附件2

**龙岗区社区市容环境状况现场考察表（考核社区）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域类别** | **测评内容** | **检查地点名称** | **测评情况** |
| 1 | 市政道路（含人行道、天桥通道） | 1、路面是否见本色，是否有未清理的暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物，是否有烟头及口香糖污渍，绿化带内是否有垃圾杂物，道牙是否有明显青苔、杂草、沙尘。2、地面是否有脏污现象（0.5平方米以上记1处，不足0.5平方米不计入问题）。3、沙井、沟眼、雨水篦子是否有污渍或垃圾堵塞现象。4、沿线是否有违法广告张贴悬挂以及派发，是否有乱张贴乱涂写乱刻画。5、垃圾箱、垃圾桶等环卫设施有无残缺、破损，有无锈蚀、磨损，有无满溢，内外壁是否干净，垃圾箱及240L（含）以下垃圾桶是否套袋。6、市政环卫工人是否规范穿着工服和防护装备。 |  |  |
| 2 | 城中村、住宅、工业区  | 1、路面是否见本色，路面、背街小巷是否存在卫生死角，有无未清理的暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物（含共享单车），是否有烟头及口香糖污渍，绿化带内是否有垃圾杂物。2、地面是否有脏污现象（0.5平方米以上记1处，不足0.5平方米不计入问题）。3、沙井、沟眼、雨水篦子是否有污渍或垃圾堵塞现象。4、有无乱设广告招牌、横幅标语，横幅标语广告宣传海报有无残缺、脱落、破损，有无乱张贴乱涂写乱刻画，有无乱摆卖、乱挂晒、乱搭建、乱堆放，拉线上有无广告标语及垃圾钩挂，有无超门线经营。5、垃圾箱、垃圾桶等环卫设施有无残缺、破损，有无满溢，内外壁是否干净，垃圾箱及240L（含）以下垃圾桶是否套袋。6、城中村内是否存在私接水龙头和在户外洗菜、做饭、洗衣、清洗污物、宰杀活禽等，是否存在流浪犬，是否存在遛狗不牵狗绳等不文明养犬行为。7、市政环卫工人是否规范穿着工服和防护装备。 |  |  |
| 3 | 集贸市场 | 1、路面是否有未清理的暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物，绿化带内是否有垃圾杂物。2、地面是否有脏污现象（0.5平方米以上记1处，不足0.5平方米不计入问题）。3、垃圾箱、垃圾桶等环卫设施有无残缺、破损，有无锈蚀、磨损，有无满溢，内外壁是否干净，垃圾箱及240L（含）以下垃圾桶是否套袋。4、雨水篦子、排污渠道是否堵塞，是否有沉积垃圾杂物的现象。5、市场内有无实施高台摆卖，有无超线摆卖，市场周边经营者有无乱搭乱挂各类伸缩和支架雨蓬、太阳伞等设施，有无乱摆卖，车辆是否有序摆放，周边有无乱张贴乱涂写乱刻画。 |  |  |
| 4 | 公共广场及社区公园（除区管公园） | 1. 路面是否见本色，是否有未清理的暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物，是否有烟头及口香糖污渍，绿化带内是否有垃圾杂物。

2、地面是否有脏污现象（0.5平方米以上记1处，不足0.5平方米不计入问题）。3、垃圾箱、垃圾桶等环卫设施有无残缺、破损，有无锈蚀、磨损，有无满溢，内外壁是否干净，垃圾箱及240L（含）以下垃圾桶是否套袋。4、周边有无违法广告张贴悬挂以及派发，有无乱张贴乱涂写乱刻画，有无乱摆卖现象。5、市政环卫工人是否规范穿着工服和防护装备。 |  |  |
| 5 | 商业街 | 1、路面是否见本色，是否有未清理的暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物，是否有烟头及口香糖污渍，绿化带内是否有垃圾杂物。2、地面是否有脏污现象（0.5平方米以上记1处，不足0.5平方米不计入问题）。3、垃圾箱、垃圾桶等环卫设施有无残缺、破损，有无锈蚀、磨损，有无满溢，内外壁是否干净，垃圾箱及240L（含）以下垃圾桶是否套袋。4、沿线周边是否有违法广告张贴悬挂以及派发，是否有乱张贴乱涂写乱刻画；横幅标语、广告、宣传海报有无残缺、脱落、破损；有无乱摆卖、有无超门线经营（已纳入区夜间经济示范点除外）。5、沿街门店有无外扫、保洁是否到位。6、汽修、餐饮等门店是否有污水横流污染路面现象。7、市政环卫工人是否规范穿着工服和防护装备。 |  |  |
| 6 | 垃圾收集点及桶点 | 1、垃圾桶是否有序摆放，是否占用市政道路、人行道，屋式、围挡式垃圾收集点垃圾桶是否摆放在垃圾屋、围挡内。2、垃圾桶有无残缺、破损，是否密闭，内外壁是否干净，是否及时清运，是否有满溢现象。3、240L及以下容积垃圾桶是否内衬黑色垃圾袋，垃圾袋有无破损、撒漏现象。4、收集点及周围是否整洁，3米范围内有无暴露垃圾，有无散落、存留垃圾和污水外流、地面污脏等不洁情况。5、收集点周边1米范围内有无臭味。6、屋式垃圾收集点以及摆放5个660L（含5个）或者8个240L（含8个）以上垃圾桶的垃圾收集点是否有专人管理，设置管理指示牌，是否配有冲水及排污设施，是否定期消杀并设置毒鼠屋。 |  |  |
| 7 | 垃圾转运站 | 1、排水系统是否完善，排水沟是否畅通，有无积水或污水外溢，是否有污水直排雨水管道的现象。2、是否有效控臭，有无臭味。3、压缩箱是否整洁、部件是否齐全、有无破损锈蚀，压缩箱是否有遗撒垃圾、渗漏污水现象，作业中是否保持排污阀常开，并经管道接暗管密闭排出，外运是否关闭。4、垃圾转运站是否整洁、有无暴露垃圾等脏污现象，站内及周边有无堆放大件垃圾及其他杂物，内外墙是否有明显积灰，是否定期消杀并设置毒鼠屋。5、转运站管理制度指示牌和台账是否上墙，是否有专人管理，是否设置统一的转运站标识牌。6、进入转运站的工具设备是否有跑冒滴漏、吊挂、撒漏和裸露垃圾、滴漏（洒漏）污水的现象，有无手推车进站。7、转运站地面是否见本色，是否平整，有无坑坑洼洼现象。8、转运站工人是否规范着工装和防护装备。 |  |  |
| 8 | 建筑工地 | 1、施工工地围挡是否破损，工地路口及延伸道路有无泥土污染，进出泥头车有无带泥上路现象。2、工地围挡上有无乱张贴、乱涂写、乱刻画。3、建筑工地周边有无暴露垃圾，有无积存污水。4、预留地、待建地有无暴露垃圾、积存污水和乱倒的余泥渣土。 |  |  |
| 9 | 公共厕所 | **1.保洁管理：**公共厕所及其第三卫生间、母婴室是否正常开放，是否通风良好无异味，是否免费提供洗手液，每个厕间是否均有手纸架并免费提供纸巾，洗手台、面镜、大小便器、厕间内、厕门、厕位隔断、地面、窗户、墙壁、天花等是否干净，厕内是否整洁。**2.硬件维护：**厕所内照明设施、洗手台、水龙头、面镜、大小便器、厕门、厕位隔断、冲水设备、地面、窗户、墙壁、天花等是否完好无损**3.加分项：**每个大便厕位均有安全扶手，每个厕间均有搁物板和挂钩、每个小便斗上方均有搁物板，有儿童小便斗和儿童洗手盆，有母婴室，有第三卫生间或无障碍卫生间。（每达标一项加0.1分） |  |  |

**备注：凡不符合以上测评标准要求的，每处扣0.5分。（加分项除外）**