**深圳市龙岗中心医院集装箱技术参数**

**及其他要求**

**一、龙岗中心医院集装箱评分信息表**

评标方法： 综合评分法（权重100分）

|  |  |
| --- | --- |
| 评分项 | 权重 |
| 价格 | 30 |
| 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标价基准价，其价格分为满分。价格分计算公式：投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×30 |
| 技术部分 | 40 |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 项目总体实施方案 | 12 | 专家打分 | 对本项目的总体认识表述清晰、完整、严谨，措施先进合理、具体有效，符合规范要求。优得9-12分，良得5-8分，中得2-4分，差得1分。 |
| 2 | 《技术条款响应表》响应程度 | 10 | 专家打分 | 1、完全满足或优于技术性能要求的得满分；2、对未达到或未响应采购文件技术要求的，每一项扣除1分，扣完为止；3、对技术参数中带“▲”号条款未响应的，每一项扣除2分，扣完为止。 |
| 3 | 材料、设备质量及性能 | 10 | 专家打分 | 材料/设备选用的品牌、质量、性能等情况，符合国家、地方及行业标准，环保、耐用，满足施工需要。优得8-10分，良得5-7分，中得2-4分，差得1分。 |
| 4 | 质量保证 | 8 | 专家评分 | 质量保证体系完善，确保项目质量的技术保证措施。评委根据实际情况打分，优得8分；良得4分；中得1分；差不得分。 |
| 综合实力部分 | 30 |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 项目业绩 | 12 | 专家评分 | 投标人提供2019年1月1日至本项目招标公告发布日（以合同签订日期为准），投标人具有同类合作业绩，每提供一个项目得2分，最高得12分。评分依据：提供中标通知书或发票或合同关键页复印件加盖投标人公章，原件备查，不清晰或未提供不得分。 |
| 2 | 检测报告 | 10 | 专家评分 | 投标人提供生产厂家计量质量检测研究院检测报告，提供复印件并加盖公章，不清晰或未提供不得分。 |
| 3 | 诚信评价 | 5 | 专家评分 | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2017]35号）相关规定，投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。须提供网上截图及自拟《诚信承诺函》并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 4 | 投标文件 | 3 | 专家评分 | 根据投标文件对招标文件的响应情况，表达清晰程度，规范性等酌情评分。优得3分，中等2分，差得1分。 |

**二、本项目预算人民币：178174.54元。**

**三、集装箱规格、数量详见报价明细表（附件3）**

## **四、项目概况**

## 为一步加强社康中心疫情防控工作，为确保临时隔离点的安全性及耐用性，14家社康中心（含嶂背社康、爱联社康、新生社康、龙岗社康、南联社康、龙新社康等）需购置集装箱一批。

## **五、项目需求**

（一）技术要求表集装箱的技术要求特点：

 1、设备在集装箱内要有牢固的固定。

2、集装箱外观要整洁大方、美观合理。

3、两面（长度方向）设计为对开门形式，采用集装箱铰链、锁杆、托架、条杆、门封等。

4、顶部四角设计为吊装点，便于吊装；底部设计吊点及又车预留点，便于吊装及又装。

（二）项目需求清单表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **材料** | **规格及厚度** | **备注** |
| 1 | ▲主体框架结构 | 立柱 | 100\*100\*1.5方通  | 镀锌 |
| 2 | 底框 | 10#28公斤槽钢 | 黑料 |
| 3 | 顶框 | 80\*80\*1.5方通  | 镀锌 |
| 4 | 底框主梁▲ | 40\*80\*1.5扁通 | 镀锌 |
| 5 | 底框次梁 | 40\*40\*3.5角钢  | 黑料 |
| 6 | 配套 | 8寸排气扇（带排气扇罩子） | 1个 | 强电、照明、排气扇 |
| 7 | 大翘板开关 | 2个 |
| 8 | 二三插（五孔）/USB插座 | 4个 |
| 9 | 16A空调专用插座 | 1个 |
| 10 | 防漏电开关（带盒子） | 1个 |
| 11 | 日光灯 | 2盏 |
| 12 | 吊头 | 5厘厚方通冲孔 | 吊装挂钩 |
| 13 | ▲**地板** | **玻镁地板** | **高密度无机防火地板** |  |
| 14 | 门窗 | 不锈钢铝合金防盗一体窗 | 1150\*1230 | 如有要求根据报价单确认 |
| 15 | 标准门边框+不锈钢波浪门 | 插销锁 |
| 16 | ▲板材维护结构 | 外墙板采用大波浪夹芯墙板（防火顶级：A1） | 50mm彩钢夹芯板 |
| 17 | 铁皮厚度 0.5/0.23 mm |
| 18 | 芯材材质：岩棉/玻璃棉 |
| 19 | 屋顶板大波浪夹芯墙板（防火顶级：B） | 75mm彩钢夹芯板 |
| 20 | 铁皮厚度 0.5/0.23 mm |
| 21 | 芯材材质：阻燃白色泡沫 |
| **备注：所有厚度均按国标标注，负差5%。** |

**七、报价要求**

（一）报价方式：人民币报价，本次招标采用总承包方式，因此投标人的报价应包括人工费、税费、运输费、安装费、吊车费、设备费等所有的费用。

（二）投标人应根据本企业的成本自行决定报价。专家认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，专家应将其作为无效投标处理。

**八、交货要求**

（一）交货地点：产品交付、检验使用地点采购人指定地点。

（二）包装要求：以保证货物的完好无损为标准。

**九、交货时间**

合同生效后，中标人接到进场通知后，须在30天内把货安装完毕，并安装调试使用。

**十、付款方式**

在项目验收合格后，中标人开具发票，采购人转账支付合同金额的100%。

**十一、货物运输**

商品运输：合同中所有的商品均须由中标人自行运往采购人指定地点，不论商品从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标人应自行处理商品质量和数量短缺等问题。

**十二、验收及其他要求**

|  |
| --- |
| 1.投标人货物经过使用科室负责人检验认可后，验收签名，产品为验收合格。保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修清单文件。 |
| 2.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：a.中标人已按照合同规定提供了产品指定地点的安装调试。b.货物符合使用科室发出的技术及商务要求。 |
| 3.中标人交付的货物应当完全符合招投标文件所规定、订单约定的货物、数量、质量和规格及采购单价要求。中标人提供的货物不符合招投标文件和订单规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的损失及责任，由中标人承担。 |
| 4.货物符合招标文件的参数规格，性能满足要求；货物制作质量及内容符合采购人的要求，如不满足要求，采购人有权拒收，并要求中标人重新制作。 |
| 5.采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上诉起诉或干预，则其法律责任均中标人负责。 |
| 6.中标人应保证所供货物是全新未使用过的，且完好无损，否则不予验收；在货物生产过程中或交货时，采购人可随机抽样送检，按招标文件的技术参数标准进行检测，若检测结果不合格，采购人有权要求中标人整改，整改仍不合格，采购人有权终止合同，由此引起的一切损失由中标人承担。 |
| 7.产品应符合招标文件的相关技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。产品在质量的可靠性方面，应符合国家或行业现行最高级别的质量标准和要求。 |
| 8.其他要求：（1）供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。（2）中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行培训及指导。 |

**十三、售后服务的要求**

（一）质保期：整个项目质保期至少一年，保修期两年，质保期从验收合格之日起计算，以投标人提供的承诺或售后服务条款为依据。

（二）响应时间：在免费保修期内，一旦发生产品质量及安装问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场，进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件；响应时间：6小时响应；修复时间：72小时内；冗余服务：在24小时内或紧急情况下，未能修复，提供具有同样功能的设备供使用单位使用。

（三）在质保期内，如果设备发现缺陷或制造工艺等问题而发生故障，供应商应无偿并迅速更换。质保期满以后，供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

（四）保修期：指质保期过后在保修期内中标人提供的产品不能正常使用时，可收取材料费用，免人工费。

**十四、注意事项**

（一）中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

（二）投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

（三）投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

（四）投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应是列出具体内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

（五）如投标人提交伪造资质证书、合同文件等投标文件的，一经发现我院将列入黑名单，不能再参与投标。

以上资料均需加盖公章，个人身份证原件必须随身携带，以备查验。

**十五、供应商须知**

（一）所有资料要有封面、目录、页码、装订成册。

（二）所有资料每页须加盖公章。

（三）所有资料须密封并加盖公章。

（四）携带完整资料到5栋201房总务科报名审核资料，登记好公司名称、业务代表姓名、联系电话及提供的产品项目。

（五）经取得院内公开采购的项目在验收时，其实际质量与其参加院内公开采购时提供的条件不符或在规定时间内拒签合同以及不按合同条款执行合同者均视为不履行合约，将其供应商列入我院黑名单，在一年内不允许该公司参加我院院内公开采购活动。

（六）投标人的产品质量及服务承诺书不能严重低于招标文件中的服务要求标准做出响应，允许出现负偏差，但不得出现严重负偏差。

（七）投标文件的规定。投标文件须密封装袋，制作一本正本，一本副本，每份投标文件必须装订且须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字或盖章。

（八）评审结束后，中标公示3天后，中标供应商须在10个工作日内到我院签署合同，超过10个工作日未前来签合同的，我院有权宣布本次采购结果作废，重新确定供应商。