附件

**产品配置及技术要求**

一、悬浮式全自动洗衣脱水一体机

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **备注** |
| 1 | 额定洗涤容量 | 30KG | 干衣计算 |
| 2 | 内滚筒尺寸 | ≧Φ800mm × 500mm |  |
| 3 | 洗涤速度 | 40r/min |  |
| 4 | 脱水最高速度 | 750r/min |  |
| 5 | 电机功率 | 2.2Kw |  |
| 6 | 电源电压 | 380v |  |
| 7 | 接线方式 | 三相四线 |  |
| 8 | 控制方式 | 电脑智能自动控制 |  |
| 9 | 整机功能 | 洗涤、脱水 |  |
| 10 | 设备外形尺寸 | ≦1200mm1250mm×1550mm | 宽×深×高 |
| 11 | 保护装置 | 配自动安全保护装置 |  |
| 13 | 整机重量 | ≦950KG |  |

二、电热织物烘干机

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **备注** |
| 1 | 容量 | 70KG | 经脱水后衣物重量 |
| 2 | 内滚筒尺寸 | ≧Φ1040mm×960mm |  |
| 3 | 滚筒转速 | 30-35r/min |  |
| 4 | 电机功率 | 1.1Kw + 1.5Kw | 风机 + 主轴电机 |
| 5 | 电热功率 | 33Kw |  |
| 6 | 加热控制方式 | 自动控制 + 手动 |  |
| 7 | 电源电压 | 380v |  |
| 8 | 接线方式 | 三相四线 |  |
| 9 | 外形尺寸 | ≦1280mm×1600mm×2200mm | 宽×深×高 |
| 10 | 整机重量 | ≦980KG |  |