深圳市龙岗中心医院离心机等设备

技术参数及配置要求
招标编号：2022010221
	包号
	设备

名称
	数量

（台/套）
	预算单价

（万元）
	最高限价（万元）
	主要技术要求

	1
	离心机
	5
	0.9
	4.5
	1、全金属机箱，自吸式电子门锁，开盖自动停机；
2、交流变频电机，配置高精度测速系统；
3、程序储存≥9组，转速、离心力可单独设置，不需转换；

4、升速≥15档调节，减速≥15档调节，并具有全制动防回荡功能；

5、最高转速：≥4000r/min；

6、定时时间：1-99min；

7、单台主要配置要求：8.1主机1台；

8、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求；

9、其它要求：质保期≥3年，本项目仅限国产产品投标。

	2
	移动式空气消毒机
	1
	0.58
	0.58
	1、移动式；

2、适用空间：≥80m3；

3、单台主要配置要求：3.1主机1台；

4、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求；

5、其它要求：质保期≥3年，本项目仅限国产产品投标。

	3
	电动流产吸引器
	4
	0.25
	1
	1、极限负压值：≥0.09MPa；

2、负压回降：≤0.005MPa/10min

3、抽气速率：≥15L/min；

4、储液瓶：≥500ml；

5、储气瓶：≥2500ml；
6、单台主要配置要求：6.1主机1台；6.2储气瓶2个；6.3储液瓶2个；

7、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求；

8、其它要求：质保期≥3年，本项目仅限国产产品投标。

	
	移动式孔式手术无影灯
	1
	0.78
	0.78
	1、采用LED光源，灯头照度：照度调节可以进行无极调光，降低照度并不改变色温范围；

2、色温范围：3800K±500K；

3、灯头可手动调焦，转动聚光调光旋钮可以调节照明区域大小，使各个照明模块的照明区重叠；

4、灯头带单独的记忆开关，本次使用完毕下次打开照明灯，亮度保持上次关闭照明灯时的位置，以此减少医生操作步骤；

5、单台主要配置要求：5.1主机1台；

6、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求；

7、其它要求：质保期≥3年，本项目仅限国产产品投标。

	4
	医用塑封机
	1
	0.98
	0.98
	1、用于热塑性塑料复合包装材料的灭菌袋进行封口；

2、封口速度：≥10m/min；

3、封口留边：0～35mm可调；

4、热合线宽度：15mm；

5、工作温度：0～180℃可调；

6、控温精度：误差≤1%；

7、单台主要配置要求：7.1主机1台；

8、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求；

9、其它要求：质保期≥3年，本项目仅限国产产品投标。

	
	超声波清洗机
	1
	0.4
	0.4
	1、超声波频率：≥40000Hz；

2、容量：≥10L；

3、超声波功率：≥240W，≥4枚震头；

4、数控加热，加热功率≥500W；

5、单台主要配置要求：5.1主机1台；

6、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求；

7、其它要求：质保期≥3年，本项目仅限国产产品投标。


