附件1

深圳市龙岗区第五人民医院电脑自动验光仪的技术参数及配置要求

招标编号：YNCG-2022-001

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 数量  （台/套） | 预算单价  （万元） | 主要技术要求 |
| 1 | 电脑自动验光仪 | 1 | 8 | **主要技术参数：**  1.顶点距离：0.0mm,12.00mm,13.5mm,15.00mm。  ▲2.球镜度：-30.00D～+25.00D（VD=12mm，每步：0.12D，0.25D）。  ▲3.柱镜度：0.00D～±12.00D（每步：0.12D，0.25D）。  4.轴位：1°～180°（每步1°）。  5.移动方式：全自动跟踪。  6.瞳孔直径：≤2.0mm。  7.瞳距：10-85mm。  ▲8.角膜曲率半径：5mm～13mm（每步0.01mm）。  9.角膜散光：0.00～-15.00D(每步:0.05, 0.12, 0.25D)。  10.打印机：热敏打印机。  11.显示器：10.1英寸彩色TFT液晶显示器。  ▲12.操作模式：全自动/手动。   1. 行程范围：左右±42.5mm，前后±18mm，上下±20mm。   **配置要求：**   1. 主机：1台 2. 电动升降桌：1台 3. 电源线：1根 4. 焦度计：1个 5. 防尘罩：1个 6. 颔托垫纸：10盒 7. 打印纸：10盒 |