深圳市龙岗区第五人民医院体检牙椅的技术

规格及配置要求

招标编号：YNCG-2022-007

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 数量  （台/套） | 预算单价  （万元） | 主要技术和配置要求 |
| 1 | 体检牙椅 | 1 | 2.5 | **主要技术要求**  1.电源：220V 50Hz；  2.输入功率：1100VA；  3.手术灯转角： 300°；  4.牙科椅(座垫中心)：390 mm～710mm，靠背转角-5°～80°；  5. LED口腔灯：感应开关，照度：6000-300001uX，色温：4000-5000K；亮度和色温可调，感应、手动双开关，稳定方便；  6.人体工程学设计，减少推背感，超低椅位， 方便病人上下；  7.枕头可灵活调节，适应更多人群；  8.PU沙发件，采用高回弹真空吸皮记忆沙发件并结合人体结构设计， 让病人在治疗过程中更加舒适。 |