附件1： 深圳建筑产业生态智谷总部基地一期项目擦窗机系统报价清单

（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量（①） | 含税设备/材料单价（元）（②） | 含税安装单价（元）（③） | 含税综合单价（元）（④=②+③） | 含税金额（元）（①×④） | 备注 |
| **一期1单元** |
| 1 | 高区擦窗机（含吊篮） |  额定载重250kg，物料起升机构极限工作荷载500kg，作业高度204m,吊船尺寸2500×1100×650mm，其他技术参数要求详见附件图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 低区擦窗机（含吊篮） |  额定载重250kg，物料起升机构极限工作荷载500kg，作业高度190m,吊船尺寸2500×1100×650mm，其他技术参数要求详见附件图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高区/低区擦窗机轨道 | l20b | 米 | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高区/低区擦窗机走道 | 镀锌碳钢 | ㎡ | 365 |  |  |  |  |  |
| 5 | 高区/低区擦窗机护栏 | 镀锌碳钢 | 米 | 285 |  |  |  |  |  |
| 6 | 铝合金C型单轨 | 铝合金：MC110 | 米 | 102 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.5米组合式吊篮 | 性能及参数要求详见附件图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | C型轨手动滑车 | 荷载500kg(单个） | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 防风销 | 不锈钢316 | 只 | 750 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电源插座 | 32A | 件 | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | 铝合金伸缩插干 | 参数要求详见附件图纸 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.5米组合式吊篮 | 性能及参数要求详见附件图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 插干埋件 | 镀锌钢材 | 套 | 246 |  |  |  |  |  |
|  小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一期2单元** |
| 1 | 铝合金C型单轨 | 铝合金：MC110 | 米 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.5米组合式吊篮 | 性能及参数要求详见附件图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | C型轨手动滑车 | 荷载500kg(单个） | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源插座 | 32A | 件 | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | 铝合金伸缩插干 | 参数要求详见附件图纸 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.5米组合式吊篮 | 性能及参数要求详见附件图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 插干埋件 | 镀锌钢材 | 套 | 148 |  |  |  |  |  |
|  小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ︙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币小写： 元（人民币大写： ） |  |

填报说明：

1.上述总价中须包括完成本项目擦窗机系统安装的所有费用。报价人对可能产生的困难以及将发生的风险及相关费用充分估计，计入报价中。

2.所有报价货币类型为人民币，保留小数点后2位。

3.本次询价结果仅供询价人相关项目定价参考，询价人不作任何中标承诺。本次询价结果仅供询价人相关项目定价参考，询价人不作任何中标承诺。

4.上述报价表为参考格式，报价表包含上述内容即可，格式不限。报价人可根据对图纸的理解增加清单项。

回函单位名称：（盖章）

回函单位联系人：

联系电话：

电子邮箱：

营业执照