附件1：

电梯品牌可选择：快意、菱王、沃克斯，具体参数如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **楼栋号** | **37栋** |
| 品牌 | 快意、菱王、沃克斯 |
| 用途 | 乘客电梯 |
| 基本参数 | 是否有机房 | 无 |
| 载重（kg） | 1000kg |
| 额定速度 | 1.0m/s |
| 层/站/门 | 5/5/5 |
| 底坑深度（mm）尺寸 | 1500mm |
| 顶层净高（mm） | 4800mm |
| 轿厢尺寸 | 1500\*1600 |
| 厢净高净尺寸 | 2500mm |
| 开门尺寸（宽\*高） | 900\*2100 |
| 提升高度（m） | 13.2m（以现场勘查为准） |
| 开门形式 | 中分 |
| 井道尺寸(宽\*深) | 2150\*1950 |
| 运行区间 | 1~4 |
| 装修配置 | 轿门 | 标准门(发纹不锈钢) |
| 厅门 | 标准门(发纹不锈钢) |
| 外呼召唤箱 | HOP28-00/304不锈钢 |
| 轿厢地面 | 人造大理石 |
| 轿厢侧壁及后壁 | CW03-20/发纹不锈钢 |
| 一般配置 | 扶手 | 扶手1根 |
| 操纵箱 | 发纹不锈钢+深灰色有机玻璃+BC110按钮 |
| 按钮 | 微触式按钮 |
| 吊顶 | 发纹不锈钢+LED天花灯+亚克力丝印 |
| 特殊配置 | 专用通风系统 | 排气扇 |
| 电梯五方对讲系统 | 无线对讲 |
| 闭路电视 | 留端口 |
| 停电应急装置 | 停电就近楼层开门 |
| 动力电缆 | 金龙羽ZC-YJV-3\*16+2\*6 |
| 空调 | 大1P |
| 井道要求 | 井道立柱 | 200×200×6方通 |
| 井道横梁 | 150×150×4方通 |
| 门头梁 | 120×120×3方通 |
| 铝塑板 | 4mm厚铝塑板 |
| 连廊尺寸 | 离墙体约1100mm，连廊需安装玻璃窗户 |
| 连廊吊顶、地砖 | 铝扣板吊顶、连廊铺水泥砂浆，地面贴防滑地砖 |
| 电梯底坑 | 混凝土C30,直径用12ф，底板厚度300mm、剪力墙厚250mm |
| 防火门 | 需将原有防火门保护性拆除，并安装于另一侧 |
| 门洞 | 2层以上需开设门洞并修复，每层需安装不锈钢大门套 |
| 备注 | 1、投标单位需综合考虑地面以上各种线管、管道的迁移工程，地下管道以实际发生为准，不含在本次投标报价中，本工程结算以第三方造价审核为准。2、采购人不组织现场踏勘；如投标人需进行现场踏勘的，自行组织前往，可联系徐先生13612907322，由此产生的费用和风险由投标人自行承担。 |