成人超声波身高体重仪等设备技术参数及

配置要求（招标编号：2026070601）

	包号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	最高限价（万元）
	主要技术要求

	1
	成人超声波身高体重仪
	4
	0.4
	3.78
	3.78
	具备液晶显示屏，显示测量结果；

体重测量范围广于等于2kg-300kg，分度值≤0.01kg；

身高测量范围广于等于20cm-210cm，分度值≤0.1cm；

具备热敏打印机，可自动打印结果；

具备语音结果播报功能，可关闭或开启该功能。

单台主要配置要求：主机1台。

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求；

其他要求：质保期≥5年，使用年限≥5年，交货时出厂日期≤1年，本项目仅限国产产品投标。

	
	婴儿身高体重测量仪
	2
	0.65
	
	
	身长量程广于等于20cm-100cm，精确度到0.1cm；

体重量程广于等于0.1kg-20kg，精确度0.01kg；

测量模式≥5种，包括但不限于（1）身高体重一起测量（2）先测身高再测体重（3）先测体重再测身高（4）只测身高（5）只测体重；

具有去皮称重功能；

具备打印功能；

具备底柜，有储物空间；

体重测量方式采用双压力传感器称重，身高测量方式采用毫米波传感器加滑动挡板测量。

单台主要配置要求：主机1台，底柜1套。

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。

其他要求：质保期≥5年，使用年限≥5年，交货时出厂日期≤1年，本项目仅限国产产品投标。

	
	儿童身高体重测量仪
	2
	0.44
	
	
	身高测量方式：采用高精度超声波传感器并实现温度补偿功能。

身高范围广于等于20-160cm，精度:±0.5cm，坐高范围广于等于20-120cm，配座椅。

测量结果评价系统：可以根据儿童测量结果对儿童身高体重是否达标自动做出判断（判断标准：儿童体格生长发育标准查询，即：九省儿童青少年体格发育标准）。

高清彩色液晶屏，显示日期时间温度，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦和BMI值。

单台主要配置要求：主机1台。

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。

其他要求：质保期≥5年，使用年限≥5年，交货时出厂日期≤1年，本项目仅限国产产品投标。


