年度窗帘采购项目

一、报价要求
1.预算金额：8.9175万元。
[bookmark: _Toc11426271]二、项目清单
	序号
	货物名称
（标的名称）
	数量
	单位
	备注

	1
	遮光卷帘
	60
	平方米
	拒绝进口

	2
	遮阳卷帘
	60
	平方米
	拒绝进口

	3
	遮光窗帘
	100
	米
	拒绝进口

	4
	医用隔帘
	400
	米
	拒绝进口

	5
	玻璃磨砂贴膜
	60
	平方米
	拒绝进口

	6
	纱帘
	50
	米
	拒绝进口

	7
	布帘轨道(加厚静音)
	175
	米
	拒绝进口

	8
	加厚铝合金轨道
	60
	米
	拒绝进口

	9
	电动卷帘系统(含电动遥控装置)
	10
	套
	拒绝进口

	10
	电动卷轴
	10
	套
	拒绝进口

	11
	PVC百叶窗
	50
	平方米
	拒绝进口

	12
	加厚百叶窗帘
	50
	平方米
	拒绝进口

	13
	布带钩子
	200
	米
	拒绝进口

	14
	地毯
	60
	平方米
	拒绝进口

	15
	布艺窗帘
	180
	米
	拒绝进口


本项目核心产品： 序号4 医用隔帘         
三、技术要求  
备注：评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1
	遮光卷帘
	▲1、以下1.1-1.9需符合GB/T 19817-2005标准：
1.1甲醛含量；
1.2pH值；
1.3异味；
1.4可分解致癌芳香胺染料；
1.5水洗尺寸变化率；
1.6耐洗色牢度；
1.7耐干洗色牢度；
1.8耐水色牢度；
1.9干洗尺寸变化率；

	
	
	▲2、以下2.1-2.8对照相关检测依据需符合基本要求：
2.1纤维含量：100%聚酯纤维，检测依据FZ/T01057.1-2007；
2.2单位面积质量（g/㎡）：≥260，检测依据GB/T4669-2008；
2.3断裂强力（N）：经向≥2000、纬向≥500，检测依据GB/T3923.1-2013；
2.4织物密度（根/10cm）：经密≥300，纬密≥300，检测依据GB/T4668-1995；
2.5厚度（mm）：≥0.5，检测依据GB/T3820-1997；
2.6纱线线密度：经纱①≤43tex，经纱②≤70tex；纬纱≤19tex，检测依据GB/T29256.5-2012；
2.7远红外性能：远红外发射率≥0.9，远红外辐射温升（℃）≥1.5，检测依据GB/T30127-2013；
2.8可萃取重金属、邻苯基苯酚、致癌染料、有机锡化合物、富马酸二甲酯、致敏染料（须呈现20种致敏性分散染料检测结果表。）需符合GB/T18885-2020标准。

	
	
	注：1、以上标注▲项需投标人同时提供：
（1）检验检测机构在CMA资质认定范围内出具的检验检测报告扫描件。如有分包，需在检测报告上标注，分包单位必须具有分包项的CMA认定资质。
（2）提供检测报告在检测机构合法官网的查询截图（检测机构官网须为合法备案的网站，网站上标注的备案号须是出具报告的检测机构所备案登记的，官网可下载检测报告电子档的所有检测内容截图或扫描官网二维码查询下载呈现全部检测报告内容的截图），同时提供在工业和信息化部政务服务平台检测机构备案号查询截图，截图上的网站需与检测报告上标注的查询网站一致，未按要求提供或不符合不予得分。检测内容须符合招标技术要求，同一产品所有技术指标须在同一份检测报告中体现。

	2
	遮阳卷帘
	1、以下1.1-1.9需符合GB/T 19817-2005标准：
1.1甲醛含量；
1.2pH值；
1.3异味；
1.4可分解致癌芳香胺染料；
1.5水洗尺寸变化率；
1.6耐洗色牢度；
1.7耐干洗色牢度；
1.8耐水色牢度；
1.9干洗尺寸变化率；

	
	
	2、以下2.1-2.8对照相关检测依据需符合基本要求：
2.1纤维含量：100%聚酯纤维，检测依据FZ/T01057.1-2007；
2.2单位面积质量（g/㎡）：≥350，检测依据GB/T4669-2008；
2.3断裂强力（N）：经向≥1500、纬向≥500，检测依据GB/T3923.1-2013；
2.4织物密度（根/10cm）：经密≥200，纬密≥200，检测依据GB/T4668-1995；
2.5厚度（mm）：≥0.6，检测依据GB/T3820-1997；
2.6纱线线密度：经纱≤60tex；纬纱≤45tex，检测依据GB/T29256.5-2012；
2.7远红外性能：远红外发射率≥0.9，远红外辐射温升（℃）≥1.5，检测依据GB/T30127-2013；
2.8可萃取重金属、邻苯基苯酚、致癌染料、有机锡化合物、富马酸二甲酯、致敏染料（须呈现20种致敏性分散染料检测结果表。）需符合GB/T18885-2020标准。

	3
	遮光窗帘
	1、以下1.1-1.9需符合GB/T19817-2005标准：
1.1水洗尺寸变化率；
1.2干洗尺寸变化率；
1.3pH值；
1.4甲醛含量；
1.5耐水色牢度；
1.6耐干摩擦色牢度；
1.7耐湿摩擦色牢度；
1.8耐洗色牢度；
1.9耐干洗色牢度；

	
	
	▲2、以下2.1-2.10对照相关检测依据需符合基本要求：
2.1纤维含量：100%聚酯纤维，检测依据FZ/T01057.1-2007；
2.2织物密度（根/10cm）：经密≥1400 纬密≥200，检测依据GB/T4668-1995；
2.3纱线线密度：经纱≥14tex、纬纱≥33tex，检测依据GB/T29256.5-2012；
2.4单位面积质量（g/㎡）：≥300，检测依据GB/T4669-2008；
2.5厚度（mm）：≥0.9，检测依据GB/T3820-1997；
2.6耐氯化水色牢度（级）：变色≥4级，检测依据GB/T8433-2013；
2.7耐次氯酸盐漂白色牢度（级）：变色≥4级，检测依据GB/T7069-1997；
2.8防紫外线性能：UPF≥1800，T(UVA）AV≤0.06%，检测依据GB/T18830-2009；
2.9远红外性能：远红外发射率≥0.9，远红外辐射温升（℃）：≥1.5，检测依据GB/T30127-2013。
2.10致癌染料、富马酸二甲酯、邻苯基苯酚、致敏染料、有机锡化合物、可萃取重金属需符合GB/T18885-2020标准。

	
	
	注：1、以上标注▲项需投标人同时提供：
（1）检验检测机构在CMA资质认定范围内出具的检验检测报告扫描件。如有分包，需在检测报告上标注，分包单位必须具有分包项的CMA认定资质。
（2）提供检测报告在检测机构合法官网的查询截图（检测机构官网须为合法备案的网站，网站上标注的备案号须是出具报告的检测机构所备案登记的，官网可下载检测报告电子档的所有检测内容截图或扫描官网二维码查询下载呈现全部检测报告内容的截图），同时提供在工业和信息化部政务服务平台检测机构备案号查询截图，截图上的网站需与检测报告上标注的查询网站一致，未按要求提供或不符合不予得分。检测内容须符合招标技术要求，同一产品所有技术指标须在同一份检测报告中体现。

	4
	医用隔帘
	▲1、以下1.1-1.13对照相关检测依据需符合基本要求：
1.1纤维含量：100%聚酯纤维，检测依据FZ/T01057.4-2007；
1.2断裂强力（N）：横向≥1000、直向≥350，检测依据GB/T3923.1-2013；
1.3接缝强力（N）：横向≥400、直向≥400，检测依据GB/T13773.1-2008；
1.4顶破强力（N）：≥1300，检测依据GB/T19976-2005；
1.5断裂伸长率（%）：横向≥40、直向≥60，检测依据GB/T3923.1-2013；
1.6遮光率（%）：≥80，检测依据FZ/T62025-2015；
1.7折痕回复性（°）：≥250，检测依据GB/T3819-1997。
1.8静电性能（电荷面密度μC/㎡）：≤1.0，检测依据GB/T12703.2-2021；电荷量（μC/件）≤0.6，检测依据GB/T12703.3-2009；
2.2耐光色牢度（变色）：≥5级，检测依据GB/T8427-2019；
1.9有机锡化合物（mg/kg）：未检出（定量限200μg/kg），检测依据GB/T20385.1-2021；
1.10负离子发生量（个/m³）：≥3500，检测依据GB/T30128-2013；
1.11分散黄23、分散橙149：未检出，检测依据GB/T23345-2009；
1.12织物勾丝性能（级）：横向≥2、直向≥2，检测依据GB/T11047-2008；
1.13平均扭斜率（%）：≤1，检测依据GB/T23319.2-2009。

	
	
	▲2、以下2.1-2.6经水洗≥30次后测试，符合GB/T20944.3-2008标准：
2.1金黄色葡萄球菌抑菌率≥95%；
2.2大肠杆菌抑菌率≥95%；
2.3甲型溶血性链球菌抑菌率≥95%；
2.4肺炎克雷白氏菌抑菌率≥95%；
2.5铜绿假单胞菌抑菌率≥95%；
2.6耐甲氧西林金黄色葡萄球菌抑菌率≥95%。

	
	
	注：1、以上标注▲项需投标人同时提供：
（1）检验检测机构在CMA资质认定范围内出具的检验检测报告扫描件。如有分包，需在检测报告上标注，分包单位必须具有分包项的CMA认定资质。
（2）提供检测报告在检测机构合法官网的查询截图（检测机构官网须为合法备案的网站，网站上标注的备案号须是出具报告的检测机构所备案登记的，官网可下载检测报告电子档的所有检测内容截图或扫描官网二维码查询下载呈现全部检测报告内容的截图），同时提供在工业和信息化部政务服务平台检测机构备案号查询截图，截图上的网站需与检测报告上标注的查询网站一致，未按要求提供或不符合不予得分。检测内容须符合招标技术要求，同一产品所有技术指标须在同一份检测报告中体现。

	5
	玻璃磨砂贴膜
	1、基本材质：采用环保原生PVC，基材及纸材对人体无害，不干胶材料应符合行业标准规定。粘贴后表面清洁，粘贴平整，无波纹起伏、气泡、裂缝、皱褶。

	
	
	2、其它要求：规格及款式需采购方确认后，才可批量供货。

	6
	纱帘
	1、基本技术标准：
1.1成份：100%聚酯加涂层。
1.2甲醛含量：未检出，检测方法：GB/T2912.1-2009。
1.3可分解致癌芳香胺染料：未检出，检测方法：GB/T17592-2011。
1.4异味：无异味。

	
	
	2、其它技术标准：
2.1耐干摩擦色牢度：未检出，检测方法：GB/T3920-2008。
2.2可萃取重金属：符合GB/T18885-2020（非直接接触皮肤类）或以上标准。
2.3总铅和总镉：符合GB/T18885-2020（非直接接触皮肤类）或以上标准。
2.4邻苯二甲酸酯总量：符合GB/T18885-2020（非直接接触皮肤类）或以上标准。
2.5织物密度：经密130-150根/10cm、维密100-120根/10cm。
2.6单位面积质量：85-100克/㎡。

	7
	布帘轨道(加厚静音)
	1、规格：宽≥20mm、高≥18mm，壁厚≥0.8mm，轨道内测配置有静音条。

	
	
	2、外观质量：型材装饰面上的膜层应平滑、均匀，允许有轻微的桔皮现象，不准许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等影响使用的缺陷。

	8
	加厚铝合金轨道
	1、规格：宽≥20mm、高≥18mm，壁厚≥1.0mm。

	
	
	2、外观质量：型材装饰面上的膜层应平滑、均匀，允许有轻微的桔皮现象，不准许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等影响使用的缺陷。

	9
	电动卷帘系统(含电动遥控装置)
	1、控制方式：电动远程控制、遥控控制模式或。

	
	
	2、遥控器多种颜色可选。

	
	
	3、遥控装置：控制方式：手持遥控器、墙壁式遥控、智能语音控制、APP远程控制。

	
	
	4、该系统为成品系统，包含电机、控制器及相关配件及辅材。

	10
	电动卷轴
	1.类型：方形型的安装码。

	
	
	2.厚度‌：安装码的厚度≥2mm。

	
	
	3.材质‌：卷帘安装码通常采用优质铝合金材料，具有强度高、不变形、防老化、耐腐蚀等特点。

	11
	PVC百叶窗
	1、帘片要求：
1.1 叶片材质为全新PVC树脂，不得添加回收料，密度≥1.3g/cm³。
1.2 叶片宽度≥25mm；厚度≥0.12mm。
1.3 叶片表面无划痕、气泡、裂纹。
1.4 上轨、下轨采用铝合金型材，壁厚≥0.8 mm，表面阳极氧化或喷涂，涂层厚度≥10 μm。
1.5 成品宽度尺寸偏差±2mm，高度尺寸偏差±3mm，对角线差≤4mm。
1.6 叶片两端打孔位置对称度≤1mm，孔内无毛刺。

	
	
	2、驱动系统要求：
2.1 梯绳（拉绳）材质为涤纶，断裂强力≥200N，颜色与叶片匹配（色差ΔE≤2）。
2.2 调光机构为拉珠式或旋棒式，操作力≤10N，转向角度≥180°。
2.3 升降与翻转循环操作1000次后，无卡顿、打滑，各部件无损坏。

	12
	加厚百叶窗帘
	1、帘片要求：
1.1 叶片材质为全新PVC树脂，不得添加回收料，密度≥1.3g/cm³。
1.2 叶片宽度≥25mm；厚度≥0.2mm。
1.3 叶片表面无划痕、气泡、裂纹。
1.4 上轨、下轨采用铝合金型材，壁厚≥1.0 mm，表面阳极氧化或喷涂，涂层厚度≥10 μm。
1.5 成品宽度尺寸偏差±2mm，高度尺寸偏差±3mm，对角线差≤4mm。
1.6 叶片两端打孔位置对称度≤1mm，孔内无毛刺。

	
	
	2、驱动系统要求：
2.1 梯绳（拉绳）材质为涤纶，断裂强力≥200N，颜色与叶片匹配（色差ΔE≤2）。
2.2 调光机构为拉珠式或旋棒式，操作力≤10N，转向角度≥180°。
2.3 升降与翻转循环操作1000次后，无卡顿、打滑，各部件无损坏。

	13
	布带钩子
	1、基本技术标准：
1.1成分：100%聚酯纤维；
1.2织物耐磨性能（次）：≥15000次，
1.3抗老化强力保持：长度方向≥90；
1.4断裂强力/(N）：长度方向≥2000；
1.5致敏染料（mg/kg）：未检出）；
1.6致癌染料（mg/kg）：未检出）

	
	
	2、采用不锈钢四叉钩。

	14
	地毯
	1、毯面要求：
1.1 毯面纤维材质为100%尼龙或100%涤纶。
1.2 毯基上绒头厚度：7.0 mm，允许偏差±10%。
1.3 单位面积绒头质量：1000 g/m²，允许偏差±10%。
1.4 成品总厚度（含底背）：8–10mm。
1.5 耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级。
1.6 耐光色牢度（氙弧）：≥4级。
1.7 外观质量等级：优等品。
1.8毯面平整，无起鼓、起皱、翘边、卷边、露线、毛边；绒面毛顺光一致，无污染和损伤。

	
	
	2、底背及辅料要求：
2.1 底背材质为PP防水编织布/网格布+环保防水胶。
2.2 粘接剂采用环保羧基丁苯胶，不得使用含苯溶剂型胶粘剂。

	15
	布艺窗帘
	1、以下1.1-1.9需符合GB/T19817-2005标准：
1.1水洗尺寸变化率；
1.2干洗尺寸变化率；
1.3pH值；
1.4甲醛含量；
1.5耐水色牢度；
1.6耐干摩擦色牢度；
1.7耐湿摩擦色牢度；
1.8耐洗色牢度；
1.9耐干洗色牢度；

	
	
	2、以下2.1-2.9对照相关检测依据需符合基本要求：
2.1纤维含量：100%聚酯纤维，检测依据FZ/T01057.1-2007；
2.2织物密度（根/10cm）：经密≥800 纬密≥500，检测依据GB/T4668-1995；
2.3纱线线密度：经纱≥20tex、纬纱≥25tex，检测依据GB/T29256.5-2012；
2.4单位面积质量（g/㎡）：≥220，检测依据GB/T4669-2008；
2.5厚度（mm）：≥0.6，检测依据GB/T3820-1997；
2.6耐氯化水色牢度（级）：变色≥4级，检测依据GB/T8433-2013；
2.7耐次氯酸盐漂白色牢度（级）：变色≥4级，检测依据GB/T7069-1997；
2.8防紫外线性能：UPF≥1800，T(UVA）AV≤0.06%，检测依据GB/T18830-2009；
2.9远红外性能：远红外发射率≥0.9，远红外辐射温升（℃）：≥1.5，检测依据GB/T30127-2013。

	
	
	3、以下3.1-3.6需符合GB/T18885-2020标准：
3.1致癌染料；
3.2富马酸二甲酯；
3.3邻苯基苯酚；
3.4致敏染料；
3.5有机锡化合物；
3.6可萃取重金属。


四、商务条款及其他要求
（一）合同期限：一年，本项目为长期货物项目，合同期满可以续签，但合同履行期限最长不得超过24个月。如采购人对履约情况不满意，采购人不再续约。因为政策原因需要终止服务的，采购人可以通知供应商解除合同。如提前到达支付上限将终止合同。
（二）交货方式和地点：分批次供货，在接到采购人交货通知后，10天内完成安装验收。交货地点为采购人指定地点。
（三）报价：人民币报价。
（四）付款期限和方式：据实结算。
（五）免费保修期内售后服务要求
1.在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。
2.本项目所采购的各项货物提供免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，并配备相应售后服务人员。
3.免费保修期内，所有服务及配件全部免费。
（六）其他服务要求
1.中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10 %的违约金并按合同约定及主管部门相关规定处理。
2.中标人逾期交货的，应当按照合同约定承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
3.中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，采购人将根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求中标人承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
（七）投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
（八）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
（九）本次采购的设备和材料必须是全新的，所有设备运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的。
（十）中标人保证提供的货物为合法渠道销售的货物，并保证不侵犯任何第三方的授权、所有权、知识产权、肖像权等所有权利。否则采购人有权按照合同约定要求乙方承担全部责任。
（十一）如中标人未按照投标文件中承诺和合同约定的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，上报主管部门，并按相关规定处理。
（十二）投标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
（十三）投标人应按“分项报价表”逐项报价。投标人提供的报价除另有约定外，均已包含购买设备费用及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于税费、货物运至指定地点的如运输费、保险费和装卸费、配套资料费、安装调试费、服务培训费、免费保修期内的售后服务费用及国家规定的各项税费等全部费用；与总项目相关的上述可能产生的设施设备安装及配套建设条件改造、调试等费用须分摊计入各分项，供应商自行承担，不得以单项计费。
[bookmark: _Toc13230]五、综合评分表（综合评审低于60分视为投标无效）
	序号
	评分项
	权重（%）

	1
	价格
	30

	
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重
	

	2
	技术部分
	44

	
	序号
	评分因素
	权重（%）
	评分方式
	评分准则

	
	1
	[bookmark: OLE_LINK63]技术要求偏离情况
	15
	专家打分
	（一）评分内容：投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得15分，所有标注“▲”的重要参数每负偏离一项扣3分，扣完为止。

	
	2
	一般技术参数技术响应评分
	10
	专家打分
	（一）评分内容：投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得10分，一般参数每负偏离一项扣0.35分，扣完为止。

	
	3
	环保产品
	4
	专家打分
	（一）评分内容
投标人所投以下产品获得环境标志产品认证证书；
1.遮光卷帘或遮阳卷帘；
2.遮光窗帘或布艺窗帘；
3.医用隔帘；
4.纱帘；
提供任意一个得1分，最高得4分。
（二）评分依据：
1.投标人须提供有效期内的环境标志产品认证证书扫描件，并附有详细的证书清单表，清单表中必须明确体现以下信息：
（1）产品具体型号：与投标产品完全一致的产品型号；
（2）产品成分：明确标注产品的具体成分，允许在招标技术标准下±5%的误差范围；
（3）品牌信息：与投标产品完全一致的品牌名称。
2.投标人提供有效期内的认证证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询有效的截图。
3.未按要求提供或证书清单表中未明确标注具体产品型号和产品成分及品牌信息的，不得分。
注：认证证书的产品名称要求不必完全一致，用途一致即可。

	
	3
	实施方案
	15
	专家打分
	（一）评分内容：
根据投标人提供的项目组织实施方案包括：
（1）生产实施方案；
（2）现场施工方案；
（二）评分依据：
提供的方案满足任意1点的得4分，此项最高得8分，未提供不得分。在上述基础上，由评审委员会对具体响应内容进一步评审：
（1）项目实施方案内容全面；
（2）项目实施方案内容具体；
（3）项目实施方案内容针对性强；
（4）项目实施方案内容科学合理； 
（5）项目实施方案内容可操作性强。
满足以上五项要求得7分，满足以上四项要求得3分，满足以上三项要求得1分，其它情况不得分。
[bookmark: _GoBack]

	3
	商务部分
	21

	
	序号
	评分因素
	权重（%）
	评分方式
	评分准则

	
	1
	业绩
	2
	专家评分
	（一）评分内容：
投标人每提供1项有效业绩的，得1分，最高得2分。不提供或者不能有效证明的，得0分。
有效业绩定义：（同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩）
1.同类业绩指：窗帘类；
2.合同签订日期为2023年1月1日至本项目投标截止时间前。
（二）评分依据：
1.同时提供每个有效业绩的合同（包含但不限于合同双方主体、合同项目名称、合同签订日期、合同双方签字盖章）作为得分依据，否则不得分。
2.提供以上资料扫描件，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，或资料不齐全的一律作不得分处理。

	
	2
	商务条款偏离情况
	4
	专家评分
	（一）评分内容：
投标人应如实填写《商务要求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分。
（二）评分依据： 
全部满足要求的得4分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

	
	3
	售后服务
	15
	专家打分
	（一）评分内容：
根据投标人提供的项目组织实施方案包括：
（1）售后服务实施计划；
（2）售后服务保障能力；
（二）评分依据：
提供的方案满足任意1点的得4分，此项最高得8分，未提供不得分。在上述基础上，由评审委员会对具体响应内容进一步评审：
（1）售后服务方案内容全面；
（2）售后服务方案内容具体；
（3）售后服务方案内容针对性强；
（4）售后服务方案内容科学合理； 
（5）售后服务方案内容可操作性强。
满足以上五项要求得7分，满足以上四项要求得3分，满足以上三项要求得1分，其它情况不得分。


	4
	诚信情况
	5

	
	序号
	评分因素
	权重（%）
	评分方式
	评分准则

	
	1
	诚信
	5
	专家评分
	（一）评分内容：
根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3 号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得满分。
（二）评分依据：
工作人员通过信用信息查询渠道，包括“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”“国家企业信用信息公示系统”等查询供应商信用信息。



