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第一章
深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度
五金耗材项目院内公开采购的公告

根据政府采购的相关规定和《深圳市龙岗区第七人民医院采购管理办法》的有关规定，我院拟对以下项目进行院内公开采购，欢迎符合条件具有供应能力的供应商或厂家前来报名参加。
一、采购项目
（一）项目编号：深龙七医采[LGQY2026ZW011]
（二）项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度五金耗材项目
（三）采购数量：1项
（四）预算金额（最高限价）：15万元
二、资质要求
（一）基本资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《投标及履约承诺函》加盖投标人公章），总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求
1.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；
2.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；
4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；
5.参与本项目不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》列明的严重违法失信行为（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；
6.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；
7.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及“深圳市政府采购监管网”为投标人信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准）；
8.投标人须提供国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台网站截图，作为不同供应商之间不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的补充证明；
9.本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。
三、采购方式：院内公开招标
四、评标方法：综合评分法
五、投标人报名资料要求
（一）院内采购报名表。
（二）法定代表人参加的提供法定代表人资格证明书及个人身份证复印件；非法定代表人参加的须提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书及授权代表人身份证复印件。
（三）供应商须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件。
（四）供应商基本情况表。
（五）提供法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）最近一个月的社保证明。
（六）通过以下官网的信用信息查询记录网络截图并加盖投标人公章：①信用中国②中国政府采购网③深圳市政府采购监管网④国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台。相关信息以开标当日的查询结果为准。
（七）投标及履约承诺函。
以上资料均须在有效期内并加盖投标方公章。本项目实行资格预审，投标人报名时将进行资格审查，未经审查或审查未通过的不能参与投标。
六、报名方式：现场报名或邮寄（选择邮寄方式需与采购人电话确认是否已签收并通过报名）或线上邮箱报名w-qqy-zcb@lg.gov.cn（纸质报名资料开标时与标书一起提交）。
七、报名截止时间及地点：2026年9月2日17:00，布吉街道吉华路175号综合楼810招采办。
八、递交投标文件截止时间及方式：递交投标文件截止时间为2026年9月3日12：00，投标文件要求密封盖章并现场递交或邮寄(为避免快递未按时送达，应确保投标文件在递交投标文件截止时间前送达布吉街道吉华路175号综合楼810招采办,并及时与收件人联系确认是否收到投标文件,邮寄方式的递交时间以送达我院由我院代表签收的时间为准，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受）。
九、开标时间及地点：2026年9月3日15:00，深圳市龙岗区布吉街道吉华路175号龙岭院区综合楼1002会议室（如有变动，另行通知）。
十、联系人及联系电话：陈工、李工，0755-28740606-3810。
十一、监督部门
医院纪审科监督联系电话：李女士，0755-28740471。
项目所属一级预算单位监督联系电话：0755-89551103。
十二、公告日期：自公告发布之日起5个工作日。

附件：
1.深圳市龙岗区第七人民医院院内公开采购报名表
2.深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度五金耗材项目招标文件

深圳市龙岗区第七人民医院
                                      2026年8月26日


第二章院内公开采购项目需求

一、项目概况：我院需采购2026-2027年度五金耗材服务，供应商须负责全院（含院本部及下属社康）五金耗材的供应及配送服务，涵盖但不限于各类水管配件、阀门、龙头、门锁、合页、闭门器、灯具、开关插座、电线电缆、五金工具等日常维修维护所需耗材，确保临床及后勤运维工作正常运转。
二、预算金额（最高限价）：15万元。
三、采购组织形式（勾选）：政府集中采购□、院内集中采购☑、院内委托代理采购□、集团联合采购□、其他□。
四、采购方式（勾选）：院内招标☑、院内竞价□、院内邀标□、院内询价□、竞争性磋商□、院内直接议价□、其他□。
五、投标人资格要求
（一）基本资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《投标及履约承诺函》加盖投标人公章），总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求
1.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；
2.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；
4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；
5.参与本项目不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》列明的严重违法失信行为（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；
6.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；
7.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及“深圳市政府采购监管网”为投标人信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准）；
8.投标人须提供国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台网站截图，作为不同供应商之间不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的补充证明；
9.本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。
六、货物清单及要求
（一）需求货物清单
	序号
	物品名称
	规格型号及技术要求
	单位
	单价最高限价
（元）

	1
	LED灯管
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率16W，T8灯头G13，长度0.9m，色温6000‑6500K，显色指数Ra≥80，光效≥100lm/W，符合GB/T24906
	套
	20

	2
	LED灯管
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率18W，T8灯头G13，长度1.2m，色温6000‑6500K，显色指数Ra≥80，光效≥100lm/W，符合GB/T24906
	套
	20

	3
	LED灯管
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率40W，T8灯头G13，长度1.2m，色温6000‑6500K，显色指数Ra≥80，光效≥100lm/W，符合GB/T24906
	支
	25

	4
	LED灯模组
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率36W，圆形，直径30cm，色温6000‑6500K，显色指数Ra≥80，磁铁吸附安装
	个
	25

	5
	LED灯模组
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率15W，圆形，直径12cm，色温6000‑6500K，显色指数Ra≥80，磁铁吸附安装
	个
	15

	6
	LED灯泡
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率5W，E27螺口，色温6000‑6500K，Ra≥80，符合GB/T24908
	个
	6

	7
	LED灯泡
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率10W，E27螺口，色温6000‑6500K，Ra≥80，符合GB/T24908
	个
	8

	8
	LED灯模组
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率48W，圆形，直径50cm，色温6000‑6500K，显色指数Ra≥80，磁铁吸附安装
	个
	36

	9
	LED平板灯
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率9W，圆形，直径10cm，边框白色，色温6000‑6500K，Ra≥80
	个
	37

	10
	LED平板灯盘（核心产品）
	额定电压：220V‑240，功率：48W，边框：白色，流明≥3800lm，色温6500K，尺寸：600*600mm
	个
	68

	11
	LED平板灯盘
	额定电压AC220-240V，50Hz，功率28W，300*300mm，白色边框，色温6500K，Ra≥80，适配集成吊顶安装
	个
	48

	12
	LED平板灯盘
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率68W，300*1200mm，白色边框，色温6500K，Ra≥80，适配集成吊顶安装
	个
	78

	13
	LED平板灯盘
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率120W，600*1200mm，白色边框，色温6500K，Ra≥80
	个
	130

	14
	LED筒灯
	额定电压AC220‑240V，功率15W，4寸规格，色温4000‑6500K，Ra≥80
	个
	28

	15
	LED筒灯
	额定电压AC220‑240V，功率9W，3.5寸规格，开孔适配，色温4000‑6500K，Ra≥80
	个
	28

	16
	PPR截止阀
	材质PPR+铜阀芯，4分规格，适配DN20管道，符合GB/T18742，耐压≥1.2MPa
	个
	18

	17
	PPR内牙弯头
	材质PPR，内嵌铜丝扣，4分DN20，符合GB/T18742，耐压≥1.2MPa
	个
	5

	18
	PPR热熔机
	输入电压220V，适配4分‑1寸PPR管件热熔焊接
	个
	75

	19
	PPR热水管
	聚丙烯PPR材质，4分DN20热水管，符合GB/T18742，耐温70‑95℃，耐压≥1.2MPa
	条
	14

	20
	PPR弯头
	材质PPR，4分DN20，符合GB/T18742，耐压≥1.2MPa
	个
	0.8

	21
	PPR直通
	材质PPR，4分DN20，符合GB/T18742，耐压≥1.2MPa
	个
	0.6

	22
	PVC给水管
	PVC‑U给水，1寸DN32，符合GB/T10002.1，耐压≥1.0MPa，卫生符合GB/T17219
	条
	18

	23
	PVC给水管
	PVC‑U给水，6分DN25，符合GB/T10002.1，耐压≥1.0MPa，卫生符合GB/T17219
	条
	12

	24
	PVC内牙弯头
	PVC‑U材质，4分*4分，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	个
	2.8

	25
	PVC内牙直通
	PVC‑U材质，4分*4分，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	个
	2.5

	26
	PVC水管
	PVC‑U给水，4分DN20，符合GB/T10002.1，耐压≥1.0MPa，卫生符合GB/T17219
	条
	9

	27
	PVC外牙直通
	PVC‑U材质，外丝4分*4分，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	个
	0.8

	28
	PVC弯头
	PVC‑U管件，4分DN20，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	个
	0.8

	29
	PVC弯头
	PVC‑U管件，6分DN25，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	个
	1

	30
	PVC弯头
	PVC‑U管件，DN50，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	个
	2

	31
	PVC弯头45度
	PVC‑U管件，45°4分DN20，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	个
	0.8

	32
	PVC饮水管内牙弯头
	PVC‑U饮水专用管件，内嵌金属丝扣4分×4分，耐压≥1.0MPa
	个
	2.3

	33
	PVC饮水管内牙弯头
	PVC‑U饮水专用管件，内嵌金属丝扣6分×6分，耐压≥1.0MPa
	个
	4

	34
	PVC饮水管内牙直通
	PVC‑U饮水专用管件，内嵌金属丝扣4分×4分，耐压≥1.0MPa
	个
	2.2

	35
	PVC饮水管内牙直通
	PVC‑U饮水专用管件，内嵌金属丝扣6分×6分，耐压≥1.0MPa
	个
	3.5

	36
	PVC饮水管三通
	PVC‑U饮水专用三通，4分规格，耐压≥1.0MPa
	个
	1

	37
	PVC饮水管三通
	PVC‑U饮水专用三通，6分规格，耐压≥1.0MPa
	个
	1.1

	38
	PVC饮水管弯头
	PVC‑U饮水专用弯头，4分规格，耐压≥1.0MPa
	个
	1

	39
	PVC饮水管弯头
	PVC‑U饮水专用弯头，6分规格，耐压≥1.0MPa
	个
	1.5

	40
	PVC饮水管直通
	PVC‑U饮水专用直通，4分规格，耐压≥1.0MPa
	个
	0.7

	41
	PVC饮水管直通
	PVC‑U饮水专用直通，6分规格，耐压≥1.0MPa
	个
	0.8

	42
	PVC英制水管
	PVC‑U英制给水管6分，管材耐压≥1.0MPa
	条
	14

	43
	PVC直通
	PVC‑U管件，4分DN20，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	个
	0.6

	44
	PVC直通
	PVC‑U管件，6分DN25，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	个
	0.8

	45
	PVC直通
	PVC‑U变径直通，63转50mm，耐压≥1.0MPa
	个
	5

	46
	白板盖
	材质阻燃PC，86型规格，颜色镜瓷白，尺寸86mm×86mm，安装适配86型底盒
	个
	1

	47
	百叶排气扇
	额定电压AC220V‑240V，50Hz，12寸百叶式，带自动开合百叶，外壳阻燃ABS
	个
	118

	48
	百叶排气扇
	额定电压AC220V‑240V，50Hz，10寸百叶式，带自动开合百叶，外壳阻燃ABS
	台
	87

	49
	百叶排气扇
	额定电压AC220V‑240V，50Hz，8寸百叶式，带自动开合百叶，外壳阻燃ABS
	台
	58

	50
	活动扳手
	材质碳钢，10寸规格，锻造成型，调节螺杆灵活无卡顿，表面防锈处理，无裂纹砂眼
	把
	22

	51
	活动扳手
	材质碳钢，8寸规格，锻造成型，调节螺杆灵活无卡顿，表面防锈处理，无裂纹砂眼
	把
	15

	52
	闭门器
	主体铝合金壳体，液压缓冲结构，适配房间门，门距10cm
	个
	55

	53
	闭门器
	主体铝合金壳体，液压缓冲结构，适配双开门，安装距35cm
	套
	75

	54
	编织软水管
	材质304不锈钢编织网，内管三元乙丙橡胶，长度60CM，连接口径G1/2*G1/2，耐压≥1.0MPa
	条
	10

	55
	编织软水管
	材质304不锈钢编织网，内管三元乙丙橡胶，长度40CM，连接口径G1/2*G1/2，耐压≥1.0MPa
	条
	6

	56
	编织软水管
	304不锈钢编织层，内管三元乙丙橡胶，4分转2分变径接头，长度60cm，耐压≥1.0MPa
	条
	11

	57
	编织软水管
	材质304不锈钢编织网，内管三元乙丙橡胶，长度100CM，连接口径G1/2*G1/2，耐压≥1.0MPa
	条
	15

	58
	波纹管
	4分规格，外层铁皮防护，内层耐温软管，抗弯折，适配燃气/给排水管路
	卷
	25

	59
	玻璃胶
	中性硅酮防霉胶，净含量750g，防霉等级一级，适用于玻璃、陶瓷、金属
	支
	12

	60
	玻璃门铰链组
	不锈钢材质，12寸双向铰链，适配无框玻璃门，开合转动顺滑，承重满足常规玻璃门
	付
	110

	61
	玻璃纸
	PVC磨砂遮光膜，规格120*500CM，透光不透视
	份
	15

	62
	不锈钢半边码
	不锈钢材质1寸管卡半边码，冲压成型，防锈，适配管道固定安装
	个
	1

	63
	不锈钢半边码
	不锈钢材质4分管卡半边码，冲压成型，边缘无毛刺，防锈，适配管道固定安装
	条
	0.5

	64
	不锈钢冰铲
	304不锈钢材质，规格10cm*50cm，一体冲压成型，耐腐蚀
	个
	36.5

	65
	不锈钢插销
	304不锈钢材质，4寸规格，滑动顺畅无卡滞，表面抛光防锈，适用于门窗闭锁
	付
	4

	66
	不锈钢抽水泵
	额定电压AC220V‑240V，50Hz，型号QCK‑45M，不锈钢泵体，扬程满足45M工况
	个
	495

	67
	不锈钢挂钩
	304不锈钢材质，6钩一体式，配套安装螺丝，表面抛光，挂钩圆角处理，防锈耐腐蚀
	个
	6.8

	68
	不锈钢挂锁
	锁体不锈钢材质，锁梁30CM，开关顺畅，防撬防锈，钥匙插拔顺滑
	把
	7

	69
	不锈钢豪华门锁
	不锈钢执手门锁，螺丝孔距35cm，锁舌伸缩顺畅，表面抛光防锈，适配室内木门安装
	把
	25

	70
	不锈钢豪华锁
	不锈钢球形门锁，适配木门，锁芯启闭灵活，抗暴力扭转，表面抛光防锈，安装孔位通用
	把
	15

	71
	不锈钢蝴蝶钩
	不锈钢单蝴蝶挂钩，冲压成型，边角圆滑，防锈，安装孔规整，挂接牢固不易脱落
	个
	4

	72
	不锈钢拉手
	不锈钢房门拉手，带安装固定孔，表面抛光，边角打磨圆滑，耐腐蚀，受力不易变形
	只
	2

	73
	不锈钢螺栓
	304不锈钢螺栓组件（螺栓+平垫+弹垫+螺母），规格ø10*40，螺纹完整，防锈耐腐蚀
	套
	1.6

	74
	不锈钢螺栓
	304不锈钢螺栓组件（螺栓+平垫+弹垫+螺母），规格ø8*35，螺纹完整，防锈耐腐蚀
	套
	1.3

	75
	不锈钢内接
	304不锈钢4分内丝接头，螺纹规整无崩牙密封面平整，耐压≥1.0MPa，防锈耐腐蚀
	个
	3

	76
	不锈钢内接
	304不锈钢4分内丝接头，螺纹规整无崩牙，密封面平整，耐压≥1.0MPa，防锈耐腐蚀
	个
	5

	77
	不锈钢三通
	304不锈钢4分三通管件，无砂眼气孔，耐压≥1.0MPa
	个
	8.3

	78
	不锈钢水管
	304不锈钢4分水管，内外抛光无毛刺，耐腐蚀，耐压≥1.0MPa，适配水暖管路
	根
	15

	79
	不锈钢铁马护栏
	304不锈钢铁马，焊接牢固，焊缝打磨平整，表面抛光，结构稳固，防倾倒，防锈耐候
	个
	85

	80
	不锈钢托架
	304不锈钢托架，规格50*50*10cm，焊接牢固，边角打磨，防锈，适配设备、管路支撑
	个
	64

	81
	不锈钢外牙直通
	304不锈钢4分外丝直通，耐压≥1.0MPa，无砂眼气孔，防锈耐腐蚀
	个
	6

	82
	不锈钢弯头
	304不锈钢4分弯头管件，丝牙规整，无砂眼，耐压≥1.0MPa，转角过渡圆滑，防锈耐腐蚀
	个
	6

	83
	不锈钢网
	304不锈钢丝网，网孔1cm，高度1米，焊点牢固，无断丝，防锈耐腐蚀，抗外力撕扯
	米
	30

	84
	不锈钢下水头
	不锈钢下水头，ø5规格，接口圆滑，无毛刺，密封垫圈配套齐全，排水通畅，防锈耐腐蚀
	个
	6

	85
	不锈钢下水头
	不锈钢下水头，ø11规格，接口圆滑，无毛刺，密封垫圈配套齐全，防锈耐腐蚀
	个
	14

	86
	不锈钢直通
	304不锈钢4分直通接头，螺纹完整，无砂眼气孔，耐压≥1.0MPa
	个
	4

	87
	插头
	额定250V/10A，二脚电源插头，外壳阻燃PC，符合GB/T 2099.1-2021
	只
	3.5

	88
	插头
	额定250V/10A，三脚电源插头，外壳阻燃PC，符合GB/T 2099.1-2021
	只
	3

	89
	插座
	AC220‑240V，10A额定电流，定时控制功能，外壳阻燃PC，符合GB/T 2099.1-2021
	个
	23

	90
	插座
	250V/10A，带独立开关，阻燃PC外壳，符合GB/T 2099.1-2021安全标准
	个
	10.5

	91
	插座
	250V/10A，带独立控制开关，阻燃PC材质符合GB/T 2099.1-2021
	个
	13

	92
	插座
	250V/10A三孔插座，阻燃PC外壳，符合GB/T 2099.1-2021
	个
	13

	93
	插座
	250V/16A三脚插座，带独立开关，阻燃PC外壳，符合GB/T 2099.1-2021
	个
	13

	94
	插座
	AC220‑240V，16A，集成漏电保护模块，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1S，阻燃外壳
	个
	30

	95
	插座
	250V/10A，一转六孔转换插座，阻燃PC壳体，绝缘防护满足GB/T 2099.1-2021
	个
	55

	96
	冲击钻头
	硬质合金刀头，16mm规格，适用于混凝土墙体钻孔，排屑槽规整
	个
	12

	97
	冲击钻头
	硬质合金刀头，10mm规格，适用于混凝土墙体钻孔，排屑槽规整
	支
	13

	98
	冲击钻头
	硬质合金刀头，6mm规格，适用于混凝土墙体钻孔，排屑槽规整
	支
	15

	99
	冲水阀
	阀体铜合金材质，适配蹲便器大便冲水耐压无渗漏
	个
	68

	100
	冲水箱
	规格双按，材质PP材料，排水接口适配，密封配件齐全
	个
	78

	101
	抽屉锁
	锁壳锌合金，锁芯铜质，ø19规格，抗锈蚀，适配普通抽屉柜体安装
	把
	5

	102
	抽屉锁
	锁壳锌合金，锁芯铜质，ø22规格，抗锈蚀，适配普通抽屉柜体安装
	把
	5

	103
	抽屉锁
	锁壳锌合金，锁芯铜质，ø25规格，抗锈蚀，适配普通抽屉柜体安装
	把
	5

	104
	抽屉锁
	锌合金锁体，配套4寸不锈钢锁牌，锁牌抛光防锈，螺丝孔位齐全，安装便捷
	个
	13

	105
	除锈剂
	容量500ml，溶剂型除锈润滑，可去除金属锈迹，具备防锈润滑双重效果，罐体耐压安全
	支
	10

	106
	橱柜拉手
	不锈钢/实木材质，2cm规格，边角打磨圆滑无毛刺，表面抗老化处理
	个
	3

	107
	磁贴
	A4尺寸软磁贴，吸附牢固，表面可书写，适配白板、金属板面使用
	张
	6.2

	108
	大便冲水阀面板
	人体红外感应，供电AC220V，感应距离可调，触发灵敏，面板抗污易清洁，适配蹲便器冲水阀体，防水等级IPX4
	个
	245

	109
	三节导轨
	冷轧钢材质，12寸三节滚珠导轨，抽拉顺滑无卡顿，静音，表面防锈镀锌处理
	个
	18

	110
	三节导轨
	冷轧钢材质，14寸三节滚珠导轨，抽拉顺滑无卡顿，静音，表面防锈镀锌处理
	付
	22

	111
	三节导轨
	冷轧钢材质，16寸三节滚珠导轨，抽拉顺滑无卡顿，静音，表面防锈镀锌处理
	付
	24

	112
	灯座
	E27螺口灯座，外壳阻燃绝缘材质，适配E27灯泡
	个
	5

	113
	底盒
	阻燃PVC材质，86型/75型暗装底盒，螺丝孔位牢固，适配开关插座安装
	个
	1

	114
	底盒
	阻燃PVC材质，86型双联暗装底盒，定位孔准确，适配两位开关插座面板
	个
	3

	115
	电笔
	数显测电笔，带背光指示灯，检测电压范围AC12‑250V，绝缘外壳，握持防滑，读数直观
	支
	10

	116
	电池
	23A碱性电池，输出电压12V，不漏液，适配遥控器、门禁发射器等设备
	粒
	4

	117
	电池
	R14（3号）碱性电池，电压1.5V，防漏液，适用于各类小家电设备
	对
	4

	118
	电池
	AA（5号）碱性电池，1.5V，防漏液，适配各类普通用电设备
	粒
	2.5

	119
	电池
	AAA（7号）碱性电池，1.5V，防漏液，适配遥控器、小型电器
	粒
	2.5

	120
	电池
	R20（2号）碱性电池，电压1.5V，无漏液
	对
	9

	121
	电池
	3V锂锰纽扣电池，低自放电，防漏液，适配遥控器、主板、感应设备
	粒
	4.5

	122
	电磁阀
	4分水用电磁阀，工作电压AC220V，阀体铜质，密封橡胶件耐水老化，启闭响应迅速，耐压≥1.0MPa，防水防尘
	个
	63

	123
	电风扇
	AC220V‑50Hz，扇叶400mm，壁挂安装，档位调节正常，运转平稳噪音低，网罩防护牢固
	台
	185

	124
	电风扇
	AC220V‑50Hz，1200mm吊扇，运行平稳
	台
	159

	125
	电风扇
	AC220V‑50Hz，10寸夹扇，夹持结构牢固，角度可调，外壳阻燃
	台
	35

	126
	电工胶布
	PVC绝缘电工胶带，长度20m，耐温80℃，耐压600V
	卷
	1.5

	127
	电话水晶头
	RJ11四芯屏蔽水晶头，镀金三叉触点，屏蔽外壳，适配四芯电话线，压接牢固，信号抗干扰
	个
	0.45

	128
	电话线
	四芯屏蔽电话线，导体铜质，外层屏蔽层，绝缘外皮耐磨，抗干扰，适合室内电话布线
	米
	0.8

	129
	电缆剪
	合金钢刀头，型号J130，最大剪切120mm²电缆，剪口锋利，手柄绝缘防滑，杠杆省力
	把
	430

	130
	电缆线
	RVV护套电缆3×1.5mm²，铜芯导体，绝缘护套PVC，电压等级300/500V，符合GB/T5023.5标准，外皮耐磨抗老化
	米
	4.9

	131
	电缆线
	RVV护套电缆3×1.0mm²，铜芯导体，绝缘护套PVC，电压等级300/500V，符合GB/T5023.5标准，外皮耐磨抗老化
	米
	3.7

	132
	电脑桌滑轨
	冷轧钢材质，16寸键盘滑轨，配套安装支架，滑动顺畅静音，防锈镀锌，安装孔位适配电脑桌键盘托架
	付
	17

	133
	电排插
	额定250V/10A，线长≥1.8m，总控开关，阻燃外壳，符合GB/T 2099.7-2015
	个
	39.9

	134
	电排插
	额定250V/10A，4位插孔带开关，无电源线，阻燃PC壳体
	个
	30.8

	135
	电排插
	额定250V/10A，线长≥3m，4位插孔带开关，阻燃外壳
	个
	53.2

	136
	电排插
	额定250V/10A，线长≥5m，5位插孔带开关，阻燃外壳
	个
	66.5

	137
	电排插
	额定250V/10A，线长≥1.8m，5位插孔带开关，阻燃PC外壳
	个
	54.15

	138
	电排插
	250V/10A，一转三转换排插，无外接电源线，阻燃壳体
	个
	45

	139
	电筒
	65W强光探照手电筒，外壳抗摔，具备多档位调光
	个
	65

	140
	电线
	BVR‑1mm²多股铜芯软电线，450/750V，绝缘PVC，符合JB/T 8734.3
	米
	1.22

	141
	电线
	BVR‑1.5mm²多股铜芯软电线，450/750V，绝缘PVC，符合JB/T 8734.3
	米
	1.69

	142
	电线
	BVR‑2.5mm²多股铜芯软电线，450/750V，绝缘PVC，符合JB/T 8734.3
	米
	2.73

	143
	电线
	BVR‑4mm²多股铜芯软电线，450/750V，绝缘PVC，符合JB/T 8734.3
	米
	4.33

	144
	电线
	BVR‑6mm²多股铜芯软电线，450/750V，绝缘PVC，符合JB/T 8734.3
	米
	6.3

	145
	电线
	BVR‑10mm²多股铜芯软电线，450/750V，绝缘PVC，符合JB/T 8734.3
	米
	10.8

	146
	电箱
	阻燃塑料配电箱，4‑6回路，壳体抗冲击，导轨齐全，进出线孔预留，适合室内空开安装
	个
	19

	147
	电箱柜锁
	锌合金电箱锁，4寸规格，锁舌伸缩灵活，钥匙启闭顺畅，防锈，适配电控柜门锁紧
	个
	3.8

	148
	电子密码锁
	木门执手电子密码锁，支持密码、钥匙开启，供电稳定，低电量提醒，防水防锈，适配室内木门
	把
	395

	149
	定向轮
	3寸定向脚轮，铁芯橡胶轮面，转动顺滑，耐磨减震，支架钢板冲压成型，焊接牢固
	个
	32

	150
	镀锌内接
	热镀锌管件，4分内丝内接，螺纹规整，镀锌防锈，无砂眼气孔，耐压≥1.0MPa，适配镀锌管路连接
	个
	3

	151
	镀锌三通
	热镀锌管件，4分三通，螺纹完整，镀锌防锈，无砂眼气孔，耐压≥1.0MPa，适用于镀锌管路分流连接
	个
	4

	152
	镀锌弯头
	热镀锌管件，4分90°弯头，螺纹规整，无裂纹砂眼，耐压≥1.0MPa
	个
	3

	153
	镀锌直通
	热镀锌管件，4分直通，螺纹完整，镀锌防锈，无砂眼气孔，耐压≥1.0MPa
	个
	3

	154
	断路器
	塑壳断路器，额定电流160A，额定电压400V，具备过载、短路保护，执行GB/T 10963.1-2020标准
	个
	245

	155
	多功能切割片
	金刚石瓷砖切割片，4寸规格，刀头锋利，切割平整不崩边，适配角磨机使用
	片
	19.5

	156
	发泡胶
	聚氨酯泡沫填缝剂，净含量900g，适用于缝隙填充密封
	支
	15

	157
	发热管
	石英红外发热管，AC220V，功率300W，绝缘防护，耐冷热冲击不易爆裂
	条
	27

	158
	阀芯
	陶瓷片阀芯，40mm规格，耐冷热交替，适配冷热混水龙头
	个
	15

	159
	防爆灯
	额定电压AC220‑240V，功率40W，外壳隔爆结构，灯罩抗冲击，接线腔密封
	套
	48

	160
	防滑地垫
	橡胶防滑地垫，厚度5mm，表面防滑纹理适用于地面防滑防护
	平方米
	33

	161
	防火门锁
	防火门锁，适配双开门，锁体耐高温，抗变形，适配防火门安装使用
	把
	65

	162
	防水盖
	阻燃PVC材质，75型插座防水盒，密封胶圈配套，防尘防水，适配75型底盒面板安装
	个
	4.5

	163
	防水盖
	阻燃PVC材质，86型插座防水盒，配套密封胶圈，防尘防水，抗老化，适配86型开关插座面板
	个
	5.5

	164
	防松螺丝
	碳钢防松螺丝，6厘规格，自带防松结构，表面防锈处理，紧固后不易松动脱落
	个
	0.2

	165
	浮球阀
	1寸浮球阀，阀体耐腐蚀，浮球浮力稳定，水位控制灵敏，启闭密封不漏水，适用于水箱自动进水控制
	个
	48

	166
	感应水龙头
	材质：全铜，电源电压：220V/50HZ,使用水温：1‑80℃，适用水压：0.5‑7.5bar，进水口管径：1/2，感应方式：红外感应，防交叉感染
	套
	180

	167
	感应水龙头（洗手盆）
	全铜主体，红外感应出水，AC220V供电，感应距离可调，出水稳定，密封无渗漏，适配普通洗手盆立式安装
	套
	130

	168
	感应水龙头（洗手盆）
	全铜加高主体，红外感应控制，电压AC220V，感应灵敏，防误触发
	个
	230

	169
	感应小便阀
	暗装式红外感应小便冲洗阀，AC220V供电，阀体密封，防水防潮，适配小便斗暗装工况
	套
	135

	170
	钢丝钳
	高碳钢材质，6寸钢丝钳，剪切锋利，铰接间隙小，手柄绝缘防滑，表面防锈处理
	把
	18

	171
	钢丝钳
	高碳钢材质，8寸钢丝钳，剪切锋利，铰接间隙小，手柄绝缘防滑，表面防锈处理
	把
	25

	172
	高压浮球阀
	1.5寸高压浮球阀，适用于高压供水水箱进水控制
	个
	85

	173
	高压浮球阀
	1寸高压浮球阀，关闭无滴水，适合高压供水水箱使用
	个
	48

	174
	工具锤
	锤头高碳钢300g，木柄/塑柄连接牢固，锤头无卷边崩口，防锈处理，适合维修敲击作业
	付
	10

	175
	挂物密码锁
	4位数字密码锁，锁体合金材质，密码设置重置方便，防撬防锈，适用于柜子、箱包闭锁
	个
	12

	176
	光管支架
	0.9米T8灯管支架，适配30W灯管，外壳金属喷涂防锈，接线端子牢固，绝缘安全
	支
	22

	177
	光管支架
	1.2米T8灯管支架，适配40W灯管，金属壳体喷涂防锈
	支
	28

	178
	柜锁
	锌合金柜锁，规格20，锁芯铜质，防锈，适配文件柜、储物柜安装
	个
	5

	179
	柜锁
	锌合金柜锁，规格25，锁芯铜质，防锈，适配文件柜、储物柜安装
	个
	5

	180
	合页
	304不锈钢4寸房门合页，转动开合顺滑无卡顿，滚珠轴承结构，表面抛光防锈，螺丝孔位规整
	付
	15

	181
	喉箍
	不锈钢喉箍，可调范围适配64mm管径，拧紧锁紧牢靠，边缘无毛刺，耐腐蚀，用于软管卡箍固定
	个
	1

	182
	花洒软管
	主体材质304不锈钢，内管为三元乙丙橡胶，连接口径1/2*1/2，长度：150cm，耐温耐压，防爆防扭，不渗漏
	条
	20

	183
	花洒头
	主体材质ABS，表面电镀，接口直径1/2，13cm增压出水，出水孔不易堵塞，多档出水模式，耐腐蚀
	个
	20

	184
	花洒座
	不锈钢免钉花洒底座，背胶粘接牢固，角度可调节，适配标准花洒手柄，
	个
	8

	185
	滑轮
	推拉门滑轮组件，轴承转动顺滑，耐磨轮体，承重满足室内推拉门，抗磨损，安装调节方便
	套
	33

	186
	滑轮组
	型号388门窗滑轮组，轮体耐磨，轴承转动灵活，防锈，适配轻型推拉门窗
	付
	12

	187
	混水阀
	主体铜合金，陶瓷阀芯，冷热水混水调节，螺纹接口4分，耐压无渗漏，表面电镀抗腐蚀
	个
	55

	188
	继电器
	型号RM22TG20中间继电器，线圈工作稳定，触点通断可靠，适配工控回路信号切换
	个
	23

	189
	尖嘴钳
	高碳钢6寸尖嘴钳，手柄绝缘防滑，表面防锈处理
	把
	17

	190
	尖嘴钳
	高碳钢8寸尖嘴钳，手柄绝缘防滑，防锈处理
	把
	28

	191
	键盘滑轨组
	冷轧钢键盘滑轨，配套安装底座，抽拉顺滑静音，防锈镀锌处理，孔位通用，适配电脑桌键盘托架
	套
	26

	192
	交流接触器
	交流接触器LCI‑50，触点电流50A，适用于电机负载控制
	个
	145

	193
	交流接触器
	交流接触器LCI‑65，额定工作电流65A，满足动力回路通断控制
	个
	220

	194
	交流接触器
	规格：LC1D09M7C电压：220V,电流：9A，尺寸：867745mm
	个
	35

	195
	胶塞
	塑胶膨胀胶塞，6厘规格，墙体锚固咬合紧密，适配6mm膨胀螺丝
	盒
	6

	196
	胶水
	氰基丙烯酸乙酯快干胶，固化速度快，适用于金属、塑料、木材小面积粘接
	瓶
	2

	197
	角阀
	规格：4分：材质：全铜，进出口尺寸：1/2，长度76mm,阀芯：陶瓷片阀芯，密封不漏水
	个
	20

	198
	角码
	304不锈钢L型角码30*30mm，冲压成型，边角打磨，螺丝孔规整，防锈，用于构件直角固定连接
	个
	0.6

	199
	角磨机碳刷
	角磨机专用碳刷型号04‑150s#，适配对应型号角磨机电机
	付
	5

	200
	角磨机压板
	4寸角磨机砂轮压板，钢材冲压，螺纹规格匹配，压紧牢固，防止切割片松动脱落
	个
	7

	201
	脚轮
	2寸活动刹车脚轮，橡胶轮面，支架钢板冲压，承重满足轻型设备转运，防锈处理
	个
	13

	202
	脚轮
	规格100mm×32mm脚轮，铁芯橡胶轮体，轮面耐磨抗冲击，支架焊接牢固，适用于手推车设备承载
	个
	24

	203
	介刀
	合金钢刀片18mm×100mm，刀身ABS外壳，刀片卡位锁紧牢固，刀尖锋利，可分段折断，握持防滑，适合裁切作业
	把
	3

	204
	介刀片
	18mm加厚发黑美工刀片，合金钢材质，刃口锋利，分段易折断，防锈，一盒多片包装，适配大号介刀
	盒
	5

	205
	卷尺
	ABS抗摔外壳，5m钢卷尺，尺带刻度印刷清晰耐磨，尺钩活动可调
	把
	12

	206
	绝缘管
	PVC绝缘套管，外径10mm，绝缘耐压≥600V，耐老化，用于电线线束防护绝缘
	条
	1

	207
	绝缘胶垫
	橡胶绝缘胶垫，规格1m×5m，绝缘耐压满足配电房使用，表面防滑纹路，无刺鼻异味
	卷
	220

	208
	卡码
	镀锌管卡码6分，冲压成型，孔位规整，防锈，用于PVC、PPR管道墙面固定，夹持稳固不易松脱
	个
	0.3

	209
	卡座
	金属86底盒修复卡座，弹性夹持，适配破损86暗盒修复安装，保障面板固定牢靠
	个
	2

	210
	开关
	86型二位墙壁开关，阻燃PC面板，额定10A/250V，符合GB/T 2099.1-2021电气安全标准
	个
	7

	211
	开关
	86型三位墙壁开关，镜瓷白阻燃PC材质，额定电流10A，单控通断可靠，抗老化不易变色
	个
	13

	212
	开关
	时间时控开关，工作电压AC220‑240V，触点容量满足负载，定时设置简单，计时准确，具备手动强制通断功能
	个
	58

	213
	开关
	86型一位单控开关，阻燃PC材质，额定10A/250V，符合GB/T 2099.1-2021
	个
	4

	214
	开孔器
	合金开孔器，直径50mm，刀齿锋利，焊接牢固，适用于金属、塑料板材开孔，排屑顺畅，不易崩齿
	个
	25

	215
	空调挡板
	ABS塑料空调挡风板，可伸缩73‑103cm，角度可调，安装简易，避免直吹，抗老化不易变形
	个
	31

	216
	空调挡板
	ABS材质空调挡风板，长度140cm，可调节角度，卡扣安装牢固，不易脆裂，阻挡空调直吹
	个
	55

	217
	空调排水管
	加厚PVC空调排水管，2分规格，抗弯折，耐老化，排水通畅不渗水，适配室内机冷凝水排放
	卷
	23

	218
	空调遥控器
	材质ABS，产品尺寸适配常规空调遥控，可控距离≤8米
	个
	15

	219
	空气开关
	2P32A空气开关，额定电压400V，具备过载、短路保护，分断时间≤0.1S，执行GB/T 10963.1-2020标准
	条
	32

	220
	空气开关
	两极空气开关2P‑60A，过载短路双重保护，脱扣器热磁式，外壳阻燃，符合GB/T 10963.1-2020标准
	个
	38

	221
	空气开关
	3P60A空气开关，适用于三相回路，过载短路保护，分断时间≤0.1S，阻燃壳体，接线端子紧固牢靠符合GB/T 10963.1-2020标准
	个
	42

	222
	空气开关
	2P20A空开，额定电压400V，热磁脱扣，过载短路保护，外壳阻燃，符合GB/T 10963.1-2020标准
	个
	32

	223
	快速活接
	1寸管道快速活接，拆装免热熔，密封圈密封可靠，耐压≥1.0MPa，适配PPR/PVC管路快速对接，无渗漏
	个
	19

	224
	拉手
	锌合金平开窗拉手，表面喷涂防锈，锁止牢固，螺丝孔位通用，适配平开窗扇
	个
	26

	225
	拉手
	圆形柜门拉手直径3cm，合金材质，安装孔距标准，受力不易断裂，表面抗腐蚀处理
	个
	2.5

	226
	龙头开关阀
	全铜阀体，4分冷热进水，陶瓷阀芯，螺纹规整，耐压无滴漏，适配各类冷热水龙头控制
	个
	83

	227
	漏电开关
	2P/32A漏电开关，极数：2P，分断时间：0.1S，额定电流：32A，额定电压：230V/400V，脱扣器形式：热磁式，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	个
	32

	228
	漏电开关
	1P+N25A漏电保护器，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1S，过载短路保护，阻燃外壳，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	个
	28

	229
	漏电开关
	3P‑25A漏电开关，适配三相供电回路，漏电保护30mA，动作时间≤0.1S，兼具过载短路保护，壳体阻燃绝缘，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	个
	45

	230
	漏电开关
	规格：2P/16A,漏电开关：极数：2P，分断时间：0.1S，额定电流：16A,额定电压：230V/400V，脱扣器形式：热磁式，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	个
	32

	231
	漏电开关
	规格:4P/63A：极数：4P，分断时间：0.1S，额定电流：63A,额定电压：230V/400V，脱扣器形式：热磁式，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	个
	65

	232
	漏电开关
	2P‑40A漏电保护器，漏电动作≤30mA，分断时间≤0.1S，热磁脱扣，过载短路漏电三重保护，阻燃壳体，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	个
	32

	233
	漏电开关
	三相3P+N‑63A漏电开关，额定电压400V，漏电动作电流30mA，动作时间≤0.1S，接线端子牢固，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	个
	55

	234
	漏电开关
	三相40A漏电保护开关，热磁脱扣，漏电30mA具备短路过载保护，外壳阻燃绝缘，适配三相设备，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	个
	48

	235
	螺丝
	碳钢带钩膨胀螺丝，8厘规格，挂钩焊接牢固，防锈处理，用于物件吊挂固定
	个
	0.8

	236
	螺丝批
	一字螺丝刀，杆径6mm杆长150mm，杆身合金钢，刀头淬火硬化，手柄防滑，扭矩传递好，符合手动工具要求
	支
	10

	237
	螺丝批
	十字螺丝刀，杆径6mm杆长150mm，合金钢杆，手柄防滑绝缘，不易崩口，维修拆装适用
	支
	10

	238
	落地扇
	AC220V‑50Hz，扇叶400mm落地扇，三档调速，底座配重稳固，网罩防护牢固
	台
	165

	239
	麻花钻咀
	高速钢麻花钻头6mm，刃口锋利，排屑槽规整，适用于钢材、木材钻孔，不易崩刃
	支
	7

	240
	麻花钻咀
	高速钢麻花钻4mm，切削锋利，适合金属木材钻孔
	个
	4

	241
	麻花钻咀
	高速钢麻花钻头3mm，刃口锋利，适用于薄金属、木材钻孔作业
	支
	3

	242
	马桶盖
	PP材质大U型马桶盖板，安装孔距可调，盖板开合平稳，抗冲击，不易发黄老化，拆装方便
	个
	60

	243
	码仔
	镀锌管码4分，冲压成型，边缘无毛刺，防锈，用于管道紧固，螺丝配套，固定牢靠
	个
	0.2

	244
	门把手
	不锈钢房门把手12寸，表面抛光，孔距通用，防锈耐腐蚀
	付
	35

	245
	门插销
	304不锈钢4寸门插销，栓体滑动顺畅无卡滞，锁孔对位准确，表面抛光防锈，适用于室内房门闭锁
	把
	8

	246
	门禁开关
	86型出门按钮，阻燃PC面板适配门禁控制系统
	个
	12

	247
	门铃
	86型按键式门铃，ABS外壳，按压发声清晰，接线端子牢靠，适配室内有线门铃回路使用
	个
	35

	248
	门栓
	304不锈钢6寸门栓，滑动顺畅，锁止可靠，边角打磨，防锈，适用于房门、柜门机械闭锁
	个
	10

	249
	门锁
	卫生间隔断锁，适配门厚5cm，指示锁结构，无钥匙，开关顺畅，抗潮湿防锈，适配公厕隔断门
	个
	15

	250
	门锁
	卫生间执手锁，螺丝孔距15cm，锁体防水防潮，适配卫生间木门，表面防锈处理
	把
	55

	251
	门锁芯
	防火门锁专用锁芯，铜质锁芯，耐高温，适配防火门锁体，满足防火门配套使用要求
	个
	26

	252
	门吸
	304不锈钢门吸，碰撞缓冲，底座安装牢固，表面抛光防锈，适配室内房门
	个
	10

	253
	密码锁
	50mm长梁密码挂锁，合金锁体，数字密码设置重置便捷，防撬防锈，适用于柜子、仓库门闭锁
	个
	25

	254
	免钉胶
	聚氨酯免钉胶，净含量750g，无需打孔，固化后具备韧性，抗老化，适用于金属、木材、瓷砖粘接，符合GB18583‑2008
	支
	10

	255
	木方
	实木木方规格3cm×4cm，干燥处理，无开裂、腐朽、虫眼，适合维修加固、辅料搭建使用
	条
	7

	256
	耐候胶
	硅酮耐候密封胶，净含量900g，耐高低温，防水密封，适用于室外门窗缝隙填缝密封
	支
	9.5

	257
	内六角套装组
	镍铬合金钢内六角扳手，10支成套，硬度高，表面防锈处理，收纳包装齐全，拆装各类内六角螺丝
	套
	18

	258
	内外牙直通
	黄铜内外牙直通，规格20mm，螺纹完整，无砂眼气孔，耐压≥1.0MPa
	1
	8

	259
	内牙直通
	黄铜6分内牙直通，丝牙规整，密封面平整，耐压≥1.0MPa，防锈耐腐蚀，水暖管路连接使用
	个
	5.5

	260
	尼龙扎带
	尼龙扎带4mm×200mm，抗老化，锁紧咬合牢固，不易断裂，适用于线缆捆扎整理
	包
	15

	261
	尼龙扎带
	尼龙扎带4mm×300mm，耐低温抗老化，锁齿锁紧可靠，适用于线缆、管路捆扎固定
	包
	15

	262
	排气扇
	AC220V‑50Hz，10寸管道式排气扇，电机运转平稳，噪音低，外壳阻燃ABS
	台
	73

	263
	排气扇
	AC220V‑50Hz，8寸管道排气扇，阻燃外壳，接口适配管道
	台
	60

	264
	排水管
	不锈钢洗手盆下水管，长度1米，螺纹接口标准，防臭结构，排水通畅，耐腐蚀，密封垫圈配套齐全
	条
	10

	265
	皮尺
	50米纤维皮卷尺，尺带耐磨不易撕裂，刻度印刷清晰，尺头固定牢固，适用于场地、建筑测量作业
	把
	35

	266
	切割片
	4寸树脂加厚切割片，基体牢固，切割锋利，适配角磨机，用于金属切割作业
	片
	1

	267
	球阀
	黄铜球阀，规格4分，球体转动灵活，密封PTFE垫片，耐压≥1.6MPa，开关无渗漏，水暖管路通断控制
	个
	8

	268
	球阀
	PVC‑U球阀DN20，阀体无砂眼裂纹，开关手柄操作顺畅，粘接端口平整，耐压≥1.0MPa，给排水管路控制
	个
	8

	269
	热继电器
	型号LRN08N热过载继电器，电流调节范围准确，适配交流接触器，用于电机过载保护
	个
	40

	270
	热水器拉爆螺丝
	碳钢拉爆膨胀螺丝，规格12mm×120mm，防锈，适用于电热水器挂墙固定
	个
	2

	271
	三联锁
	锌合金三联柜锁，规格16，锁芯铜质，适配文件柜三联联动闭锁
	个
	8

	272
	砂纸
	2000目水磨砂纸，可干湿两用，适用于金属、漆面抛光打磨作业
	张
	1

	273
	投光灯
	AC220‑240V，100WLED投光灯，外壳铝合金散热，防护等级IP65，色温6000‑6500K，Ra≥80，户外照明，防水防尘
	个
	75

	274
	射钉
	射钉规格52，配套塑料胶粒，钢材淬火处理，适配射钉器，墙体紧固作业使用
	盒
	4

	275
	手电筒
	可充电强光手电筒，铝合金外壳抗摔，多档位调光，续航稳定，适合现场维修照明
	支
	25

	276
	手电钻
	12V锂电手电钻，夹头夹持牢固，正反转可调，转速档位可调，机身绝缘安全，适合维修钻孔拆装
	把
	241

	277
	手喷漆
	容量600ml气雾手喷漆，漆膜干燥快，用于金属表面修补上色
	瓶
	6

	278
	手推车
	平板手推车60cm×90cm，车体钢板/加厚塑料，轮组耐磨静音，焊接牢固，承重稳定，适用于物料转运搬运
	台
	290

	279
	双活接球阀PVC
	PVC‑U双活接球阀DN50，两端活接便于拆装，手柄开关灵活，耐压≥1.0MPa，给排水管路通断
	个
	32

	280
	双活接球阀PVC
	PVC‑U双活接球阀DN60，密封不漏水，耐压≥1.0MPa
	个
	45

	281
	双面海绵粘胶
	泡棉双面胶，宽度2cm，海绵基材具备缓冲，抗老化，适用于铭牌、小件构件粘贴固定
	个
	2

	282
	水泵
	YE2立式涡流泵，AC380V电机，泵体密封，运行平稳噪音低，机械密封耐磨损，供水增压使用
	组
	890

	283
	水泵
	排污泵型号W015‑20‑2.2，功率2.2KW，AC380V，具备防堵塞结构，机械密封，适合污水提升排放
	台
	485

	284
	水泵
	热水循环泵PH‑150，适配热水管路，耐温满足热水工况，密封无渗漏
	个
	1050

	285
	水泵
	自吸泵型号1ZDB65‑B，AC220V，泵体密封，适合无负压供水取水增压
	台
	485

	286
	水表
	6分干式水表，计数表盘不进水，接口螺纹规整，耐压无渗漏，读数清晰
	个
	68

	287
	水管
	网状纤维增强胶管，16厘规格，内层橡胶，纤维编织增强层，耐压抗弯折，耐老化，给排水输水使用
	米
	3.1

	288
	水管
	4分纤维网状增强胶管，耐弯折，耐压≥1.0MPa，抗老化，适用于临时输水、设备供水管路
	米
	3.5

	289
	水管
	6分网状纤维胶管，多层结构，抗拉伸抗弯折，耐候抗老化，用于设备供水、临时输水
	米
	4.8

	290
	水管
	花洒进水软管，304不锈钢编织，内管三元乙丙橡胶，两端标准4分螺纹，防爆防扭不漏水
	套
	45

	291
	水管剪刀
	水管剪最大剪切1寸管材，SK5合金钢刀刃，剪切切口平整，适配PVC、PPR管材裁切
	把
	25

	292
	水管钳
	14寸水管钳，铬钒合金钢材质，钳口齿纹咬合牢固，用于水暖管件拆装作业
	把
	40

	293
	水胶布
	PTFE聚四氟乙烯生料带，长度20米，水暖螺纹接口密封缠绕使用
	个
	2

	294
	水龙头
	全铜三联冷热浴缸龙头，陶瓷阀芯，接口4分，表面电镀，耐压无滴漏，配套出水软管配件齐全
	套
	160

	295
	水龙头
	开水器专用水龙头，铜材质，耐温，出水口防溅，适配开水器出水接口，无渗漏
	个
	35

	296
	水龙头
	4分全铜单冷水龙头，陶瓷阀芯，螺纹标准，表面电镀，耐压不漏水，适用于普通给水点位
	个
	23

	297
	水龙头
	全铜冷热面盆龙头，陶瓷片阀芯，4分进水接口，电镀表面抗腐蚀，密封无滴漏
	个
	98

	298
	水龙头
	全铜高弯冷热龙头，陶瓷阀芯，4分进水口，电镀工艺，无漏水
	个
	110

	299
	水龙头
	洗手盆单冷水龙头，铜主体，陶瓷阀芯，4分进水接口，出水柔和防溅，适配普通陶瓷洗手盆
	个
	35

	300
	水位控制器
	电子水位控制器，线缆长度3米，AC220V工作电压，高低水位自动启停，防水探头，水箱水位自动控制
	个
	55

	301
	水位控制器
	型号DF‑96A电子水位控制器，AC220V供电，继电器输出，具备高低水位自动控制，外壳绝缘防尘，适配各类水箱液位控制
	个
	48

	302
	水箱配件
	马桶整套进水、排水配件，ABS工程塑料，适配常规坐便器，密封胶圈齐全，无漏水渗水
	套
	50

	303
	锁片
	钢制锁片4cm，冲压成型，表面防锈，孔位规整，配套锁具安装
	个
	1.2

	304
	锁舌
	球形门锁专用锁舌，长度3cm，金属材质，适配室内球形锁锁体，安装孔位通用
	只
	3

	305
	锁头
	防盗门球形锁头，适配门厚5cm，表面防锈处理
	把
	15

	306
	锁头
	执手锁专用锁芯，适配孔距15cm执手门锁，铜质锁芯，防技术开启，
	把
	48

	307
	锁头
	玻璃门U型伸缩锁，锁梁可伸缩调节，合金锁体，防撬防锈，适配无框玻璃门闭锁
	个
	35

	308
	套筒
	铬钒钢套筒14mm，适配扳手使用，内壁规整
	个
	8

	309
	套筒
	铬钒钢套筒6mm，淬火处理，适配手动拆装维修作业
	个
	3

	310
	梯子
	4级铝合金人字梯，防滑脚垫，铆接牢固
	把
	158

	311
	梯子
	6级铝合金人字梯，高强度铝合金型材，踏板防滑，脚垫耐磨
	个
	190

	312
	天地销
	304不锈钢8寸天地插销，防锈耐腐蚀，适配双开门、防火门闭锁
	套
	18

	313
	贴钩
	塑料/金属单挂钩，背胶或者螺丝两种安装方式，挂钩圆角处理
	个
	1.8

	314
	铁钩
	碳钢1寸铁钩，冲压成型，螺纹完整，表面防锈喷漆，用于墙面物件吊挂，受力不易弯折
	个
	2.2

	315
	铁链
	8号铁链，碳钢材质，环扣焊接牢固，镀锌防锈，用于吊挂、防护牵拉使用
	米
	12

	316
	铁链
	6号铁链，碳钢材质，镀锌防锈，不易断裂，适用于轻型吊挂、防护绑定
	米
	6

	317
	铁马护栏
	铁马护栏，尺寸150*100cm，重量7.5kg，表面喷塑防锈，防倾倒，临时隔离防护使用
	个
	45

	318
	铁门锁
	防盗门月牙钥匙门锁，合金锁壳，月牙锁芯，防撬，适配普通防盗门安装
	把
	28

	319
	铁皮剪
	18寸铁皮剪，高碳钢刃口，适合薄铁皮、薄板剪切作业，防锈处理
	把
	26

	320
	铁锹
	铁锹，铁质锹头，配1米手柄，铆接牢固，适合铲沙、铲土维修作业
	把
	16

	321
	铁丝
	22号镀锌铁丝，镀锌防锈，用于绑扎、固定各类构件
	斤
	4

	322
	铜锁芯
	黄铜执手门锁锁芯，弹子结构，耐磨抗锈蚀，适配常规室内执手门锁更换
	把
	32

	323
	万用表
	指针/数显万用表，可测电压、电流、电阻（量程2000Ω），表笔绝缘
	个
	145

	324
	吸顶灯
	AC220‑240V，14W人体感应吸顶灯，感应触发灵敏，延时熄灭，色温6000‑6500K，Ra≥80，外壳阻燃
	个
	48

	325
	吸顶灯
	额定电压AC220‑240V，功率36W，圆形吸顶灯，色温6500K，显色指数Ra≥80
	个
	38

	326
	洗手盆
	陶瓷洗手盆，高温陶瓷烧制，釉面光洁致密，抗污易清洁，配套下水组件，
	套
	110

	327
	洗手盆排水管
	S型防臭洗手盆排水管，长度1米，PVC材质，可伸缩调节，水封防臭，接口适配常规陶瓷洗手盆，排水通畅不渗漏
	套
	20

	328
	下水管
	PVC下水管，长度1米，接口适配，排水通畅，抗老化不易脆裂
	条
	5

	329
	下水头
	陶瓷面盆下水头，金属主体，配套密封橡胶垫圈，防溢水，适配常规陶瓷洗手盆开孔
	个
	10

	330
	线槽
	PVC地面线槽，宽度7cm，高强度PVC材质，抗压耐踩，盖板卡扣牢固，用于地面线缆防护敷设
	个
	18

	331
	线槽（厚）
	加厚PVC线槽4分，阻燃，用于室内明装布线防护
	条
	3.6

	332
	线槽（厚）
	加厚PVC线槽6分，阻燃PVC材质，适用于室内明装电线敷设
	条
	6.4

	333
	线管（厚）
	加厚阻燃PVC线管4分，抗压，绝缘，弯管不易开裂，穿线防护使用
	条
	2.8

	334
	线管（厚）
	加厚阻燃PVC线管6分，高强度抗冲击，可冷弯，不易脆裂，用于建筑电线穿管防护
	条
	5.2

	335
	橡胶路锥
	橡胶路锥，重量5.5kg，橡胶材质，耐碾压，不易碎裂，反光标识清晰醒目，道路警示隔离使用
	个
	18

	336
	橡胶门塞
	橡胶门挡，高弹性橡胶，防滑底座，阻挡门扇撞击，适配各类室内房门使用
	个
	7.5

	337
	消毒灯驱动器
	AC220V输入，适配40W紫外线消毒灯管，绝缘外壳，适配T8消毒灯管支架
	个
	28

	338
	消毒灯支架
	1.2米T8紫外线消毒灯支架，金属壳体，配套2米吊绳，适配紫外线灯管安装
	套
	56

	339
	斜口钳
	高碳钢6寸斜口钳，手柄防滑绝缘，表面防锈处理，电工维修适用
	把
	17

	340
	信箱锁
	信箱锁，锁芯直径ø22，锌合金锁壳，铜锁芯，抗锈蚀，适配信箱、小型柜体闭锁
	把
	8

	341
	烟斗胶
	不锈钢烟斗铰链，液压缓冲，防锈耐腐蚀，适配柜门缓冲闭合
	个
	6

	342
	遥控浮球阀
	AC220V电动遥控浮球阀，阀体耐压，密封不漏水，可远程控制水箱进水开闭
	个
	680

	343
	遥控器盒
	塑料遥控器收纳盒，3格分区，ABS材质，抗摔，壁挂安装孔位，用于遥控器分类收纳保护
	个
	13

	344
	液位控制器
	AC220V液位控制器，探头耐水耐腐蚀，高低液位检测准确，继电器输出，外壳绝缘防尘，水池水箱液位自动控制
	个
	75

	345
	医用脚轮
	6寸医用活动刹车脚轮，TPR静音轮面，支架耐腐蚀，转动顺滑，适用于医疗设备推车承载
	个
	30

	346
	饮水管
	食品级饮水软管，2分规格，材质安全无毒，耐水压，抗老化，适配直饮水机水路管路
	米
	2

	347
	饮水管胶水
	PVC饮水管路专用胶水，容量500g
	瓶
	5

	348
	饮水机球阀
	3分饮水机专用球阀，阀体耐腐蚀，开关灵活，密封无渗水，适配直饮水机水路通断控制
	个
	6

	349
	饮水机水管
	食品级3分饮水管，耐水压，抗老化，适配饮水机内部及外接管路
	米
	3

	350
	扎箍
	金属扎箍2寸，锁紧紧固牢靠，边缘无毛刺，防锈，用于软管管道抱紧固定
	个
	2.5

	351
	闸阀
	黄铜闸阀，6分规格，阀板启闭到位，螺纹规整，耐压≥1.0MPa，密封无渗漏，水暖管路通断控制
	个
	20

	352
	闸阀
	DN65闸阀，铸铁/铜阀体，适用于给排水主管路通断，法兰或螺纹接口规整
	个
	90

	353
	闸阀
	黄铜闸阀，4分规格，启闭操作灵活，螺纹完整，密封面平整，耐压≥1.0MPa，无砂眼气孔
	个
	15

	354
	闸阀PPR
	PPR+铜芯闸阀，6分DN25，符合GB/T18742，可热熔连接，耐压≥1.2MPa，密封严实不漏水，适配PPR热水管路
	个
	26

	355
	直阀
	全铜4分直阀，陶瓷阀芯，耐压≥1.0MPa，防锈耐腐蚀，无滴漏，给水支路控制使用
	个
	20

	356
	直通
	PVC‑U变径直通50转32mm，无砂眼裂纹，粘接端面平整，耐压≥1.0MPa，用于不同管径管路对接
	个
	3

	357
	直通
	PVC‑U直通DN32，管件粘接口平整，无气泡缺陷，耐压≥1.0MPa，给排水管路对接使用
	个
	1.5

	358
	直通
	PVC‑U变径直通32mm转6分，粘接面平整，耐压≥1.0MPa，管路异径连接
	个
	1.5

	359
	轴承
	滚动轴承型号6305，轴承钢材质，转动顺滑，适用于电机、转动设备
	个
	35

	360
	自攻螺丝
	碳钢沉头自攻螺丝，规格3.5mm×20mm，螺纹锋利，表面镀锌防锈，适用于板材、木构件紧固，一盒足量包装
	盒
	15

	361
	自攻螺丝
	碳钢沉头自攻螺丝，3.5mm×25mm，镀锌防锈，咬合板材牢固，维修安装紧固用
	盒
	15

	362
	自攻螺丝
	碳钢自攻螺丝，长度25mm，镀锌防锈，适配木材、薄金属板材紧固，包装整齐，不易混料
	盒
	15

	363
	钻咀
	加长冲击钻咀16mm×500mm，硬质合金刀头，排屑槽顺畅，用于混凝土深孔钻孔作业
	支
	45

	364
	钻头
	硬质合金陶瓷钻头，直径6mm，适用于瓷砖、陶瓷制品打孔作业
	支
	5


核心产品说明：
[bookmark: OLE_LINK10]本项目核心产品为序号10“LED平板灯盘”。如同时有两家或两家以上（均为制造商的合法代理商）通过资格审查及符合性审查的合格投标人所投核心产品为相同品牌的，按一家投标人计算。在此种情况下，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由报价相对最低的获得中标人推荐资格；评审得分及报价均相同的由技术部分评分相对最高的获得中标人推荐资格；以上均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（二）投标人资格及供货能力要求
1.本项目接受具备国内贸易、商贸经营等经营范围的综合性供应商参与投标。
★2.投标人提供的产品必须符合国家规定的相应强制标准。具备覆盖全品类物资的合法稳定供应渠道，并独立承担全部供应、配送、售后及法律责任。投标人须出具书面《履约能力承诺函》（格式自拟，加盖公章），承诺内容包括但不限于：中标后所供全部产品符合国家规定的相应强制标准，来源合法、渠道正规、质量合格，并独立承担全部供应、配送、售后及由此产生的全部法律责任。（未提供承诺函的按无效投标处理）
3.签订合同后，采购人提出采购需求下单，成品2个工作日内送达，最迟不超过5个工作日。按照采购人的采购需求数量，做到分批分次不定时送货，中标方负责把货物免费运送至采购人指定地点，否则一切后果由中标人负责。
4.中标方交货时要提供货物明细单一式叁份，明细清单应注明货物名称、数量、价格、总价等。中标人所提供的货物应符合现行国家标准，保证产品质量，质量三包，必须与采购人下单规格型号一致，否则采购人有权拒收货。提供的产品质量不符合双方约定或者有瑕疵、缺陷的，中标方应承担包括但不限于退换货等违约责任，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。
5.本《采购货物清单》旨在为投标人理解本项目采购范围、产品规格及进行报价提供基础和参考。采购人保留在合同期内根据实际需求，在本项目采购品类及最高限价范围内调整具体产品款式、规格细节等内容的权利，最终以采购人下达的实际订单为准。
6.合同期内，如采购人需要取消清单中某一品类的采购，可提前3个工作日书面通知中标人，中标人不得以此为由要求采购人承担违约责任或补偿。
（三）商务要求
★1.服务期限：本项目服务期限为1年。第一年为本次招标的中标服务期限，若合同履行结束后，采购人根据合同内容和招投标文件（供应商的资质、货物的详细技术参数符合程度等）进行履约评价，项目履约评价为“良好”及以上、供应商相关资质、信用情况审核合格，经双方协商同意可续签，但总体合同履行期限最长不得超过二十四个月。
2.交货地点：深圳市龙岗区第七人民医院指定地点。
3.付款方式：以转账方式、分批付款，每月底双方共同核对当月实际送货量，经采购人确认无误后并收到有效等额合规发票及相关凭证资料（送货单、验收单等）后，10个工作日内支付到中标人指定账户，如因财政审批程序导致采购人付款延迟的，采购人不承担违约责任。
4.报价模式：本项目采用“折扣率报价法”。采购人随招标文件一并发布附有基准单价的《采购货物清单》，投标人须根据该清单中各项物资的基准单价，结合自身成本及市场因素，报出一个统一的折扣率（%），折扣率须≤1，精确到百分比小数点后两位（如：85.00%）。折扣率在合同履行期内固定不变，不因任何因素调整。
报价范围：投标人所报折扣率须涵盖完成本项目全部物资供应所需的一切费用，包括但不限于：货物本身价款、包装费、运输费、装卸费、保险费、售后服务费、利润、税金及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。投标人应充分考虑报价风险，中标后不得以任何理由要求追加费用或调整折扣率。
结算公式：各项物资结算单价=该物资基准单价×中标折扣率；结算总价=（各项物资结算单价×实际验收合格数量）之和。
结算方式：合同最终结算金额按实际交付验收合格的物资种类及数量，依据上述结算单价据实结算，实际结算总金额不得超过本项目最高限价150000.00元。
★5.运输及包装要求
（1）中标人负责把货物免费运送至采购人指定地点（深圳市内）。
（2）中标人交货时要提供货物明细单一式两份，明细清单应注明货物名称、到货数量、规格、供货日期等信息。
6.验收及售后服务
（1）按照合同以及由仓库验收员负责。货物抵达指定地点后，验收人员根据采购内容的实际情况，查验各项随货单据、送货单/备货单等是否齐全，验收员在验收过程中应进行外观检查，查看是否存在型号不相符、进水、破损、变形等质量问题。如发现数量不符、破损时，应当及时替换处理。查验合格后由验收员在送货单上签名并签章，送货单应有一联留存备查。
（2）中标供应商配送的货物在质保期内如存在质量问题，供应商应在3个工作日内完成处理，并无条件退货。由于供应商的原因，未按照协议约定配送产品的，采购人有权要求中标人按照配送产品费用的5%支付违约金，并赔偿甲方由此受到的损失。
（3）任何时候，中标人均不能免除因产品本身的缺陷所应负的责任，中标人有义务对所提供的货物进行维护或更换。
（4）中标人提供售后服务，根据采购人的需求提供售后服务。中标人交付的货物应当完全符合招投标文件所规定、订单约定的货物、数量、质量和规格要求。中标人提供的货物不符合招投标文件和订单规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的损失及责任，由中标人承担。
（5）必须是达到国家标准或行业标准，具备出厂合格证的无表面划损、无任何缺陷的全新原装产品且无任何侵权行为。
（6）采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上诉起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。
（7）提供的供货清单检验产品合格证、使用说明和其他的技术资料、检查产品及附件须完整无损，符合要求。如有损坏、缺件等情况，中标人自行负责。
（8）货物送达采购人指定地点后，采购人立即进行现场验收。
（9）产品应符合货物采购合同的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
7.违约责任
（1）中标人未能按合同约定的时间供货的，每逾期一日，应按合同总金额的0.05%向采购人支付违约金；逾期超过3日的，采购人有权单方解除合同，并要求中标人赔偿损失。
（2）中标人须无条件接受采购人在供货过程中的监督。如发现中标人无能力完成该批货物供货、用料、工艺不符合技术规范要求、有外包现象、生产不能按计划进行等，采购人有权废标或中止合同，由此带来的损失由中标人自负，并报政府采购主管部门进行相应处罚。
（3）中标人交付的货物经采购人验收发现不符合招标文件技术、质量标准要求的，采购人有权拒收该批次不合格货物，并书面通知中标人。中标人应在收到通知后48小时内将合格货物免费更换、补货送达采购人指定地点，相关费用由中标人承担。中标人逾期未更换、补货或更换、补货后仍不合格的，采购人有权自行或委托第三方进行处理，由此产生的费用由中标人承担，并有权从未支付的合同款项中直接扣除。
（4）整批货物出现不合格数量达到该批次交付总数10%时，视为整批货物不合格，采购人有权拒收整批货物，由此造成采购人无法按时配置的，中标人必须向采购人赔偿因此造成的一切损失，采购人同时有权单方解除合同并追究中标人违约责任。
8.签订合同
采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。



第三章 评标标准

一、评标方法说明
评标方法：综合评分法。按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分的平均分最高的投标人为中标候选供应商；采购人根据评标委员会评审结果确定中标候选供应商为中标人。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重。
2、 评分标准
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	
	
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重

	2
	技术
	53

	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	1
	技术要求偏离情况

	18
	（一）评分内容
根据项目需求中产品技术要求的满足程度进行评价，评审委员会以投标文件《技术要求偏离表》响应情况进行打分。
（二）评分依据
各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，技术参数共364条，每负偏离一项扣0.05分，扣完为止。本项最高18分，最低得0分。
如技术要求中载明提供证明材料的，需提供对应的证明材料，其余技术要求以投标人填写的响应情况为准。

	
	2
	项目配送服务方案
	12
	（一）评分内容
在投标文件中详细说明项目配送服务方案，评标委员会根据以下响应情况评审：
1.供货的来源；
2.配送服务保障措施；
3.供货服务方案。
（二）评分依据
1.投标文件满足评审内容情况，本项最高得6分。
每达到1项得2分，未提供方案的不得分。
2.在此基础上，根据服务方案整体合理性、完整性、全面性，针对性等进行评分。
①服务方案合理性、完整性、全面性、针对性强，加6分；
②服务方案合理性、完整性、全面性、针对性较强，加4分；
③服务方案合理性、完整性、全面性、针对性一般，加2分；
④服务方案合理性、完整性、全面性、针对性差，不加分；
⑤未提供或完全不符合的不得分。
注：方案与本项目无关或不相符：对相关服务的关键要求没有详细说明、服务内容不明确、表述不清晰或不完善；总体设计思路及技术架构合理性较差；服务内容采用的技术路线落后；内容过于简略；服务方法不合理、针对性或可行性欠缺，不足以支撑项目实施等任意一项类似缺陷或瑕疵。

	
	3
	服务质量保障方案
	12
	（一）评分内容
投标供应商针对本项目，提供全面、内容详尽、具有针对性的服务质量保障方案，内容包括但不限于：
1.服务响应时间保障；
2.产品质量保障。
（二）评分依据
1.投标文件满足评审内容情况，本项最高得6分。
每达到1项得3分，未提供方案的不得分。
2.在此基础上，根据服务方案整体合理性、完整性、全面性，针对性等进行评分。
①服务方案合理性、完整性、全面性、针对性强，加6分；
②服务方案合理性、完整性、全面性、针对性较强，加4分；
③服务方案合理性、完整性、全面性、针对性一般，加2分；
④服务方案合理性、完整性、全面性、针对性差，不加分；
⑤未提供或完全不符合的不得分。
注：方案与本项目无关或不相符：对相关服务的关键要求没有详细说明、服务内容不明确、表述不清晰或不完善；总体设计思路及技术架构合理性较差；服务内容采用的技术路线落后；内容过于简略；服务方法不合理、针对性或可行性欠缺，不足以支撑项目实施等任意一项类似缺陷或瑕疵。

	
	4
	售后服务方案
	11
	（一）评分内容
根据投标人针对项目提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于以下内容：
1.质量保证期、质量维护期服务承诺；
2.退换货流程及承诺。
（二）评分依据
1.投标文件满足评审内容情况，本项最高得6分。
每达到1项得3分，未提供方案的不得分。
2.在此基础上，根据服务方案整体合理性、完整性、全面性，针对性等进行评分。
①服务方案合理性、完整性、全面性、针对性强，加5分；
②服务方案合理性、完整性、全面性、针对性较强，加3分；
③服务方案合理性、完整性、全面性、针对性一般，加2分；
④服务方案合理性、完整性、全面性、针对性差，不加分；
⑤未提供或完全不符合的不得分。
注：方案与本项目无关或不相符：对相关服务的关键要求没有详细说明、服务内容不明确、表述不清晰或不完善；总体设计思路及技术架构合理性较差；服务内容采用的技术路线落后；内容过于简略；服务方法不合理、针对性或可行性欠缺，不足以支撑项目实施等任意一项类似缺陷或瑕疵。

	3
	商务
	17

	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	1
	同类项目业绩
	6
	（一）评分内容
投标人自2021年1月1日至投标截止时间前完成的同类项目业绩(以合同签订时间为准)，每项业绩得2分，最高得6分。
（二）证明文件
1.提供合同关键信息复印件或扫描件。通过合同关键信息无法判断是否得分的，需同时提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。
2.以上材料提供复印件或扫描件，原件备查。未提供有效证明材料的或者提供的证明材料不符合要求的或者提供的证明材料不清晰导致评审专家无法辨认的，一律作不得分处理。

	
	2
	履约评价
	6
	（一）评分内容
投标人在上述“同类项目业绩”评审项中判定为有效业绩的，提供用户出具的履约评价且评价为优（或履约评价中最高等级）的，每份得2分，评价为合格（或履约评价中次高等级）的，每份得1分，其他情况不得分。最高得6分。
（二）证明文件
提供用户出具的履约评价（加盖用户单位公章）扫描件或复印件，原件备查。未提供有效证明材料的或者提供的证明材料不符合要求的或者提供的证明材料不清晰导致评审专家无法辨认的，一律作不得分处理。

	
	3
	诚信情况
	5
	根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。（采购代理机构通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。）


备注：1.价格、技术、商务、诚信部分累加分为100分。
2.各投标人得分精确到小数点后两位。
三、政策导向
（1）投标人提供的服务全部由优惠主体承接，则对其投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。
备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；（b）优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（2）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目各采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为：批发业。
[bookmark: _GoBack]（3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。监狱企业或者代理提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。
（4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。


第四章 投标须知
一、为充分体现公平、公正、公开原则，择优选择供应商，参加投标的单位必须满足本项目投标供应商的资质要求。
（一）本项目的潜在供应商应在递交投标文件截止日之前到医院招采办报名投标。
（二）符合条件的供应商严格按照采购单位提供的招标文件，认真填写投标资料，并在规定时间内将投标文件密封送达指定地点。投标单位法定代表人或授权代表人在规定的时间内未递交投标资料的，视为自动放弃。
（三）院内公开招标有效投标的供应商不足三家，不得开标。
（四）存在下列情形的，应予废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
（五）投标文件有效期
1.在递交投标文件截止日期之后的60天内有效；
2.在原定投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，招采办可以书面形式向供应商提出延长投标文件有效期的要求。
二、需提供资料及标准
（一）投标文件的规定。投标文件须密封装袋，制作一本正本，2本副本（另：提交一本电子投标文件，用U盘拷贝，U盘不退还，并标明项目名称和公司名称），每份投标文件必须装订且须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字或盖章。
（二）提供本项目开标一览表一份，开标一览表须加盖公章并单独密封，供应商须在开标一览表上签名确认。
（三）资料封面注有公司名称、地址、联系人、手机号码、办公电话和邮箱地址。
1.所有资料要有封面、目录、页码、装订成册。
2.所有资料每页须加盖公章。
3.所有资料须密封并加盖公章。
（四）携带完整资料到招采办报名登记好公司名称、业务代表姓名、联系电话及提供的产品项目。
（五）经取得院内公开采购的项目在验收时，其实际质量与其参加院内公开采购时提供的条件不符或在规定时间内拒签合同以及不按合同条款执行合同者均视为不履行合约，我院将其供应商列入我院黑名单及上报有关部门，在一年内不允许该公司参加我院内公开采购活动。
（六）投标人的产品质量及服务承诺书不能严重低于招标文件中的服务要求标准作出响应，允许出现负偏差，但不得出现严重负偏差。
（七）评审结束，中标结果公示3天，中标供应商须在收到我院中标通知书后10个工作日内到我院签署合同，超过10个工作日未前来签订合同的，我院有权宣布本次采购结果作废，重新确定供应商。
三、招标文件的澄清
1.投标人在收到招标文件后，可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。
2.无论出于何种原因，采购人可以主动地或在解答投标人提出的疑问时对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改（更正）的，于投标截止时间前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标人，报名招标文件的投标人在收到澄清或修改（更正）通知后应按要求以书面形式（传真有效）予以确认，如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。
3.采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
四、招标文件的补充和修正
1.采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。
2.采购人对招标文件的补充和修正，将以电子文件等方式发给所有获得招标文件的供应商，补充通知作为招标文件的组成部分，对同意参与招标单位起约束作用。
五、投标文件有效期
1.在递交投标文件截止日期之后的60天内有效。
2.在原定投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，招采办可以书面形式向投标人提出延长投标文件有效期的要求。
3.质疑期限：凡对招标文件有任何质疑的（包括认为招标文件的技术指标或参数存在排他性或歧视性条款），请于开标之日前提出疑问，逾期不予处理。
4.招采办将作出澄清和解答，逾期未提交质疑文件的视同无问题。

[bookmark: _Toc20472]特别警示条款
[bookmark: _Toc16742][bookmark: _Toc28128][bookmark: _Toc4719]
一、《深圳经济特区政府采购条例》
第五十七条  供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）在采购活动中应当回避而未回避的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）恶意投诉的；
（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（九）其他违反本条例规定的行为。
[bookmark: _Toc4026][bookmark: _Toc6288][bookmark: _Toc17680]二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》
第七十五条  供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；
（七）主管部门依照法律法规认定的其他情形。
第七十七条  供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。
[bookmark: _Toc5544][bookmark: _Toc13409][bookmark: _Toc12769]三、《中华人民共和国政府采购法实施条例》
第十八条  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
投标供应商涉嫌存在串通投标等违法行为的，将书面报告财政主管部门依法处理。

投标文件初审表
（凡未满足下列情形的，投标文件无效，投标作无效投标处理）
（一）资格性审查表
	序号
	评 审 内 容
	自查情况
（填写“满足”或“不满足”）

	1 
	具备招标文件中规定要求的资格，且资格证明文件齐全。
	

	2 
	投标及履约承诺函已提交并符合招标文件要求的。
	

	3 [bookmark: _Toc15975]
	供应商基本情况表已提交，提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）最近一个月的社会保险证明。
备注：
1.法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人的社会保险未由投标人单位缴纳，亦须提供相应单位为其缴纳的社会保险证明。
2.项目负责人和主要技术人员的社会保险须由投标人单位缴纳。
3.投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。
4.若为退休人员，提供退休证明。如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明。
5.若因社保部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门官方通知证明（或官网公告截图）。
6.如本项目未安排项目负责人、主要技术人员的，无需提供项目负责人、主要技术人员的社保。
	

	4 
	不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）不存在为同一人或在同一单位缴纳社会保险；或者不存在直接控股、管理关系；不存在因违法行为而被禁止参加政府采购活动等情形。
	



投标人（公章）：
法定代表人或其授权代表签名：
日期：      年    月    日






（二）符合性检查表
	序号
	评审内容
	自查情况
（填写“满足”或“不满足”）

	1
	未将一个包中的内容拆开投标。
	

	2
	招标文件未规定允许有替代方案时，对同一货物投标时，未同时提供两套或两套以上的投标方案。
	

	3
	投标报价按照招标文件要求进行报价，投标总价或分项报价未高于项目预算限额。
	

	4
	本项目评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
	

	5
	同一项目未出现两个或以上报价、单价汇总与总价不符的情况。评委会有权要求投标供应商在规定时间内进行书面澄清说明，投标供应商不能及时进行澄清说明的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	

	6
	投标报价无缺漏项目或未对采购文件规定的服务清单项目及数量进行修改。
	

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面实质性满足采购文件要求，本项目实质性条款以标注“★”条款为准（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据《实质性条款响应情况表》作出评判）。
	

	8
	《开标一览表》《投标及履约承诺函》按采购文件规定的格式和内容响应；按采购文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成完整）；按照招标文件要求提供密封投标文件；投标文件的数量、密封、签字盖章符合采购文件要求，提供投标文件电子文档；按照采购文件规定的样式及要求填写“法定代表人资格证明书”或“法定代表人授权书”或“分项报价表”。
	

	9
	与其他投标供应商的投标文件未存在异常雷同现象的。
	

	10
	未存在招标文件规定的其他投标无效情形。
	

	11
	法律、法规规定的其他情形。
	



投标人（公章）：
法定代表人或其授权代表签名：
日期：      年    月    日

说明：投标人必须严格按照《资格性审查表》《符合性检查表》的评审内容的要求如实提供材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。
[bookmark: _Toc417][bookmark: _Toc20190][bookmark: _Toc24877]（三）供应商自查表
填表单位：（加盖单位公章）                    填表日期：   年   月   日
	序号
	是否存在以下投标违规行为
	自查情况
（填写“不存在”或“存在”）
	备注

	1
	投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
	
	

	2
	不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
	
	

	3
	不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
	
	

	4
	不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
	
	

	5
	不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
	
	

	6
	由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动。
	
	

	7
	不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
	
	

	8
	不同投标人的投标报价呈规律性差异。
	
	

	9
	不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
	
	

	10
	投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。
	
	

	11
	投标人之间约定中标人。
	
	

	12
	投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。
	
	

	13
	属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。
	
	

	14
	投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
	
	

	15
	其他与政府采购活动参加人串通投标的行为。
	
	

	16
	通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标。
	
	

	17
	由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字。
	
	

	18
	项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员，不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料。
	
	

	19
	投标保证金不是从投标供应商基本账户转出。
	
	

	20
	其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
	
	


注：投标供应商出现上述与其他采购参加人串通投标、隐瞒真实情况或者提供虚假资料行为的，将依法承担法律责任。
第五章  供应商标书
	
投标书

项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度五金耗材采购项目

（深龙七医采[LGQY2026ZW011]）

采购单位：深圳市龙岗区第七人民医院
（2026年）

投标人：
地  址：
联系人：
电  话：
邮  箱：


目录（附页码）
1.封面
2.目录
3.法定代表人资格证明书及身份证复印件
4.法定代表人授权书及授权代表人身份证复印件（如有）
5.独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件
6.投标文件初审表
7.供应商自查表
8.投标函
9.投标及履约承诺函
10.供应商基本情况表
11.社会保险证明
12.开标一览表
13.分项报价表
14.实质性条款响应情况表
15.商务条款偏离表
16.服务条款偏离表
17.技术要求偏离表
18.项目配送服务方案
19.服务质量保障方案
20.售后服务方案
21.同类项目业绩
22.履约评价
23.企业诚信
24.中小企业声明函
25.其他证明材料
投标函

深圳市龙岗区第七人民医院：
我司已经认真仔细阅读了贵单位关于                           
项目的招标文件，完全同意招标文件中的所有条款，愿意按招标文件要求，决定以投标折扣率：          参与投标并按招标文件要求承包上述项目，并许以如下承诺：
1.我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。
2.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。
3.我方完全理解招标人有保留在授标之前，任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权利，并完全理解招标人对此无解释的义务。
4.我方完全理解招标人不保证投标价最低的投标人中标。
5.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。
6.我方如果中标，我方承诺中标后按照采购相关规定与采购人签订合同，将保证履行我方投标文件所响应的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。如因我方原因未在规定时限内与采购人签订合同的，愿意接受相关部门作出的相应处理。除非另外达成协议并生效，贵方中标通知书和本投标文件将构成合同组成部分。
              

 法定代表人或其授权代表人（签字）：
                         投标单位全称（加盖公章）：
日期：      年    月    日
投标及履约承诺函

深圳市龙岗区第七人民医院：
我公司参与         项目，编号：        （以下简称“本项目”）院内采购活动，承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。
2.我单位参与该项目投标，符合采购文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。
3.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。
6.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
8.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
11.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
12.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。
13.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。
14.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即3C认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。
15.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
16.我单位保证，参与本项目不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》列明的严重违法失信行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。


投标人（公章）：
法定代表人或其授权代表签名：
[bookmark: _Toc24111]日期：      年    月    日




法定代表人证明书

   　    先生/小姐，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：               签发日期：  
单位：                   （盖章）
附：
代表人性别：        年龄：       身份证号码：
营业执照号码：                   经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营（产）：
兼营（产）：

身份证复印件：
	


正反面




法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于　　年　　月　　日签字生效，有效期至     。
特此声明。

法定代表人签字： 
被授权人签字：　
单位盖章：　
附：
被授权人姓名：                       身份证号：
职务：
详细通信地址：
邮政编码：
联系电话：
移动电话：
传真：
身份证复印件：
	


正反面



供应商基本情况表
填表单位：            （加盖单位公章）                       填表日期：      年  月  日
	采购单位
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人
	
	
	
	

	2
	主要经营负责人
	
	
	
	

	3
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	4
	项目负责人
	
	
	
	

	5
	主要技术人员
	
	
	
	

	6
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要 
影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


备注：
1.本表中填报的人员姓名、身份证号码、缴纳社会保险单位应与社保证明材料中显示的信息相同。
2.投标（响应）供应商未按要求填报《供应商基本情况表》或未加盖公章或未按要求提供证明材料的，将按投标（响应）无效处理。


[bookmark: _Toc14311][bookmark: _Toc17532]提供社会保险证明

提供法定代表人最近一个月的社保证明：
提供主要经营负责人最近一个月的社保证明：
项目投标授权代表人最近一个月的社保证明：
提供项目负责人最近一个月的社保证明（如有）：
提供主要技术人员最近一个月的社保证明（如有）：

注：
1.法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人的社会保险未由投标人单位缴纳，亦须提供相应单位为其缴纳的社会保险证明（须体现投标人的单位信息）。
2.项目负责人和主要技术人员的社会保险须由投标人单位缴纳（须体现投标人的单位信息）。
3.投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。
4.由于社保部门或税务部门的原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月。
5.如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同。
6.若因社保部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门官方通知证明（或官网公告截图）。
7.如本项目未安排项目负责人、主要技术人员的，无需提供项目负责人、主要技术人员的社会保险证明。



政府采购优惠政策（根据实际情况提供）
一、投标人情况及资格证明文件
（一）投标人资格证明文件
[特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理]
（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函
填写指引：
1.该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2.该部分内容填写需要参考的相关文件：
（1）财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称300号文）；
（3）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（4）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；
（5）《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号）；
（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（7）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。
4.声明函具体填写要求：
（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：
第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；
第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；
第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称；如果涉及多项货物（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物；
第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称；在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。
（2）声明：残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
（3）声明：监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
5.声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

二、相关模板
（一）中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （采购标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                  
                                      企业名称（盖章）：
                                      日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




（二）残疾人福利性单位声明函

本单位知悉《促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：







（3） 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加（采购单位名称） 单位的（采购项目名称）项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。


单位名称（盖章）：
日  期：
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开标一览表

	投标人名称：　　　　　　　　　　                  采购项目编号：深龙七医采[LGQY2026ZW011]

	项目名称
	投标折扣率
	备注

	深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度五金耗材项目
	
	


注：
1.开标一览表格式不得自行改动。
2.价格条件为能否满足标书要求的投标报价。

法定代表人或其授权代表人（签字）：
                       投标单位全称（加盖公章）：
                       日期：      年    月    日


分项报价表

项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度五金耗材项目
项目编号：深龙七医采[LGQY2026ZW011]
	序号
	物品名称
	单位
	品牌
	原产地
	制造商名称
	按折扣率折算后单价（元）

	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表可按同样格式扩展。
2. “规格/品牌/型号”一栏填写全部或任一信息即可，若为定制类，应填写为“定制”。未填写或填写错误的，在技术要求偏离情况下按一般参数负偏离一项扣分处理。
3.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
4.所投货物均应填写制造商名称。
5.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物本身价款、包装费、运输费、装卸费、保险费、售后服务费、利润、税金及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。（若招标文件商务要求中对于报价有要求的以商务要求中的条款为准）
6.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。
7.本项目预算金额为人民币150000.00元，最高限价为人民币150000.00元，超出最高限价或单价限价的投标将导致投标无效。

法定代表人（单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                        
日期：   年   月   日
（一）核心产品的品牌情况

我公司所投核心产品的品牌为：           。
本项目核心产品为：XXXXXXX

备注：招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。
（二）可选配件报价清单（不包括在总报价内）
注：格式可以参照《分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息







实质性条款响应情况表
项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度五金耗材项目
项目编号：深龙七医采[LGQY2026ZW011]
	序号
	实质性条款具体内容
	投标响应
	偏离情况
	说明

	1
	第二章 六、货物清单及要求 （二）投标人资格及供货能力要求
★2.投标人提供的产品必须符合国家规定的相应强制标准。具备覆盖全品类物资的合法稳定供应渠道，并独立承担全部供应、配送、售后及法律责任。投标人须出具书面《履约能力承诺函》（格式自拟，加盖公章），承诺内容包括但不限于：中标后所供全部产品符合国家规定的相应强制标准，来源合法、渠道正规、质量合格，并独立承担全部供应、配送、售后及由此产生的全部法律责任。（未提供承诺函的按无效投标处理）
	
	
	

	2
	第二章 六、货物清单及要求 （三）商务要求
1.服务期限：本项目服务期限为1年。第一年为本次招标的中标服务期限，若合同履行结束后，采购人根据合同内容和招投标文件（供应商的资质、货物的详细技术参数符合程度等）进行履约评价，项目履约评价为“良好”及以上、供应商相关资质、信用情况审核合格，经双方协商同意可续签，但总体合同履行期限最长不得超过二十四个月。
	
	
	

	3
	第二章 六、货物清单及要求 （三）商务要求
5.运输及包装要求
（1）中标人负责把货物免费运送至采购人指定地点（深圳市内）。
（2）中标人交货时要提供货物明细单一式两份，明细清单应注明货物名称、到货数量、规格、供货日期等信息。
	
	
	


注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。
2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况。
3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。
4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。
5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其他内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。
6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

法定代表人或其授权代表人（签字）：
投标单位全称（加盖公章）：
日期：


技术要求偏离表
	项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度五金耗材项目
项目编号：深龙七医采[LGQY2026ZW011]

	序号
	物品名称
	招标技术要求
	标注
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	1
	LED灯管
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率16W，T8灯头G13，长度0.9m，色温6000‑6500K，显色指数Ra≥80，光效≥100lm/W，符合GB/T24906
	
	
	
	

	2
	LED灯管
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率18W，T8灯头G13，长度1.2m，色温6000‑6500K，显色指数Ra≥80，光效≥100lm/W，符合GB/T24906
	
	
	
	

	3
	LED灯管
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率40W，T8灯头G13，长度1.2m，色温6000‑6500K，显色指数Ra≥80，光效≥100lm/W，符合GB/T24906
	
	
	
	

	4
	LED灯模组
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率36W，圆形，直径30cm，色温6000‑6500K，显色指数Ra≥80，磁铁吸附安装
	
	
	
	

	5
	LED灯模组
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率15W，圆形，直径12cm，色温6000‑6500K，显色指数Ra≥80，磁铁吸附安装
	
	
	
	

	6
	LED灯泡
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率5W，E27螺口，色温6000‑6500K，Ra≥80，符合GB/T24908
	
	
	
	

	7
	LED灯泡
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率10W，E27螺口，色温6000‑6500K，Ra≥80，符合GB/T24908
	
	
	
	

	8
	LED灯模组
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率48W，圆形，直径50cm，色温6000‑6500K，显色指数Ra≥80，磁铁吸附安装
	
	
	
	

	9
	LED平板灯
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率9W，圆形，直径10cm，边框白色，色温6000‑6500K，Ra≥80
	
	
	
	

	10
	LED平板灯盘（核心产品）
	额定电压：220V‑240，功率：48W，边框：白色，流明≥3800lm，色温6500K，尺寸：600*600mm
	
	
	
	

	11
	LED平板灯盘
	额定电压AC220-240V，50Hz，功率28W，300*300mm，白色边框，色温6500K，Ra≥80，适配集成吊顶安装
	
	
	
	

	12
	LED平板灯盘
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率68W，300*1200mm，白色边框，色温6500K，Ra≥80，适配集成吊顶安装
	
	
	
	

	13
	LED平板灯盘
	额定电压AC220‑240V，50Hz，功率120W，600*1200mm，白色边框，色温6500K，Ra≥80
	
	
	
	

	14
	LED筒灯
	额定电压AC220‑240V，功率15W，4寸规格，色温4000‑6500K，Ra≥80
	
	
	
	

	15
	LED筒灯
	额定电压AC220‑240V，功率9W，3.5寸规格，开孔适配，色温4000‑6500K，Ra≥80
	
	
	
	

	16
	PPR截止阀
	材质PPR+铜阀芯，4分规格，适配DN20管道，符合GB/T18742，耐压≥1.2MPa
	
	
	
	

	17
	PPR内牙弯头
	材质PPR，内嵌铜丝扣，4分DN20，符合GB/T18742，耐压≥1.2MPa
	
	
	
	

	18
	PPR热熔机
	输入电压220V，适配4分‑1寸PPR管件热熔焊接
	
	
	
	

	19
	PPR热水管
	聚丙烯PPR材质，4分DN20热水管，符合GB/T18742，耐温70‑95℃，耐压≥1.2MPa
	
	
	
	

	20
	PPR弯头
	材质PPR，4分DN20，符合GB/T18742，耐压≥1.2MPa
	
	
	
	

	21
	PPR直通
	材质PPR，4分DN20，符合GB/T18742，耐压≥1.2MPa
	
	
	
	

	22
	PVC给水管
	PVC‑U给水，1寸DN32，符合GB/T10002.1，耐压≥1.0MPa，卫生符合GB/T17219
	
	
	
	

	23
	PVC给水管
	PVC‑U给水，6分DN25，符合GB/T10002.1，耐压≥1.0MPa，卫生符合GB/T17219
	
	
	
	

	24
	PVC内牙弯头
	PVC‑U材质，4分*4分，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	25
	PVC内牙直通
	PVC‑U材质，4分*4分，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	26
	PVC水管
	PVC‑U给水，4分DN20，符合GB/T10002.1，耐压≥1.0MPa，卫生符合GB/T17219
	
	
	
	

	27
	PVC外牙直通
	PVC‑U材质，外丝4分*4分，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	28
	PVC弯头
	PVC‑U管件，4分DN20，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	29
	PVC弯头
	PVC‑U管件，6分DN25，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	30
	PVC弯头
	PVC‑U管件，DN50，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	31
	PVC弯头45度
	PVC‑U管件，45°4分DN20，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	32
	PVC饮水管内牙弯头
	PVC‑U饮水专用管件，内嵌金属丝扣4分×4分，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	33
	PVC饮水管内牙弯头
	PVC‑U饮水专用管件，内嵌金属丝扣6分×6分，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	34
	PVC饮水管内牙直通
	PVC‑U饮水专用管件，内嵌金属丝扣4分×4分，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	35
	PVC饮水管内牙直通
	PVC‑U饮水专用管件，内嵌金属丝扣6分×6分，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	36
	PVC饮水管三通
	PVC‑U饮水专用三通，4分规格，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	37
	PVC饮水管三通
	PVC‑U饮水专用三通，6分规格，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	38
	PVC饮水管弯头
	PVC‑U饮水专用弯头，4分规格，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	39
	PVC饮水管弯头
	PVC‑U饮水专用弯头，6分规格，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	40
	PVC饮水管直通
	PVC‑U饮水专用直通，4分规格，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	41
	PVC饮水管直通
	PVC‑U饮水专用直通，6分规格，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	42
	PVC英制水管
	PVC‑U英制给水管6分，管材耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	43
	PVC直通
	PVC‑U管件，4分DN20，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	44
	PVC直通
	PVC‑U管件，6分DN25，符合GB/T10002.2，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	45
	PVC直通
	PVC‑U变径直通，63转50mm，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	46
	白板盖
	材质阻燃PC，86型规格，颜色镜瓷白，尺寸86mm×86mm，安装适配86型底盒
	
	
	
	

	47
	百叶排气扇
	额定电压AC220V‑240V，50Hz，12寸百叶式，带自动开合百叶，外壳阻燃ABS
	
	
	
	

	48
	百叶排气扇
	额定电压AC220V‑240V，50Hz，10寸百叶式，带自动开合百叶，外壳阻燃ABS
	
	
	
	

	49
	百叶排气扇
	额定电压AC220V‑240V，50Hz，8寸百叶式，带自动开合百叶，外壳阻燃ABS
	
	
	
	

	50
	活动扳手
	材质碳钢，10寸规格，锻造成型，调节螺杆灵活无卡顿，表面防锈处理，无裂纹砂眼
	
	
	
	

	51
	活动扳手
	材质碳钢，8寸规格，锻造成型，调节螺杆灵活无卡顿，表面防锈处理，无裂纹砂眼
	
	
	
	

	52
	闭门器
	主体铝合金壳体，液压缓冲结构，适配房间门，门距10cm
	
	
	
	

	53
	闭门器
	主体铝合金壳体，液压缓冲结构，适配双开门，安装距35cm
	
	
	
	

	54
	编织软水管
	材质304不锈钢编织网，内管三元乙丙橡胶，长度60CM，连接口径G1/2*G1/2，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	55
	编织软水管
	材质304不锈钢编织网，内管三元乙丙橡胶，长度40CM，连接口径G1/2*G1/2，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	56
	编织软水管
	304不锈钢编织层，内管三元乙丙橡胶，4分转2分变径接头，长度60cm，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	57
	编织软水管
	材质304不锈钢编织网，内管三元乙丙橡胶，长度100CM，连接口径G1/2*G1/2，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	58
	波纹管
	4分规格，外层铁皮防护，内层耐温软管，抗弯折，适配燃气/给排水管路
	
	
	
	

	59
	玻璃胶
	中性硅酮防霉胶，净含量750g，防霉等级一级，适用于玻璃、陶瓷、金属
	
	
	
	

	60
	玻璃门铰链组
	不锈钢材质，12寸双向铰链，适配无框玻璃门，开合转动顺滑，承重满足常规玻璃门
	
	
	
	

	61
	玻璃纸
	PVC磨砂遮光膜，规格120*500CM，透光不透视
	
	
	
	

	62
	不锈钢半边码
	不锈钢材质1寸管卡半边码，冲压成型，防锈，适配管道固定安装
	
	
	
	

	63
	不锈钢半边码
	不锈钢材质4分管卡半边码，冲压成型，边缘无毛刺，防锈，适配管道固定安装
	
	
	
	

	64
	不锈钢冰铲
	304不锈钢材质，规格10cm*50cm，一体冲压成型，耐腐蚀
	
	
	
	

	65
	不锈钢插销
	304不锈钢材质，4寸规格，滑动顺畅无卡滞，表面抛光防锈，适用于门窗闭锁
	
	
	
	

	66
	不锈钢抽水泵
	额定电压AC220V‑240V，50Hz，型号QCK‑45M，不锈钢泵体，扬程满足45M工况
	
	
	
	

	67
	不锈钢挂钩
	304不锈钢材质，6钩一体式，配套安装螺丝，表面抛光，挂钩圆角处理，防锈耐腐蚀
	
	
	
	

	68
	不锈钢挂锁
	锁体不锈钢材质，锁梁30CM，开关顺畅，防撬防锈，钥匙插拔顺滑
	
	
	
	

	69
	不锈钢豪华门锁
	不锈钢执手门锁，螺丝孔距35cm，锁舌伸缩顺畅，表面抛光防锈，适配室内木门安装
	
	
	
	

	70
	不锈钢豪华锁
	不锈钢球形门锁，适配木门，锁芯启闭灵活，抗暴力扭转，表面抛光防锈，安装孔位通用
	
	
	
	

	71
	不锈钢蝴蝶钩
	不锈钢单蝴蝶挂钩，冲压成型，边角圆滑，防锈，安装孔规整，挂接牢固不易脱落
	
	
	
	

	72
	不锈钢拉手
	不锈钢房门拉手，带安装固定孔，表面抛光，边角打磨圆滑，耐腐蚀，受力不易变形
	
	
	
	

	73
	不锈钢螺栓
	304不锈钢螺栓组件（螺栓+平垫+弹垫+螺母），规格ø10*40，螺纹完整，防锈耐腐蚀
	
	
	
	

	74
	不锈钢螺栓
	304不锈钢螺栓组件（螺栓+平垫+弹垫+螺母），规格ø8*35，螺纹完整，防锈耐腐蚀
	
	
	
	

	75
	不锈钢内接
	304不锈钢4分内丝接头，螺纹规整无崩牙密封面平整，耐压≥1.0MPa，防锈耐腐蚀
	
	
	
	

	76
	不锈钢内接
	304不锈钢4分内丝接头，螺纹规整无崩牙，密封面平整，耐压≥1.0MPa，防锈耐腐蚀
	
	
	
	

	77
	不锈钢三通
	304不锈钢4分三通管件，无砂眼气孔，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	78
	不锈钢水管
	304不锈钢4分水管，内外抛光无毛刺，耐腐蚀，耐压≥1.0MPa，适配水暖管路
	
	
	
	

	79
	不锈钢铁马护栏
	304不锈钢铁马，焊接牢固，焊缝打磨平整，表面抛光，结构稳固，防倾倒，防锈耐候
	
	
	
	

	80
	不锈钢托架
	304不锈钢托架，规格50*50*10cm，焊接牢固，边角打磨，防锈，适配设备、管路支撑
	
	
	
	

	81
	不锈钢外牙直通
	304不锈钢4分外丝直通，耐压≥1.0MPa，无砂眼气孔，防锈耐腐蚀
	
	
	
	

	82
	不锈钢弯头
	304不锈钢4分弯头管件，丝牙规整，无砂眼，耐压≥1.0MPa，转角过渡圆滑，防锈耐腐蚀
	
	
	
	

	83
	不锈钢网
	304不锈钢丝网，网孔1cm，高度1米，焊点牢固，无断丝，防锈耐腐蚀，抗外力撕扯
	
	
	
	

	84
	不锈钢下水头
	不锈钢下水头，ø5规格，接口圆滑，无毛刺，密封垫圈配套齐全，排水通畅，防锈耐腐蚀
	
	
	
	

	85
	不锈钢下水头
	不锈钢下水头，ø11规格，接口圆滑，无毛刺，密封垫圈配套齐全，防锈耐腐蚀
	
	
	
	

	86
	不锈钢直通
	304不锈钢4分直通接头，螺纹完整，无砂眼气孔，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	87
	插头
	额定250V/10A，二脚电源插头，外壳阻燃PC，符合GB/T 2099.1-2021
	
	
	
	

	88
	插头
	额定250V/10A，三脚电源插头，外壳阻燃PC，符合GB/T 2099.1-2021
	
	
	
	

	89
	插座
	AC220‑240V，10A额定电流，定时控制功能，外壳阻燃PC，符合GB/T 2099.1-2021
	
	
	
	

	90
	插座
	250V/10A，带独立开关，阻燃PC外壳，符合GB/T 2099.1-2021安全标准
	
	
	
	

	91
	插座
	250V/10A，带独立控制开关，阻燃PC材质符合GB/T 2099.1-2021
	
	
	
	

	92
	插座
	250V/10A三孔插座，阻燃PC外壳，符合GB/T 2099.1-2021
	
	
	
	

	93
	插座
	250V/16A三脚插座，带独立开关，阻燃PC外壳，符合GB/T 2099.1-2021
	
	
	
	

	94
	插座
	AC220‑240V，16A，集成漏电保护模块，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1S，阻燃外壳
	
	
	
	

	95
	插座
	250V/10A，一转六孔转换插座，阻燃PC壳体，绝缘防护满足GB/T 2099.1-2021
	
	
	
	

	96
	冲击钻头
	硬质合金刀头，16mm规格，适用于混凝土墙体钻孔，排屑槽规整
	
	
	
	

	97
	冲击钻头
	硬质合金刀头，10mm规格，适用于混凝土墙体钻孔，排屑槽规整
	
	
	
	

	98
	冲击钻头
	硬质合金刀头，6mm规格，适用于混凝土墙体钻孔，排屑槽规整
	
	
	
	

	99
	冲水阀
	阀体铜合金材质，适配蹲便器大便冲水耐压无渗漏
	
	
	
	

	100
	冲水箱
	规格双按，材质PP材料，排水接口适配，密封配件齐全
	
	
	
	

	101
	抽屉锁
	锁壳锌合金，锁芯铜质，ø19规格，抗锈蚀，适配普通抽屉柜体安装
	
	
	
	

	102
	抽屉锁
	锁壳锌合金，锁芯铜质，ø22规格，抗锈蚀，适配普通抽屉柜体安装
	
	
	
	

	103
	抽屉锁
	锁壳锌合金，锁芯铜质，ø25规格，抗锈蚀，适配普通抽屉柜体安装
	
	
	
	

	104
	抽屉锁
	锌合金锁体，配套4寸不锈钢锁牌，锁牌抛光防锈，螺丝孔位齐全，安装便捷
	
	
	
	

	105
	除锈剂
	容量500ml，溶剂型除锈润滑，可去除金属锈迹，具备防锈润滑双重效果，罐体耐压安全
	
	
	
	

	106
	橱柜拉手
	不锈钢/实木材质，2cm规格，边角打磨圆滑无毛刺，表面抗老化处理
	
	
	
	

	107
	磁贴
	A4尺寸软磁贴，吸附牢固，表面可书写，适配白板、金属板面使用
	
	
	
	

	108
	大便冲水阀面板
	人体红外感应，供电AC220V，感应距离可调，触发灵敏，面板抗污易清洁，适配蹲便器冲水阀体，防水等级IPX4
	
	
	
	

	109
	三节导轨
	冷轧钢材质，12寸三节滚珠导轨，抽拉顺滑无卡顿，静音，表面防锈镀锌处理
	
	
	
	

	110
	三节导轨
	冷轧钢材质，14寸三节滚珠导轨，抽拉顺滑无卡顿，静音，表面防锈镀锌处理
	
	
	
	

	111
	三节导轨
	冷轧钢材质，16寸三节滚珠导轨，抽拉顺滑无卡顿，静音，表面防锈镀锌处理
	
	
	
	

	112
	灯座
	E27螺口灯座，外壳阻燃绝缘材质，适配E27灯泡
	
	
	
	

	113
	底盒
	阻燃PVC材质，86型/75型暗装底盒，螺丝孔位牢固，适配开关插座安装
	
	
	
	

	114
	底盒
	阻燃PVC材质，86型双联暗装底盒，定位孔准确，适配两位开关插座面板
	
	
	
	

	115
	电笔
	数显测电笔，带背光指示灯，检测电压范围AC12‑250V，绝缘外壳，握持防滑，读数直观
	
	
	
	

	116
	电池
	23A碱性电池，输出电压12V，不漏液，适配遥控器、门禁发射器等设备
	
	
	
	

	117
	电池
	R14（3号）碱性电池，电压1.5V，防漏液，适用于各类小家电设备
	
	
	
	

	118
	电池
	AA（5号）碱性电池，1.5V，防漏液，适配各类普通用电设备
	
	
	
	

	119
	电池
	AAA（7号）碱性电池，1.5V，防漏液，适配遥控器、小型电器
	
	
	
	

	120
	电池
	R20（2号）碱性电池，电压1.5V，无漏液
	
	
	
	

	121
	电池
	3V锂锰纽扣电池，低自放电，防漏液，适配遥控器、主板、感应设备
	
	
	
	

	122
	电磁阀
	4分水用电磁阀，工作电压AC220V，阀体铜质，密封橡胶件耐水老化，启闭响应迅速，耐压≥1.0MPa，防水防尘
	
	
	
	

	123
	电风扇
	AC220V‑50Hz，扇叶400mm，壁挂安装，档位调节正常，运转平稳噪音低，网罩防护牢固
	
	
	
	

	124
	电风扇
	AC220V‑50Hz，1200mm吊扇，运行平稳
	
	
	
	

	125
	电风扇
	AC220V‑50Hz，10寸夹扇，夹持结构牢固，角度可调，外壳阻燃
	
	
	
	

	126
	电工胶布
	PVC绝缘电工胶带，长度20m，耐温80℃，耐压600V
	
	
	
	

	127
	电话水晶头
	RJ11四芯屏蔽水晶头，镀金三叉触点，屏蔽外壳，适配四芯电话线，压接牢固，信号抗干扰
	
	
	
	

	128
	电话线
	四芯屏蔽电话线，导体铜质，外层屏蔽层，绝缘外皮耐磨，抗干扰，适合室内电话布线
	
	
	
	

	129
	电缆剪
	合金钢刀头，型号J130，最大剪切120mm²电缆，剪口锋利，手柄绝缘防滑，杠杆省力
	
	
	
	

	130
	电缆线
	RVV护套电缆3×1.5mm²，铜芯导体，绝缘护套PVC，电压等级300/500V，符合GB/T5023.5标准，外皮耐磨抗老化
	
	
	
	

	131
	电缆线
	RVV护套电缆3×1.0mm²，铜芯导体，绝缘护套PVC，电压等级300/500V，符合GB/T5023.5标准，外皮耐磨抗老化
	
	
	
	

	132
	电脑桌滑轨
	冷轧钢材质，16寸键盘滑轨，配套安装支架，滑动顺畅静音，防锈镀锌，安装孔位适配电脑桌键盘托架
	
	
	
	

	133
	电排插
	额定250V/10A，线长≥1.8m，总控开关，阻燃外壳，符合GB/T 2099.7-2015
	
	
	
	

	134
	电排插
	额定250V/10A，4位插孔带开关，无电源线，阻燃PC壳体
	
	
	
	

	135
	电排插
	额定250V/10A，线长≥3m，4位插孔带开关，阻燃外壳
	
	
	
	

	136
	电排插
	额定250V/10A，线长≥5m，5位插孔带开关，阻燃外壳
	
	
	
	

	137
	电排插
	额定250V/10A，线长≥1.8m，5位插孔带开关，阻燃PC外壳
	
	
	
	

	138
	电排插
	250V/10A，一转三转换排插，无外接电源线，阻燃壳体
	
	
	
	

	139
	电筒
	65W强光探照手电筒，外壳抗摔，具备多档位调光
	
	
	
	

	140
	电线
	BVR‑1mm²多股铜芯软电线，450/750V，绝缘PVC，符合JB/T 8734.3
	
	
	
	

	141
	电线
	BVR‑1.5mm²多股铜芯软电线，450/750V，绝缘PVC，符合JB/T 8734.3
	
	
	
	

	142
	电线
	BVR‑2.5mm²多股铜芯软电线，450/750V，绝缘PVC，符合JB/T 8734.3
	
	
	
	

	143
	电线
	BVR‑4mm²多股铜芯软电线，450/750V，绝缘PVC，符合JB/T 8734.3
	
	
	
	

	144
	电线
	BVR‑6mm²多股铜芯软电线，450/750V，绝缘PVC，符合JB/T 8734.3
	
	
	
	

	145
	电线
	BVR‑10mm²多股铜芯软电线，450/750V，绝缘PVC，符合JB/T 8734.3
	
	
	
	

	146
	电箱
	阻燃塑料配电箱，4‑6回路，壳体抗冲击，导轨齐全，进出线孔预留，适合室内空开安装
	
	
	
	

	147
	电箱柜锁
	锌合金电箱锁，4寸规格，锁舌伸缩灵活，钥匙启闭顺畅，防锈，适配电控柜门锁紧
	
	
	
	

	148
	电子密码锁
	木门执手电子密码锁，支持密码、钥匙开启，供电稳定，低电量提醒，防水防锈，适配室内木门
	
	
	
	

	149
	定向轮
	3寸定向脚轮，铁芯橡胶轮面，转动顺滑，耐磨减震，支架钢板冲压成型，焊接牢固
	
	
	
	

	150
	镀锌内接
	热镀锌管件，4分内丝内接，螺纹规整，镀锌防锈，无砂眼气孔，耐压≥1.0MPa，适配镀锌管路连接
	
	
	
	

	151
	镀锌三通
	热镀锌管件，4分三通，螺纹完整，镀锌防锈，无砂眼气孔，耐压≥1.0MPa，适用于镀锌管路分流连接
	
	
	
	

	152
	镀锌弯头
	热镀锌管件，4分90°弯头，螺纹规整，无裂纹砂眼，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	153
	镀锌直通
	热镀锌管件，4分直通，螺纹完整，镀锌防锈，无砂眼气孔，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	154
	断路器
	塑壳断路器，额定电流160A，额定电压400V，具备过载、短路保护，执行GB/T 10963.1-2020标准
	
	
	
	

	155
	多功能切割片
	金刚石瓷砖切割片，4寸规格，刀头锋利，切割平整不崩边，适配角磨机使用
	
	
	
	

	156
	发泡胶
	聚氨酯泡沫填缝剂，净含量900g，适用于缝隙填充密封
	
	
	
	

	157
	发热管
	石英红外发热管，AC220V，功率300W，绝缘防护，耐冷热冲击不易爆裂
	
	
	
	

	158
	阀芯
	陶瓷片阀芯，40mm规格，耐冷热交替，适配冷热混水龙头
	
	
	
	

	159
	防爆灯
	额定电压AC220‑240V，功率40W，外壳隔爆结构，灯罩抗冲击，接线腔密封
	
	
	
	

	160
	防滑地垫
	橡胶防滑地垫，厚度5mm，表面防滑纹理适用于地面防滑防护
	
	
	
	

	161
	防火门锁
	防火门锁，适配双开门，锁体耐高温，抗变形，适配防火门安装使用
	
	
	
	

	162
	防水盖
	阻燃PVC材质，75型插座防水盒，密封胶圈配套，防尘防水，适配75型底盒面板安装
	
	
	
	

	163
	防水盖
	阻燃PVC材质，86型插座防水盒，配套密封胶圈，防尘防水，抗老化，适配86型开关插座面板
	
	
	
	

	164
	防松螺丝
	碳钢防松螺丝，6厘规格，自带防松结构，表面防锈处理，紧固后不易松动脱落
	
	
	
	

	165
	浮球阀
	1寸浮球阀，阀体耐腐蚀，浮球浮力稳定，水位控制灵敏，启闭密封不漏水，适用于水箱自动进水控制
	
	
	
	

	166
	感应水龙头
	材质：全铜，电源电压：220V/50HZ,使用水温：1‑80℃，适用水压：0.5‑7.5bar，进水口管径：1/2，感应方式：红外感应，防交叉感染
	
	
	
	

	167
	感应水龙头（洗手盆）
	全铜主体，红外感应出水，AC220V供电，感应距离可调，出水稳定，密封无渗漏，适配普通洗手盆立式安装
	
	
	
	

	168
	感应水龙头（洗手盆）
	全铜加高主体，红外感应控制，电压AC220V，感应灵敏，防误触发
	
	
	
	

	169
	感应小便阀
	暗装式红外感应小便冲洗阀，AC220V供电，阀体密封，防水防潮，适配小便斗暗装工况
	
	
	
	

	170
	钢丝钳
	高碳钢材质，6寸钢丝钳，剪切锋利，铰接间隙小，手柄绝缘防滑，表面防锈处理
	
	
	
	

	171
	钢丝钳
	高碳钢材质，8寸钢丝钳，剪切锋利，铰接间隙小，手柄绝缘防滑，表面防锈处理
	
	
	
	

	172
	高压浮球阀
	1.5寸高压浮球阀，适用于高压供水水箱进水控制
	
	
	
	

	173
	高压浮球阀
	1寸高压浮球阀，关闭无滴水，适合高压供水水箱使用
	
	
	
	

	174
	工具锤
	锤头高碳钢300g，木柄/塑柄连接牢固，锤头无卷边崩口，防锈处理，适合维修敲击作业
	
	
	
	

	175
	挂物密码锁
	4位数字密码锁，锁体合金材质，密码设置重置方便，防撬防锈，适用于柜子、箱包闭锁
	
	
	
	

	176
	光管支架
	0.9米T8灯管支架，适配30W灯管，外壳金属喷涂防锈，接线端子牢固，绝缘安全
	
	
	
	

	177
	光管支架
	1.2米T8灯管支架，适配40W灯管，金属壳体喷涂防锈
	
	
	
	

	178
	柜锁
	锌合金柜锁，规格20，锁芯铜质，防锈，适配文件柜、储物柜安装
	
	
	
	

	179
	柜锁
	锌合金柜锁，规格25，锁芯铜质，防锈，适配文件柜、储物柜安装
	
	
	
	

	180
	合页
	304不锈钢4寸房门合页，转动开合顺滑无卡顿，滚珠轴承结构，表面抛光防锈，螺丝孔位规整
	
	
	
	

	181
	喉箍
	不锈钢喉箍，可调范围适配64mm管径，拧紧锁紧牢靠，边缘无毛刺，耐腐蚀，用于软管卡箍固定
	
	
	
	

	182
	花洒软管
	主体材质304不锈钢，内管为三元乙丙橡胶，连接口径1/2*1/2，长度：150cm，耐温耐压，防爆防扭，不渗漏
	
	
	
	

	183
	花洒头
	主体材质ABS，表面电镀，接口直径1/2，13cm增压出水，出水孔不易堵塞，多档出水模式，耐腐蚀
	
	
	
	

	184
	花洒座
	不锈钢免钉花洒底座，背胶粘接牢固，角度可调节，适配标准花洒手柄，
	
	
	
	

	185
	滑轮
	推拉门滑轮组件，轴承转动顺滑，耐磨轮体，承重满足室内推拉门，抗磨损，安装调节方便
	
	
	
	

	186
	滑轮组
	型号388门窗滑轮组，轮体耐磨，轴承转动灵活，防锈，适配轻型推拉门窗
	
	
	
	

	187
	混水阀
	主体铜合金，陶瓷阀芯，冷热水混水调节，螺纹接口4分，耐压无渗漏，表面电镀抗腐蚀
	
	
	
	

	188
	继电器
	型号RM22TG20中间继电器，线圈工作稳定，触点通断可靠，适配工控回路信号切换
	
	
	
	

	189
	尖嘴钳
	高碳钢6寸尖嘴钳，手柄绝缘防滑，表面防锈处理
	
	
	
	

	190
	尖嘴钳
	高碳钢8寸尖嘴钳，手柄绝缘防滑，防锈处理
	
	
	
	

	191
	键盘滑轨组
	冷轧钢键盘滑轨，配套安装底座，抽拉顺滑静音，防锈镀锌处理，孔位通用，适配电脑桌键盘托架
	
	
	
	

	192
	交流接触器
	交流接触器LCI‑50，触点电流50A，适用于电机负载控制
	
	
	
	

	193
	交流接触器
	交流接触器LCI‑65，额定工作电流65A，满足动力回路通断控制
	
	
	
	

	194
	交流接触器
	规格：LC1D09M7C电压：220V,电流：9A，尺寸：867745mm
	
	
	
	

	195
	胶塞
	塑胶膨胀胶塞，6厘规格，墙体锚固咬合紧密，适配6mm膨胀螺丝
	
	
	
	

	196
	胶水
	氰基丙烯酸乙酯快干胶，固化速度快，适用于金属、塑料、木材小面积粘接
	
	
	
	

	197
	角阀
	规格：4分：材质：全铜，进出口尺寸：1/2，长度76mm,阀芯：陶瓷片阀芯，密封不漏水
	
	
	
	

	198
	角码
	304不锈钢L型角码30*30mm，冲压成型，边角打磨，螺丝孔规整，防锈，用于构件直角固定连接
	
	
	
	

	199
	角磨机碳刷
	角磨机专用碳刷型号04‑150s#，适配对应型号角磨机电机
	
	
	
	

	200
	角磨机压板
	4寸角磨机砂轮压板，钢材冲压，螺纹规格匹配，压紧牢固，防止切割片松动脱落
	
	
	
	

	201
	脚轮
	2寸活动刹车脚轮，橡胶轮面，支架钢板冲压，承重满足轻型设备转运，防锈处理
	
	
	
	

	202
	脚轮
	规格100mm×32mm脚轮，铁芯橡胶轮体，轮面耐磨抗冲击，支架焊接牢固，适用于手推车设备承载
	
	
	
	

	203
	介刀
	合金钢刀片18mm×100mm，刀身ABS外壳，刀片卡位锁紧牢固，刀尖锋利，可分段折断，握持防滑，适合裁切作业
	
	
	
	

	204
	介刀片
	18mm加厚发黑美工刀片，合金钢材质，刃口锋利，分段易折断，防锈，一盒多片包装，适配大号介刀
	
	
	
	

	205
	卷尺
	ABS抗摔外壳，5m钢卷尺，尺带刻度印刷清晰耐磨，尺钩活动可调
	
	
	
	

	206
	绝缘管
	PVC绝缘套管，外径10mm，绝缘耐压≥600V，耐老化，用于电线线束防护绝缘
	
	
	
	

	207
	绝缘胶垫
	橡胶绝缘胶垫，规格1m×5m，绝缘耐压满足配电房使用，表面防滑纹路，无刺鼻异味
	
	
	
	

	208
	卡码
	镀锌管卡码6分，冲压成型，孔位规整，防锈，用于PVC、PPR管道墙面固定，夹持稳固不易松脱
	
	
	
	

	209
	卡座
	金属86底盒修复卡座，弹性夹持，适配破损86暗盒修复安装，保障面板固定牢靠
	
	
	
	

	210
	开关
	86型二位墙壁开关，阻燃PC面板，额定10A/250V，符合GB/T 2099.1-2021电气安全标准
	
	
	
	

	211
	开关
	86型三位墙壁开关，镜瓷白阻燃PC材质，额定电流10A，单控通断可靠，抗老化不易变色
	
	
	
	

	212
	开关
	时间时控开关，工作电压AC220‑240V，触点容量满足负载，定时设置简单，计时准确，具备手动强制通断功能
	
	
	
	

	213
	开关
	86型一位单控开关，阻燃PC材质，额定10A/250V，符合GB/T 2099.1-2021
	
	
	
	

	214
	开孔器
	合金开孔器，直径50mm，刀齿锋利，焊接牢固，适用于金属、塑料板材开孔，排屑顺畅，不易崩齿
	
	
	
	

	215
	空调挡板
	ABS塑料空调挡风板，可伸缩73‑103cm，角度可调，安装简易，避免直吹，抗老化不易变形
	
	
	
	

	216
	空调挡板
	ABS材质空调挡风板，长度140cm，可调节角度，卡扣安装牢固，不易脆裂，阻挡空调直吹
	
	
	
	

	217
	空调排水管
	加厚PVC空调排水管，2分规格，抗弯折，耐老化，排水通畅不渗水，适配室内机冷凝水排放
	
	
	
	

	218
	空调遥控器
	材质ABS，产品尺寸适配常规空调遥控，可控距离≤8米
	
	
	
	

	219
	空气开关
	2P32A空气开关，额定电压400V，具备过载、短路保护，分断时间≤0.1S，执行GB/T 10963.1-2020标准
	
	
	
	

	220
	空气开关
	两极空气开关2P‑60A，过载短路双重保护，脱扣器热磁式，外壳阻燃，符合GB/T 10963.1-2020标准
	
	
	
	

	221
	空气开关
	3P60A空气开关，适用于三相回路，过载短路保护，分断时间≤0.1S，阻燃壳体，接线端子紧固牢靠符合GB/T 10963.1-2020标准
	
	
	
	

	222
	空气开关
	2P20A空开，额定电压400V，热磁脱扣，过载短路保护，外壳阻燃，符合GB/T 10963.1-2020标准
	
	
	
	

	223
	快速活接
	1寸管道快速活接，拆装免热熔，密封圈密封可靠，耐压≥1.0MPa，适配PPR/PVC管路快速对接，无渗漏
	
	
	
	

	224
	拉手
	锌合金平开窗拉手，表面喷涂防锈，锁止牢固，螺丝孔位通用，适配平开窗扇
	
	
	
	

	225
	拉手
	圆形柜门拉手直径3cm，合金材质，安装孔距标准，受力不易断裂，表面抗腐蚀处理
	
	
	
	

	226
	龙头开关阀
	全铜阀体，4分冷热进水，陶瓷阀芯，螺纹规整，耐压无滴漏，适配各类冷热水龙头控制
	
	
	
	

	227
	漏电开关
	2P/32A漏电开关，极数：2P，分断时间：0.1S，额定电流：32A，额定电压：230V/400V，脱扣器形式：热磁式，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	
	
	
	

	228
	漏电开关
	1P+N25A漏电保护器，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1S，过载短路保护，阻燃外壳，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	
	
	
	

	229
	漏电开关
	3P‑25A漏电开关，适配三相供电回路，漏电保护30mA，动作时间≤0.1S，兼具过载短路保护，壳体阻燃绝缘，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	
	
	
	

	230
	漏电开关
	规格：2P/16A,漏电开关：极数：2P，分断时间：0.1S，额定电流：16A,额定电压：230V/400V，脱扣器形式：热磁式，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	
	
	
	

	231
	漏电开关
	规格:4P/63A：极数：4P，分断时间：0.1S，额定电流：63A,额定电压：230V/400V，脱扣器形式：热磁式，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	
	
	
	

	232
	漏电开关
	2P‑40A漏电保护器，漏电动作≤30mA，分断时间≤0.1S，热磁脱扣，过载短路漏电三重保护，阻燃壳体，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	
	
	
	

	233
	漏电开关
	三相3P+N‑63A漏电开关，额定电压400V，漏电动作电流30mA，动作时间≤0.1S，接线端子牢固，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	
	
	
	

	234
	漏电开关
	三相40A漏电保护开关，热磁脱扣，漏电30mA具备短路过载保护，外壳阻燃绝缘，适配三相设备，执行标准：GB/T10963.1‑2005
	
	
	
	

	235
	螺丝
	碳钢带钩膨胀螺丝，8厘规格，挂钩焊接牢固，防锈处理，用于物件吊挂固定
	
	
	
	

	236
	螺丝批
	一字螺丝刀，杆径6mm杆长150mm，杆身合金钢，刀头淬火硬化，手柄防滑，扭矩传递好，符合手动工具要求
	
	
	
	

	237
	螺丝批
	十字螺丝刀，杆径6mm杆长150mm，合金钢杆，手柄防滑绝缘，不易崩口，维修拆装适用
	
	
	
	

	238
	落地扇
	AC220V‑50Hz，扇叶400mm落地扇，三档调速，底座配重稳固，网罩防护牢固
	
	
	
	

	239
	麻花钻咀
	高速钢麻花钻头6mm，刃口锋利，排屑槽规整，适用于钢材、木材钻孔，不易崩刃
	
	
	
	

	240
	麻花钻咀
	高速钢麻花钻4mm，切削锋利，适合金属木材钻孔
	
	
	
	

	241
	麻花钻咀
	高速钢麻花钻头3mm，刃口锋利，适用于薄金属、木材钻孔作业
	
	
	
	

	242
	马桶盖
	PP材质大U型马桶盖板，安装孔距可调，盖板开合平稳，抗冲击，不易发黄老化，拆装方便
	
	
	
	

	243
	码仔
	镀锌管码4分，冲压成型，边缘无毛刺，防锈，用于管道紧固，螺丝配套，固定牢靠
	
	
	
	

	244
	门把手
	不锈钢房门把手12寸，表面抛光，孔距通用，防锈耐腐蚀
	
	
	
	

	245
	门插销
	304不锈钢4寸门插销，栓体滑动顺畅无卡滞，锁孔对位准确，表面抛光防锈，适用于室内房门闭锁
	
	
	
	

	246
	门禁开关
	86型出门按钮，阻燃PC面板适配门禁控制系统
	
	
	
	

	247
	门铃
	86型按键式门铃，ABS外壳，按压发声清晰，接线端子牢靠，适配室内有线门铃回路使用
	
	
	
	

	248
	门栓
	304不锈钢6寸门栓，滑动顺畅，锁止可靠，边角打磨，防锈，适用于房门、柜门机械闭锁
	
	
	
	

	249
	门锁
	卫生间隔断锁，适配门厚5cm，指示锁结构，无钥匙，开关顺畅，抗潮湿防锈，适配公厕隔断门
	
	
	
	

	250
	门锁
	卫生间执手锁，螺丝孔距15cm，锁体防水防潮，适配卫生间木门，表面防锈处理
	
	
	
	

	251
	门锁芯
	防火门锁专用锁芯，铜质锁芯，耐高温，适配防火门锁体，满足防火门配套使用要求
	
	
	
	

	252
	门吸
	304不锈钢门吸，碰撞缓冲，底座安装牢固，表面抛光防锈，适配室内房门
	
	
	
	

	253
	密码锁
	50mm长梁密码挂锁，合金锁体，数字密码设置重置便捷，防撬防锈，适用于柜子、仓库门闭锁
	
	
	
	

	254
	免钉胶
	聚氨酯免钉胶，净含量750g，无需打孔，固化后具备韧性，抗老化，适用于金属、木材、瓷砖粘接，符合GB18583‑2008
	
	
	
	

	255
	木方
	实木木方规格3cm×4cm，干燥处理，无开裂、腐朽、虫眼，适合维修加固、辅料搭建使用
	
	
	
	

	256
	耐候胶
	硅酮耐候密封胶，净含量900g，耐高低温，防水密封，适用于室外门窗缝隙填缝密封
	
	
	
	

	257
	内六角套装组
	镍铬合金钢内六角扳手，10支成套，硬度高，表面防锈处理，收纳包装齐全，拆装各类内六角螺丝
	
	
	
	

	258
	内外牙直通
	黄铜内外牙直通，规格20mm，螺纹完整，无砂眼气孔，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	259
	内牙直通
	黄铜6分内牙直通，丝牙规整，密封面平整，耐压≥1.0MPa，防锈耐腐蚀，水暖管路连接使用
	
	
	
	

	260
	尼龙扎带
	尼龙扎带4mm×200mm，抗老化，锁紧咬合牢固，不易断裂，适用于线缆捆扎整理
	
	
	
	

	261
	尼龙扎带
	尼龙扎带4mm×300mm，耐低温抗老化，锁齿锁紧可靠，适用于线缆、管路捆扎固定
	
	
	
	

	262
	排气扇
	AC220V‑50Hz，10寸管道式排气扇，电机运转平稳，噪音低，外壳阻燃ABS
	
	
	
	

	263
	排气扇
	AC220V‑50Hz，8寸管道排气扇，阻燃外壳，接口适配管道
	
	
	
	

	264
	排水管
	不锈钢洗手盆下水管，长度1米，螺纹接口标准，防臭结构，排水通畅，耐腐蚀，密封垫圈配套齐全
	
	
	
	

	265
	皮尺
	50米纤维皮卷尺，尺带耐磨不易撕裂，刻度印刷清晰，尺头固定牢固，适用于场地、建筑测量作业
	
	
	
	

	266
	切割片
	4寸树脂加厚切割片，基体牢固，切割锋利，适配角磨机，用于金属切割作业
	
	
	
	

	267
	球阀
	黄铜球阀，规格4分，球体转动灵活，密封PTFE垫片，耐压≥1.6MPa，开关无渗漏，水暖管路通断控制
	
	
	
	

	268
	球阀
	PVC‑U球阀DN20，阀体无砂眼裂纹，开关手柄操作顺畅，粘接端口平整，耐压≥1.0MPa，给排水管路控制
	
	
	
	

	269
	热继电器
	型号LRN08N热过载继电器，电流调节范围准确，适配交流接触器，用于电机过载保护
	
	
	
	

	270
	热水器拉爆螺丝
	碳钢拉爆膨胀螺丝，规格12mm×120mm，防锈，适用于电热水器挂墙固定
	
	
	
	

	271
	三联锁
	锌合金三联柜锁，规格16，锁芯铜质，适配文件柜三联联动闭锁
	
	
	
	

	272
	砂纸
	2000目水磨砂纸，可干湿两用，适用于金属、漆面抛光打磨作业
	
	
	
	

	273
	投光灯
	AC220‑240V，100WLED投光灯，外壳铝合金散热，防护等级IP65，色温6000‑6500K，Ra≥80，户外照明，防水防尘
	
	
	
	

	274
	射钉
	射钉规格52，配套塑料胶粒，钢材淬火处理，适配射钉器，墙体紧固作业使用
	
	
	
	

	275
	手电筒
	可充电强光手电筒，铝合金外壳抗摔，多档位调光，续航稳定，适合现场维修照明
	
	
	
	

	276
	手电钻
	12V锂电手电钻，夹头夹持牢固，正反转可调，转速档位可调，机身绝缘安全，适合维修钻孔拆装
	
	
	
	

	277
	手喷漆
	容量600ml气雾手喷漆，漆膜干燥快，用于金属表面修补上色
	
	
	
	

	278
	手推车
	平板手推车60cm×90cm，车体钢板/加厚塑料，轮组耐磨静音，焊接牢固，承重稳定，适用于物料转运搬运
	
	
	
	

	279
	双活接球阀PVC
	PVC‑U双活接球阀DN50，两端活接便于拆装，手柄开关灵活，耐压≥1.0MPa，给排水管路通断
	
	
	
	

	280
	双活接球阀PVC
	PVC‑U双活接球阀DN60，密封不漏水，耐压≥1.0MPa
	
	
	
	

	281
	双面海绵粘胶
	泡棉双面胶，宽度2cm，海绵基材具备缓冲，抗老化，适用于铭牌、小件构件粘贴固定
	
	
	
	

	282
	水泵
	YE2立式涡流泵，AC380V电机，泵体密封，运行平稳噪音低，机械密封耐磨损，供水增压使用
	
	
	
	

	283
	水泵
	排污泵型号W015‑20‑2.2，功率2.2KW，AC380V，具备防堵塞结构，机械密封，适合污水提升排放
	
	
	
	

	284
	水泵
	热水循环泵PH‑150，适配热水管路，耐温满足热水工况，密封无渗漏
	
	
	
	

	285
	水泵
	自吸泵型号1ZDB65‑B，AC220V，泵体密封，适合无负压供水取水增压
	
	
	
	

	286
	水表
	6分干式水表，计数表盘不进水，接口螺纹规整，耐压无渗漏，读数清晰
	
	
	
	

	287
	水管
	网状纤维增强胶管，16厘规格，内层橡胶，纤维编织增强层，耐压抗弯折，耐老化，给排水输水使用
	
	
	
	

	288
	水管
	4分纤维网状增强胶管，耐弯折，耐压≥1.0MPa，抗老化，适用于临时输水、设备供水管路
	
	
	
	

	289
	水管
	6分网状纤维胶管，多层结构，抗拉伸抗弯折，耐候抗老化，用于设备供水、临时输水
	
	
	
	

	290
	水管
	花洒进水软管，304不锈钢编织，内管三元乙丙橡胶，两端标准4分螺纹，防爆防扭不漏水
	
	
	
	

	291
	水管剪刀
	水管剪最大剪切1寸管材，SK5合金钢刀刃，剪切切口平整，适配PVC、PPR管材裁切
	
	
	
	

	292
	水管钳
	14寸水管钳，铬钒合金钢材质，钳口齿纹咬合牢固，用于水暖管件拆装作业
	
	
	
	

	293
	水胶布
	PTFE聚四氟乙烯生料带，长度20米，水暖螺纹接口密封缠绕使用
	
	
	
	

	294
	水龙头
	全铜三联冷热浴缸龙头，陶瓷阀芯，接口4分，表面电镀，耐压无滴漏，配套出水软管配件齐全
	
	
	
	

	295
	水龙头
	开水器专用水龙头，铜材质，耐温，出水口防溅，适配开水器出水接口，无渗漏
	
	
	
	

	296
	水龙头
	4分全铜单冷水龙头，陶瓷阀芯，螺纹标准，表面电镀，耐压不漏水，适用于普通给水点位
	
	
	
	

	297
	水龙头
	全铜冷热面盆龙头，陶瓷片阀芯，4分进水接口，电镀表面抗腐蚀，密封无滴漏
	
	
	
	

	298
	水龙头
	全铜高弯冷热龙头，陶瓷阀芯，4分进水口，电镀工艺，无漏水
	
	
	
	

	299
	水龙头
	洗手盆单冷水龙头，铜主体，陶瓷阀芯，4分进水接口，出水柔和防溅，适配普通陶瓷洗手盆
	
	
	
	

	300
	水位控制器
	电子水位控制器，线缆长度3米，AC220V工作电压，高低水位自动启停，防水探头，水箱水位自动控制
	
	
	
	

	301
	水位控制器
	型号DF‑96A电子水位控制器，AC220V供电，继电器输出，具备高低水位自动控制，外壳绝缘防尘，适配各类水箱液位控制
	
	
	
	

	302
	水箱配件
	马桶整套进水、排水配件，ABS工程塑料，适配常规坐便器，密封胶圈齐全，无漏水渗水
	
	
	
	

	303
	锁片
	钢制锁片4cm，冲压成型，表面防锈，孔位规整，配套锁具安装
	
	
	
	

	304
	锁舌
	球形门锁专用锁舌，长度3cm，金属材质，适配室内球形锁锁体，安装孔位通用
	
	
	
	

	305
	锁头
	防盗门球形锁头，适配门厚5cm，表面防锈处理
	
	
	
	

	306
	锁头
	执手锁专用锁芯，适配孔距15cm执手门锁，铜质锁芯，防技术开启，
	
	
	
	

	307
	锁头
	玻璃门U型伸缩锁，锁梁可伸缩调节，合金锁体，防撬防锈，适配无框玻璃门闭锁
	
	
	
	

	308
	套筒
	铬钒钢套筒14mm，适配扳手使用，内壁规整
	
	
	
	

	309
	套筒
	铬钒钢套筒6mm，淬火处理，适配手动拆装维修作业
	
	
	
	

	310
	梯子
	4级铝合金人字梯，防滑脚垫，铆接牢固
	
	
	
	

	311
	梯子
	6级铝合金人字梯，高强度铝合金型材，踏板防滑，脚垫耐磨
	
	
	
	

	312
	天地销
	304不锈钢8寸天地插销，防锈耐腐蚀，适配双开门、防火门闭锁
	
	
	
	

	313
	贴钩
	塑料/金属单挂钩，背胶或者螺丝两种安装方式，挂钩圆角处理
	
	
	
	

	314
	铁钩
	碳钢1寸铁钩，冲压成型，螺纹完整，表面防锈喷漆，用于墙面物件吊挂，受力不易弯折
	
	
	
	

	315
	铁链
	8号铁链，碳钢材质，环扣焊接牢固，镀锌防锈，用于吊挂、防护牵拉使用
	
	
	
	

	316
	铁链
	6号铁链，碳钢材质，镀锌防锈，不易断裂，适用于轻型吊挂、防护绑定
	
	
	
	

	317
	铁马护栏
	铁马护栏，尺寸150*100cm，重量7.5kg，表面喷塑防锈，防倾倒，临时隔离防护使用
	
	
	
	

	318
	铁门锁
	防盗门月牙钥匙门锁，合金锁壳，月牙锁芯，防撬，适配普通防盗门安装
	
	
	
	

	319
	铁皮剪
	18寸铁皮剪，高碳钢刃口，适合薄铁皮、薄板剪切作业，防锈处理
	
	
	
	

	320
	铁锹
	铁锹，铁质锹头，配1米手柄，铆接牢固，适合铲沙、铲土维修作业
	
	
	
	

	321
	铁丝
	22号镀锌铁丝，镀锌防锈，用于绑扎、固定各类构件
	
	
	
	

	322
	铜锁芯
	黄铜执手门锁锁芯，弹子结构，耐磨抗锈蚀，适配常规室内执手门锁更换
	
	
	
	

	323
	万用表
	指针/数显万用表，可测电压、电流、电阻（量程2000Ω），表笔绝缘
	
	
	
	

	324
	吸顶灯
	AC220‑240V，14W人体感应吸顶灯，感应触发灵敏，延时熄灭，色温6000‑6500K，Ra≥80，外壳阻燃
	
	
	
	

	325
	吸顶灯
	额定电压AC220‑240V，功率36W，圆形吸顶灯，色温6500K，显色指数Ra≥80
	
	
	
	

	326
	洗手盆
	陶瓷洗手盆，高温陶瓷烧制，釉面光洁致密，抗污易清洁，配套下水组件，
	
	
	
	

	327
	洗手盆排水管
	S型防臭洗手盆排水管，长度1米，PVC材质，可伸缩调节，水封防臭，接口适配常规陶瓷洗手盆，排水通畅不渗漏
	
	
	
	

	328
	下水管
	PVC下水管，长度1米，接口适配，排水通畅，抗老化不易脆裂
	
	
	
	

	329
	下水头
	陶瓷面盆下水头，金属主体，配套密封橡胶垫圈，防溢水，适配常规陶瓷洗手盆开孔
	
	
	
	

	330
	线槽
	PVC地面线槽，宽度7cm，高强度PVC材质，抗压耐踩，盖板卡扣牢固，用于地面线缆防护敷设
	
	
	
	

	331
	线槽（厚）
	加厚PVC线槽4分，阻燃，用于室内明装布线防护
	
	
	
	

	332
	线槽（厚）
	加厚PVC线槽6分，阻燃PVC材质，适用于室内明装电线敷设
	
	
	
	

	333
	线管（厚）
	加厚阻燃PVC线管4分，抗压，绝缘，弯管不易开裂，穿线防护使用
	
	
	
	

	334
	线管（厚）
	加厚阻燃PVC线管6分，高强度抗冲击，可冷弯，不易脆裂，用于建筑电线穿管防护
	
	
	
	

	335
	橡胶路锥
	橡胶路锥，重量5.5kg，橡胶材质，耐碾压，不易碎裂，反光标识清晰醒目，道路警示隔离使用
	
	
	
	

	336
	橡胶门塞
	橡胶门挡，高弹性橡胶，防滑底座，阻挡门扇撞击，适配各类室内房门使用
	
	
	
	

	337
	消毒灯驱动器
	AC220V输入，适配40W紫外线消毒灯管，绝缘外壳，适配T8消毒灯管支架
	
	
	
	

	338
	消毒灯支架
	1.2米T8紫外线消毒灯支架，金属壳体，配套2米吊绳，适配紫外线灯管安装
	
	
	
	

	339
	斜口钳
	高碳钢6寸斜口钳，手柄防滑绝缘，表面防锈处理，电工维修适用
	
	
	
	

	340
	信箱锁
	信箱锁，锁芯直径ø22，锌合金锁壳，铜锁芯，抗锈蚀，适配信箱、小型柜体闭锁
	
	
	
	

	341
	烟斗胶
	不锈钢烟斗铰链，液压缓冲，防锈耐腐蚀，适配柜门缓冲闭合
	
	
	
	

	342
	遥控浮球阀
	AC220V电动遥控浮球阀，阀体耐压，密封不漏水，可远程控制水箱进水开闭
	
	
	
	

	343
	遥控器盒
	塑料遥控器收纳盒，3格分区，ABS材质，抗摔，壁挂安装孔位，用于遥控器分类收纳保护
	
	
	
	

	344
	液位控制器
	AC220V液位控制器，探头耐水耐腐蚀，高低液位检测准确，继电器输出，外壳绝缘防尘，水池水箱液位自动控制
	
	
	
	

	345
	医用脚轮
	6寸医用活动刹车脚轮，TPR静音轮面，支架耐腐蚀，转动顺滑，适用于医疗设备推车承载
	
	
	
	

	346
	饮水管
	食品级饮水软管，2分规格，材质安全无毒，耐水压，抗老化，适配直饮水机水路管路
	
	
	
	

	347
	饮水管胶水
	PVC饮水管路专用胶水，容量500g
	
	
	
	

	348
	饮水机球阀
	3分饮水机专用球阀，阀体耐腐蚀，开关灵活，密封无渗水，适配直饮水机水路通断控制
	
	
	
	

	349
	饮水机水管
	食品级3分饮水管，耐水压，抗老化，适配饮水机内部及外接管路
	
	
	
	

	350
	扎箍
	金属扎箍2寸，锁紧紧固牢靠，边缘无毛刺，防锈，用于软管管道抱紧固定
	
	
	
	

	351
	闸阀
	黄铜闸阀，6分规格，阀板启闭到位，螺纹规整，耐压≥1.0MPa，密封无渗漏，水暖管路通断控制
	
	
	
	

	352
	闸阀
	DN65闸阀，铸铁/铜阀体，适用于给排水主管路通断，法兰或螺纹接口规整
	
	
	
	

	353
	闸阀
	黄铜闸阀，4分规格，启闭操作灵活，螺纹完整，密封面平整，耐压≥1.0MPa，无砂眼气孔
	
	
	
	

	354
	闸阀PPR
	PPR+铜芯闸阀，6分DN25，符合GB/T18742，可热熔连接，耐压≥1.2MPa，密封严实不漏水，适配PPR热水管路
	
	
	
	

	355
	直阀
	全铜4分直阀，陶瓷阀芯，耐压≥1.0MPa，防锈耐腐蚀，无滴漏，给水支路控制使用
	
	
	
	

	356
	直通
	PVC‑U变径直通50转32mm，无砂眼裂纹，粘接端面平整，耐压≥1.0MPa，用于不同管径管路对接
	
	
	
	

	357
	直通
	PVC‑U直通DN32，管件粘接口平整，无气泡缺陷，耐压≥1.0MPa，给排水管路对接使用
	
	
	
	

	358
	直通
	PVC‑U变径直通32mm转6分，粘接面平整，耐压≥1.0MPa，管路异径连接
	
	
	
	

	359
	轴承
	滚动轴承型号6305，轴承钢材质，转动顺滑，适用于电机、转动设备
	
	
	
	

	360
	自攻螺丝
	碳钢沉头自攻螺丝，规格3.5mm×20mm，螺纹锋利，表面镀锌防锈，适用于板材、木构件紧固，一盒足量包装
	
	
	
	

	361
	自攻螺丝
	碳钢沉头自攻螺丝，3.5mm×25mm，镀锌防锈，咬合板材牢固，维修安装紧固用
	
	
	
	

	362
	自攻螺丝
	碳钢自攻螺丝，长度25mm，镀锌防锈，适配木材、薄金属板材紧固，包装整齐，不易混料
	
	
	
	

	363
	钻咀
	加长冲击钻咀16mm×500mm，硬质合金刀头，排屑槽顺畅，用于混凝土深孔钻孔作业
	
	
	
	

	364
	钻头
	硬质合金陶瓷钻头，直径6mm，适用于瓷砖、陶瓷制品打孔作业
	
	
	
	



法定代表人或其授权代表人（签字）：
投标单位全称（加盖公章）：
日期：
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服务条款偏离表
	项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度五金耗材项目
项目编号：深龙七医采[LGQY2026ZW011]

	序号
	招标服务要求
	投标服务响应
投标人根据实际情况在此处进行响应
	偏离情况
“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”
	说明

	1
	（三）投标人资格及供货能力要求
1.本项目接受具备国内贸易、商贸经营等经营范围的综合性供应商参与投标。
3.签订合同后，采购人提出采购需求下单，成品2个工作日内送达，最迟不超过5个工作日。按照采购人的采购需求数量，做到分批分次不定时送货，中标方负责把货物免费运送至采购人指定地点，否则一切后果由中标人负责。
4.中标方交货时要提供货物明细单一式叁份，明细清单应注明货物名称、数量、价格、总价等。中标人所提供的货物应符合现行国家标准，保证产品质量，质量三包，必须与采购人下单规格型号一致，否则采购人有权拒收货。提供的产品质量不符合双方约定或者有瑕疵、缺陷的，中标方应承担包括但不限于退换货等违约责任，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。
5.本《采购货物清单》旨在为投标人理解本项目采购范围、产品规格及进行报价提供基础和参考。采购人保留在合同期内根据实际需求，在本项目采购品类及最高限价范围内调整具体产品款式、规格细节等内容的权利，最终以采购人下达的实际订单为准。
6.合同期内，如采购人需要取消清单中某一品类的采购，可提前3个工作日书面通知中标人，中标人不得以此为由要求采购人承担违约责任或补偿。
	
	
	



《服务条款偏离表》编制指引：
1.服务条款偏离表的“招标服务要求”等栏目对应“第二章 院内公开采购项目需求”中的“服务要求”章节相关内容。
2.“投标服务响应”一栏必须一一对照“招标服务要求”，详细填写自身响应情况，以体现具体响应情况。
3.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”“无偏离”或“负偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标服务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标服务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标服务要求一致”。
“投标服务响应”对比“招标服务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标服务要求或者未响应一项招标服务要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

投标单位全称（加盖公章）：
法定代表人或其授权代表签名：
日期：      年    月    日


商务条款偏离表
	项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度五金耗材项目
项目编号：深龙七医采[LGQY2026ZW011 ]

	序号
	招标商务要求
	投标商务响应
投标人根据实际情况在此处进行响应
	偏离情况
“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”
	说明

	1
	2.交货地点：深圳市龙岗区第七人民医院。
	
	
	

	2
	3.付款方式：以转账方式、分批付款，每月底双方共同核对当月实际送货量，经采购人确认无误后并收到有效等额合规发票及相关凭证资料（送货单、验收单等）后，10个工作日内支付到中标人指定账户，如因财政审批程序导致采购人付款延迟的，采购人不承担违约责任。
	
	
	

	3
	4.报价模式：本项目采用“折扣率报价法”。采购人随招标文件一并发布附有基准单价的《采购货物清单》，投标人须根据该清单中各项物资的基准单价，结合自身成本及市场因素，报出一个统一的折扣率（%），折扣率须≤1，精确到百分比小数点后两位（如：85.00%）。折扣率在合同履行期内固定不变，不因任何因素调整。
报价范围：投标人所报折扣率须涵盖完成本项目全部物资供应所需的一切费用，包括但不限于：货物本身价款、包装费、运输费、装卸费、保险费、售后服务费、利润、税金及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。投标人应充分考虑报价风险，中标后不得以任何理由要求追加费用或调整折扣率。
结算公式：各项物资结算单价=该物资基准单价×中标折扣率；结算总价=（各项物资结算单价×实际验收合格数量）之和。
结算方式：合同最终结算金额按实际交付验收合格的物资种类及数量，依据上述结算单价据实结算，实际结算总金额不得超过本项目最高限价104,730.00元。
	
	
	

	4
	6.验收及售后服务
（1）按照合同以及由仓库验收员负责。货物抵达指定地点后，验收人员根据采购内容的实际情况，查验各项随货单据、送货单/备货单等是否齐全，验收员在验收过程中应进行外观检查，查看是否存在型号不相符、进水、破损、变形等质量问题。如发现数量不符、破损时，应当及时替换处理。查验合格后由验收员在送货单上签名并签章，送货单应有一联留存备查。
（2）产品保质期：自验收合格之日起1年；中标供应商配送的货物存在质量问题时，供应商应在3个工作日内完成处理，并无条件退货。由于供应商的原因，未按照协议约定配送产品的，采购人有权要求中标人按照配送产品费用的5%支付违约金，并赔偿甲方由此受到的损失。
（3）任何时候，中标人均不能免除因产品本身的缺陷所应负的责任，中标人有义务对所提供的货物进行维护或更换。
（4）中标人提供售后服务，根据采购人的需求提供售后服务。中标人交付的货物应当完全符合招投标文件所规定、订单约定的货物、数量、质量和规格要求。中标人提供的货物不符合招投标文件和订单规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的损失及责任，由中标人承担。
（5）必须是达到国家标准或行业标准，具备出厂合格证的无表面划损、无任何缺陷的全新原装产品且无任何侵权行为。
（6）采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上诉起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。
（7）提供的供货清单检验产品合格证、使用说明和其他的技术资料、检查产品及附件须完整无损，符合要求。如有损坏、缺件等情况，中标人自行负责。
（8）货物送达采购人指定地点后，采购人立即进行现场验收。
（9）产品应符合货物采购合同的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
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	7.违约责任
（1）中标人未能按合同约定的时间供货的，每逾期一日，应按合同总金额的0.05%向采购人支付违约金；逾期超过3日的，采购人有权单方解除合同，并要求中标人赔偿损失。
（2）中标人须无条件接受采购人在供货过程中的监督。如发现中标人无能力完成该批货物供货、用料、工艺不符合技术规范要求、有外包现象、生产不能按计划进行等，采购人有权废标或终止合同，由此带来的损失由中标人自负，并报政府采购主管部门进行相应处罚。
（3）中标人交付的货物经采购人验收发现不符合招标文件技术、质量标准要求的，采购人有权拒收该批次不合格货物，并书面通知中标人。中标人应在收到通知后48小时内将合格货物免费更换、补货送达采购人指定地点，相关费用由中标人承担。中标人逾期未更换、补货或更换、补货后仍不合格的，采购人有权自行或委托第三方进行处理，由此产生的费用由中标人承担，并有权从未支付的合同款项中直接扣除。
（4）整批货物出现不合格数量达到该批次交付总数10%时，视为整批货物不合格，采购人有权拒收整批货物，由此造成采购人无法按时配置的，中标人必须向采购人赔偿因此造成的一切损失，采购人同时有权单方解除合同并追究中标人违约责任。
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	8.签订合同
采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
	
	
	


法定代表人或其授权代表人（签字）：
投标单位全称（加盖公章）：
日期：

《商务条款偏离表》编制指引：
1.商务条款偏离表的“招标商务要求”等栏目对应“第二章 院内公开采购项目需求”中的“商务要求”章节相关内容。
2.“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，以体现具体响应情况。
3.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”“无偏离”或“负偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。
“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。
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合同模板（合同模板仅供参考，中标人根据招投标文件拟定）
深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度
五金耗材项目合同

项目名称：采购深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度五金耗材采购项目
项目编号： 
项目类型：货物类
采购单位（甲方）：深圳市龙岗区第七人民医院
供 应 商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等法律法规的规定，甲乙双方按照深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度五金耗材采购项目的招标结果并经双方协商签订本合同。
第一条  合同标的
	序号
	物品名称
	成品规格
	质量要求
	单位
	数量
	投标价
(元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


根据采购人要求，将对应物资分别于  月  日和  月  日送至指定地点。
第二条  服务费用	
本合同价款：合同总价为人民币    元整（￥    元）。
本报价为全包价，包含现人工费、交通费、税费等完成本项目全部工作的所有费用，甲方无需额外支付其他任何费用。合同总价包干，不因人员、材料、市场价格变动等任何因素调整。
第三条  付款方式
1.付款方式：一次性结算付款。
2.付款条件：乙方完成全部供货后，经甲方验收合格后，乙方向甲方开具合法、合规、有效的全额增值税发票。
3.费用支付：
甲方在完成审核并收到发票后，以非现金（支票/转账)结算方式支付乙方服务费。甲方无故逾期支付，应就逾期部分按日支付万分之三的违约金，违约金总额累计不超过应付款项的   %。
5.乙方应在甲方付款前开具合法有效的增值税普通发票，甲方收到乙方发票后10个工作日内以转账方式付款。若由于乙方逾期未提供合法有效的增值税发票或者提供结算票据不齐全，甲方有权拒绝付款，直至票据及结算票据齐全、合法，且不视为甲方违约。
6.乙方需提供合法合规发票，如提供的发票被税务部门稽查认定为不合规发票，所有责任由乙方承担，乙方应当重新提供合法合规的发票，并按合同票面值支付20%的违约金。
7.双方支付金额上限以合同约定为准，超过合同约定金额的，乙方应及时终止提供服务，超过合同金额继续提供服务的，乙方应当向甲方支付超过部分价值20%的违约金；未达到合同约定金额的据实结算，双方另有约定除外。
8.乙方银行账户信息如下：
账户名称： 
开户行： 
账  号：
纳税人识别号：
9.乙方应向甲方提供真实有效的银行账户，银行账户如有变更，应立即书面通知甲方，如乙方银行账户变更未书面通知甲方，甲方向本合同约定的收款账户付款造成乙方实际未收到款的，该责任由乙方自行承担。未经甲方书面认可，乙方不得将应收款项转让给任何第三方或让任何第三方代收，否则甲方有权拒绝付款。
10.若本合同付款涉及甲方内部或财政审批迟延的特殊情况，因该种情况造成付款延迟的不视为甲方违约，乙方应继续履行本合同项下义务
第四条  服务（售后）条款
（一）供货要求
1.采购人提出采购需求后，中标人须在2个工作日内与采购人确定物品款式等，按照采购人的要求进行供货，否则一切后果由中标人负责。
2.由于中标人原因未能按时供货的，每延迟一天，须支付当月货款5%的违约金；如超过供货期15个日历日，采购人有权终止合同并通过法律程序对中标人进行索赔，同时中标人应向采购人支付当月货款10％的违约金。
3.中标人须无条件接受采购人在供货过程中的监督。如发现中标人无能力完成该批货物供货、用料、工艺不符合技术规范要求、有外包现象、生产不能按计划进行等，采购人有权废标或终止合同，由此带来的损失由中标人自负，并报政府采购主管部门进行相应处罚。
6.依照招标文件技术、质量标准要求，整批货物出现不合格数量达10%时，视为整批货物不合格，采购人有权拒收，由此造成采购人无法按时配置，中标人必须向采购人赔偿因此造成的一切损失。
（二）运输及包装要求
1.中标人负责把货物免费运送至采购人指定地点（深圳市内）。
2.中标人应按货物的类型分类包装。
3.中标人应严格按照行业中规定的技术标准包装及装箱，交货时要提供货物明细单一式两份。明细清单应注明到货数量（货物名称、规格、数量等）箱数、供货日期等。
（三）售后服务要求
1.服务不到位或货不对板随时退货。
2.任何时候，中标人均不能免除因产品本身的缺陷所应负的责任，中标人有义务对所提供的货物进行维护或更换。
3.中标人提供售后服务，根据采购人的需求提供售后服务时间，响应时间不超过4小时。
第五条  验收要求
1.中标人交付的货物应当完全符合招投标文件所规定、订单约定的货物、数量、质量和规格要求。中标人提供的货物不符合招投标文件和订单规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的损失及责任，由中标人承担。
2.必须是达到国家标准或行业标准，具备出厂合格证的无表面划损、无任何缺陷的全新原装产品且无任何的侵权行为。
3.采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上诉起诉或干预，则其法律责任均中标人负责。
4.提供的供货清单检验产品合格证、使用说明和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，是否符合要求。如有损坏、缺件等情况，中标人自行负责。
5.货物送达采购人指定地点后，采购人立即进行现场验收。
6.产品应符合货物采购合同的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
第六条  权利与义务
（一）甲方权利与义务
1.甲方有权对乙方提供的全部货物从生产加工、包装封装、仓储保管到配送交付的全过程进行监督，对不符合招投标文件及订单约定的产品，有权要求乙方立即整改、换货或拒收。
2.甲方负责提供货物接收场地及卸货区域的通行便利，协调院内物资交接相关事宜，并按约定及时组织验收。
3.甲方按合同约定，对乙方交付的合格货物及时验收、按时支付合同款项。
4.甲方有权对交付货物的数量、规格、质量、包装及外观进行核查，对存疑货物有权要求乙方提供产品来源证明、合格证书、检测报告等相关资料，乙方不得拒绝。
（二）乙方权利与义务
1.乙方有权在全部货物交付完毕并经甲方验收合格后，要求甲方按时足额支付合同款项。
2.乙方须具备本项目所需的合法经营资质（含国内贸易、商贸经营相关的营业执照及食品经营许可证等），严格按照招投标文件、合同约定及订单要求组织货源、生产加工及配送交付，确保所供货物为全新原装合格产品，无任何质量缺陷及权利瑕疵。
3.乙方保证所供货物不存在侵犯第三方知识产权的情形（包括但不限于专利权、商标权、工业设计权等）。如因货物侵权引发任何第三方索赔、诉讼或行政查处，乙方承担全部法律责任及经济赔偿，并负责妥善处理，确保不影响甲方的正常使用。由此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。
4.乙方须确保所有货物来源正规、渠道合法、质量合格，水果生鲜类须保证新鲜无腐烂变质，食品类须为正规厂家生产且在保质期内，家居用品及电器类须为全新原装正品。乙方须提供每批次货物的合格证、检测报告、产地证明等质量凭证备查。
5.本项目严禁转包、违法分包，一经发现，甲方有权单方解除合同、没收履约保证金、追究乙方违约责任，由此产生的一切损失由乙方自行承担。
6.乙方交付货物后，须按甲方要求无偿提供货物使用指导、产品答疑及质量跟踪服务。质保期内出现质量问题的，乙方应在收到甲方通知后24小时内响应，48小时内完成退换货闭环，相关费用由乙方承担。
7.乙方须自主负责工作人员用工、薪酬、社保、安全管理，所有用工纠纷、安全事故、财产损失由乙方全权承担，与甲方无关。
第六条  保证与承诺
1.资质真实有效承诺：乙方保证所提供的营业执照等全部资质证明文件真实、合法、有效，且在合同履行期间持续保持有效状态。如因资质失效、不实或缺失导致的一切法律后果及经济损失，由乙方承担全部责任。
2.产品质量保证承诺：乙方承诺所供货物完全符合招投标文件、合同约定及订单规定的规格、数量和质量要求，均为全新原装合格产品，不存在任何表面划损、功能缺陷、安全隐患或权利瑕疵。水果生鲜类货物承诺从采购到送达甲方指定地点的时间不超过  小时，且全程按要求温控保存。
3.食品安全保证承诺：乙方承诺所供食品类货物均来自具备合法生产资质的正规厂家，在保质期内且距生产日期不超过保质期的三分之一，符合国家食品安全标准，不存在致病菌超标、变质、掺假掺杂等食品安全问题。如因乙方提供的食品导致甲方或其人员发生食物中毒或健康损害的，乙方承担全部赔偿责任。
4.来源正规保证承诺：乙方承诺所有货物来源渠道合法正规，可追溯至生产源头。电器类货物须为全新原装正品，具备3C认证标志及完整的产品合格证明；家居用品类货物须具备产品合格证及洗涤/使用说明标签。
5.不侵权保证承诺：乙方承诺在中国境内使用所供货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如发生上述起诉或干预，乙方承担全部法律责任及诉讼费用，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
6.交付时间保证承诺：乙方承诺按订单通知约定的时限内完成全部货物的生产备货及配送交付。因乙方原因导致交付延迟的，乙方自愿按合同约定承担相应的违约责任。
7.售后服务保证承诺：乙方承诺对本次项目所供全部货物提供不少于6个月的质量保证期（自验收合格之日起计算），质保期内非因甲方人为原因造成的质量问题，乙方负责免费维修、更换或退货，相关费用由乙方承担。
8.配合义务承诺：乙方承诺在合同履行及质保期内，无条件配合甲方进行货物验收、质量抽查、资料核查等工作，按要求及时提供各类质量凭证、检测报告、使用说明等文件，不得以任何理由拒绝或拖延。
第七条  免责条款
1.因不可抗力导致合同不能履行或不能完全履行的，遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后48小时内以书面形式通知对方，并在7日内提供相关证明文件，经双方协商一致后，可部分或全部免除该方的违约责任。
2.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、台风、洪水等）、政府行为（如征收、征用、禁令等）、重大突发公共卫生事件、法律法规或政策调整导致合同无法继续履行的情形。
3.因不可抗力致使合同无法履行的，双方互不承担违约责任。但遭受不可抗力的一方应采取一切合理措施减少损失，否则应就扩大损失部分承担责任。
4.因甲方原因（如未按时提供卸货场地、未及时安排验收、未按约定支付款项等）导致乙方无法按时交付货物或履行义务的，乙方不承担相应迟延履行的违约责任，且乙方有权要求顺延履行期限。
5.因甲方提供的收货信息不准确或不完整导致货物无法按时送达或交付错误的，由此产生的额外费用及责任由甲方承担，乙方不承担相应违约责任。
6.因第三方物流运输途中发生交通事故、货物毁损等情况的，如该物流服务由乙方委托安排的，乙方仍须对甲方的交付义务承担责任，不得以第三方原因为由免除自身责任。但如甲方指定或自行安排的物流运输方式，运输途中的风险及责任由甲方承担。
第八条  违约责任
[bookmark: _Hlk42353112]1.双方均应忠实履行合同约定的各项内容，任何一方违反本合同，均应承担违约责任。双方约定如一方违反合同约定，则违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额为合同总价款的（  ）%，因一方违约给另一方造成经济损失的，违约方除应支付违约金外，还应另行根据守约方遭受损失的实际情况进行赔偿，赔偿范围包括直接损失、守约方因维权而产生的律师费、鉴定费、差旅费、诉讼费、保全费、保全担保费等合理支出。
2.乙方未按照双方约定的时间提交货物的，每延迟一天，应该按照服务费用金额的1‰向甲方支付违约金。
3.发生以下情形之一，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退回已支付的全部款项，且甲方有权要求乙方按照服务费总金额的    %支付违约金：
（1）乙方延迟提交服务成果超过    天；
（2）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下部分或全部工作委托给第三方承担的；
（3）乙方提交的货物未能通过甲方验收，乙方拒绝整改或经二次整改后仍未能通过甲方验收的。
4.如乙方原因导致提供货物存在侵犯第三方知识产权或其他合法权益的情形，乙方除了承担全部赔偿责任之外，还应按照合同总金额   %向甲方支付违约金。
5.甲方有权自应支付给乙方的服务费用中直接扣除各种索赔款项，包括但不限于赔偿款、违约金、律师费、诉讼费、鉴定费等。
第九条  争议解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，则通过向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第十条  本合同附件
以下附件及乙方投标时提供的投标文件和其他相关资料作为本合同的补充内容，具有同等法律效力。
附件1：龙岗区进一步规范政商交往行为告知书；
附件2：龙岗区第七人民医院廉洁购销合同；
附件3：安全生产责任协议书。
第十一条  合同生效及其它
1.在本合同中，明确约定服务执行的标准与依据，即双方应严格遵循中标文件中详尽列明的各项技术参数、性能指标及服务要求，作为本服务提供与验收的核心基准。同时，中标时所附带的承诺书，其所有承诺内容均视为本合同不可分割的组成部分，服务提供方需全面、忠实地履行承诺书中的各项义务与保证，包括但不限于服务质量、时间节点、技术支持及后续服务等关键条款。
2.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。
3.其他约定条款：       
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
5.本合同正本一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方执 肆 份；乙方执贰份。

	甲方（盖章）：深圳市龙岗区第七人民医院
	乙方（盖章）： 

	地 址： 
	地 址： 

	电 话：
	电 话：

	甲方法定代表人或授权人（签字）：


分管领导、经办科室负责人（签字）：
	乙方法定代表人或授权人（签字）：

	签约时间：    年  月  日
签约地址：深圳市龙岗区第七人民医院




附件1
龙岗区进一步规范政商交往行为告知书
为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。
一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。
二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。
三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。
四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。
五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。
六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。
七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。
八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。
九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。
十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。
上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者 12388 举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。
本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名、盖章）：

20  年  月  日
（本告知书一式两份，一份由被告知人保存，一份由告知人所在单位留存。）
附件2
深圳市龙岗区第七人民医院廉洁购销合同

甲方：深圳市龙岗区第七人民医院
乙方：
项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院2026-2027年度五金耗材
合同总价：       元
主办科室：总务科
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范购销行为，有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及产品购销合同约定实施购销行为。
二、甲方应当严格执行验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
三、甲方不得接受乙方以任何名义、形式给予的利益输送，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。
四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，非法为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统方提供便利。
五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用，以及其他任何形式的利益输送。
六、乙方指定        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止产品购销合同，并向有关部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
八、本合同作为产品购销合同的组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式叁份，甲方贰份（一份随购销主合同存档，一份交医院纪检监察部门），乙方壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：
委托代理人签名：               经办人签名：
年    月   日                 年    月   日
