
附件3：综合评审表
综合评审表
	序号
	评审项目
	评审标准
	分值

	一
	技术部分
	55

	1
	实施方案及保障措施
	评审标准：

在投标文件详细实施方案及保障措施，评标委员会根据响应情况分档次打分。

评分标准：

投标人提供的实施方案及保障措施方案包含以下内容：

1.现场勘查记录（1分）：响应单位须提供现场勘查记录，包含现场照片、场地尺寸复核数据、安装条件及配套设施现状说明。内容完整得1分；未提供得0分。未参加统一勘查的，可自行与采购人联系后前往勘查，不因此影响评审得分。

2.深化设计方案（5分）：响应单位须提供基于现场实际的家具深化设计方案，包含平面布置图、与现场管线及设备的避让方案、关键节点大样图。方案完整且与现场高度契合得5分；方案基本完整得3分；方案简单得1分；未提供得0分。

3.生产及供货排期（2分）：提供详细生产进度表、交货计划、安装调试安排。合理可行得1分；基本合理得0.5分；未提供得0分。

4.质量控制措施（2分）：原材料管控、生产过程检验、出厂检验方案。完善得1分；基本完善得0.5分；未提供得0分。

5.售后服务方案（1分）：响应时间、保修期限（不少于3年）、零配件供应。完善得1分；基本完善得0.5分；未提供得0分。

6.项目团队配置（1分）：项目负责人、技术人员、安装人员名单及社保证明。配置不少于30人且专业匹配得1分；不少于10人得0.5分；未提供得0分。
	12

	2
	技术参数响应情况
	投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据采购清单技术参数响应情况进行打分，完全满足招标文件要求得25分；带“▲ ”条款每项负偏离扣4分，不带“▲ ”条款每项负偏离扣1分。
未对招标文件技术参数要求进行逐条响应或未按参数要求提供对应证明材料的，视为不满足招标文件要求，对其未响应或未按参数要求提供对应证明材料或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件的技术参数按负偏离处理进行扣分。
注：投标人的“技术规格响应情况 ”“技术规格偏离情况 ”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。
	25

	3
	样品
	评审标准：

根据“样品要求”的内容进行打分：

1.每提供1件满足样品规格、技术参数要求的样品得2分；全部样品齐全且符合参数得10分。样品缺件、关键参数不满足，对应样品不得分。

2.在此基础上根据样品的材质、工艺、设计按照量化的评审因素指标进一步评审：

（1）优：样品材质和工艺质量好，且制作工艺和设计合理精美，十分满足采购人实际需求的加5分；

（2）良：样品材质和工艺质量较好，且制作工艺和设计较合理精美，较满足采购人实际需求的加2分；

（3）其余情况不加分。
	15

	4
	响应文件编制质量
	1、响应文件有缺漏项或出现前后不一致但未导致实质性偏离的；
2、响应文件资料扫描不清晰的；
3、响应文件未按节点编排的。

以上情况每出现一种扣1分，最低0分。无上述情况本项得3分。
	3

	二
	商务部分
	15

	5
	同类业绩
	（一）评分内容：
投标人近三年（ 自 2023 年 6 月 1 日至投标截止日之日止，以合同签订时间为准）具有由投标人承接的同类家具项目业绩；每提供一个项目业绩得 0.5分，最高得3分。
（二）评分依据：
（1）提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为佐证材料。
（2） 以上资料均要求提供复印件并加盖投标人公章。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	3

	6
	供应商认证情况
	一、评分依据

根据供应商提供的有效证书进行评审；

二、评分标准

供应商具有有效的
1.供应链安全管理体系认证证书，证书认证范围需包含：家具；
2.中国绿色产品认证证书；证书认证范围需包含：家具；

3.家具中有害物质限量认证证书；证书认证范围需包含：家具；

人类工效学产品认证证书；证书认证范围需包含：家具；

5.产品抗菌认证证书；证书认证范围需包含：家具；

6.低VOCs认证证书；证书认证范围需包含：证书认证范围需包含：金属（钢木）家具、木质（人造板）家具、软体家具；
全部提供得12分，每缺一项扣2分，扣完为止。
三、证明文件

供应商须提供上述认证证书，要求提供所有有效的认证证书扫描件，及出具证书官网或全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的证书查询记录为“有效”。认证证书在公开渠道无法查询的，需提供颁发机构的证明材料，证明证书真实有效。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	12

	三
	价格部分
	30

	7
	报价

得分
	符合要求且最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。

其他响应承包商的价格分统一按照 报价得分=(基准价/响应报价)×100×30计算。
	30

	合计
	100分

	拟推荐成交候选供应商（原则推荐评审综合得分最高的单位）
	


备注：1.各项评审打分按照四舍五入，小数点后保留2位进行计算；

          2.若出现拟推荐成交候选供应商票数相同的情况，以未推荐上述单位的评审专家对并列第一的候选供应商既定打分排序作为最终选定依据。

实质性要求响应函

项目名称：全球智能硬件谷先导区打样中心台柜办公设备采购项目

我公司郑重声明，对以下实质性条款作出响应：

	序号
	实质性要求
	响应情况
	证明资料在投标文件中的页码

	1
	台架承重≥200kg
	
	

	2
	三聚氰胺板全套环保/阻燃指标及证明文件
	
	

	3
	CMA检测报告有效性
	
	

	4
	钢制柜参数（含GB/T3325-2024，开门耐久性≥80000次）及证明文件
	
	


我公司承诺：以上响应真实有效，如有虚假，愿承担一切法律责任，包括被取消响应及成交资格、记入供应商诚信档案等后果。

响应单位名称（加盖公章）：________________________

法定代表人或授权代表签字：________________________

日　　期：______年______月______日
	技术规格偏离表

	序号
	设备名称
	规格
	技术要求
	偏差值
	备注

	1
	重型设备台
	设备宽1000*高750（长度按现场实际尺寸优化/订做,样品：钢架横梁样品一根，长度1m）
	不锈钢架+木纹三聚氰胺板台面，要求承重要求200公斤以上、稳定性高、台面水平要求高、机器重并且有振动，台面按要求开线孔带插座/线盒。
▲三聚氰胺板：符合GB/T 15102-2017、H 571-2010、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB8624-2012、GB/T 17657-2013、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007、GB/T20285-2006、GB/T 4893.6-2013、GB/T 17657-2022、LY/T 1985-2011标准；含水率≤8.0% ，密度≥0.70g/cm³，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥3000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.8%，内结合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.40MPa；握螺钉力：板面≥1500N，板边≥1080N；表面耐水蒸气、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、光泽度均检测合格；防潮性能：沸腾实验后内胶合强度≥0.10MPa，70℃水浸渍处理后静曲强度≥5.5MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m³；燃烧性能等级B₁（B）级：燃烧增长速率指数≤90W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤5.0MJ，60s内焰尖高度≤65mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；产烟特性等级（s2级）：烟气生成速率指数≤60㎡/s²，试验600s总烟气生成量≤80m²；燃烧滴落物/微粒等级（d0级）：600s内无燃烧滴落物/微粒；烟气毒性等级（t0级）：达到准安全一级ZA1。
	
	投标时同时提供：
①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查；
②提供检测报告证书在官网全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询记录作为得分依据，因该平台升级等原因导致无法查询的，则提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。

注：
①对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；
②检测报告封面产品名称与所投产品不一致的需作书面说明，否则该项不得分；
③检测报告中委托单位为投标人或产品制造商；
④检验检测报告出具的时间应在2025年1月1日至本项目投标截止时间。

	2
	过线槽
	与重型设备台配套（样品：过线槽样品一条，长度1m）
	
	
	

	3
	钢制三抽活动柜
	600*390*500mm
	整装结构，材质为冷扎钢板，防锈处理，配望通锁具，.三节全展式滑轨，侧拉扣手，五个优质脚轮（2个万向刹车轮，2个万向轮，1个抽屉承重轮）
	
	

	4
	装配台A
	3600*1450*750（按现场实际尺寸优化/订做）
	E0级环保中密度纤维板为基材，水性漆工艺，甲醛释放量≤0.25mg/L，游离甲醛释放量低，经过6~9道打磨、上底漆、烘干、抛光、高温烤制工序，涂料完全包覆基材六个面，防水防潮性能远优于普通免漆饰面，隐藏过线功能，带二组多功能插座。
▲中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、H 571-2010、GB/T 39600-2021、GB 8624-2012、GB/T17657-2013、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007、GB/T 20285-2006标准；密度、含水率均符合要求，静曲强度≥33.0MPa、弹性模量≥3950MPa、内胶合强度≥1.50MPa、吸水厚度膨胀率≤3.0%、表面胶合强度≥1.80MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m³；防潮性能：沸腾实验后内胶强度≥0.18MPa，70℃水浸渍处理后静曲强度≥7.5MPa；燃烧性能等级B₁级（B）级：燃烧增长速率指数≤110W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤6.0MJ，60s内焰尖高度≤70mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；产烟特性等级（s2级）：烟气生成速率指数≤65㎡/s²，试验600s总烟气生成量≤85m²；燃烧滴落物/微粒等级（d0级）：600s内无燃烧滴落物/微粒；烟气毒性等级（t0）级：达到准安全一级ZA1。
	
	投标时同时提供：
①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查；
②提供检测报告证书在官网全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询记录作为得分依据，因该平台升级等原因导致无法查询的，则提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。

注：
①对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；
②检测报告封面产品名称与所投产品不一致的需作书面说明，否则该项不得分；
③检测报告中委托单位为投标人或产品制造商；
④检验检测报告出具的时间应在2025年1月1日至本项目投标截止时间。

	5
	多功能插座+过线槽
	
	
	
	

	6
	检测台
	3200*1450*750（按现场实际尺寸优化/订做）
	E0级环保中密度纤维板为基材，水性漆工艺，甲醛释放量≤0.25mg/L，游离甲醛释放量低，经过6~9道打磨、上底漆、烘干、抛光、高温烤制工序，涂料完全包覆基材六个面，防水防潮性能远优于普通免漆饰面，隐藏过线功能，带二组多功能插座。
▲水性油漆：检测依据包含GB/T 23983-2009、GB/T 23982-2009、GB/T 23999-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 4893.3-2020、GB/T 9279.1-2015、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、HJ2537-2014，抗粘连性：MM：A-0、MB：A-0，耐干热达到1级，耐划伤性：未划伤，VOC含量（涂料）≤55g/L，可溶性铅未检出，可溶性元素：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)未检出，甲醛含量≤20mg/Kg，苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量未检出，N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量、N，N-二甲基甲酰胺(DMF)含量、异佛尔酮未检出，重金属元素含量(限木器涂料用色漆)：六价铬未检出，可溶性元素：锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、硒(Se)未检出，可溶性元素：锑、钡、硒、砷未检出。硬度≥2H。
	
	投标时同时提供：
①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查；
②提供检测报告证书在官网全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询记录作为得分依据，因该平台升级等原因导致无法查询的，则提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。

注：
①对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；
②检测报告封面产品名称与所投产品不一致的需作书面说明，否则该项不得分；
③检测报告中委托单位为投标人或产品制造商；
④检验检测报告出具的时间应在2025年1月1日至本项目投标截止时间。

	7
	多功能插座+过线槽
	
	
	
	

	8
	半成品暂存台
	2550*1450*750（按现场实际尺寸优化/订做）
	台面‌：优先选用防静电三聚氰胺板、实心防静电橡胶，一体成型无拼接缝隙，表面平整无划痕。
框架‌：采用冷轧钢方管焊接成型，整体做防静电喷涂处理，所有金属部件保持电气连通，预留标准接地端子。
承重‌：200kg至重型3000kg层级，长期使用无变形。台底带过线功能。
	
	

	9
	CNC刀具/夹具
	2350*1450*750（按现场实际尺寸优化/订做）
	
	
	

	10
	多功能插座+过线槽
	/
	
	
	

	11
	工具、耗材架
	2880*410*1500H（长度按现场实际尺寸优化/订做）
	钢制工具/材架架，可移动/锁定工具架；
	
	

	12
	库房-重型货架1
	2000*600*2000（样品：货架槽梁一根，长度0.6m）
	不锈钢201--承重200kg，整体做防静电喷涂处理，可移动和拼接。
	
	

	13
	库房-重型货架2
	1800*600*2000
	不锈钢201--承重200kg，整体做防静电喷涂处理，可移动和拼接。
	
	

	14
	工具柜/储物柜
	1850*900*400Dmm
	整装结构，材质为1.0mm厚冷扎钢板，防锈处理，配望通锁具,上一下一隔板,168方制扣手,12mm边框，门轴链接.
▲（钢制柜）：检测依据为：GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；形状和位置公差，金属喷漆（塑）涂层：硬度，冲击强度，耐盐浴，附着力，以上检测结果均为符合或合格。搁板定位试验，搁板支撑件强度试验，顶板和底板的持续加载试验，顶板和底板静载荷试验，开门垂直加载试验，开门水平加载试验，开门耐久性试验（≥80000 次），挂衣棍支撑件强度试验，以上检测结果均为符合或合格。家具涂层可迁移元素:铅（Pb）≤5mg/kg；镉（Cd）≤5mg/kg；铬（Cr）≤5mg/kg；汞（Hg）≤5mg/kg；砷（As）≤5mg/kg；锑（Sb）≤5mg/kg；钡（Ba）≤5mg/kg；硒（Se）≤5mg/kg。甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）释放量均未检出。 
	
	投标时同时提供：
①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查；
②提供检测报告证书在官网全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询记录作为得分依据，因该平台升级等原因导致无法查询的，则提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。

注：
①对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；
②检测报告封面产品名称与所投产品不一致的需作书面说明，否则该项不得分；
③检测报告中委托单位为投标人或产品制造商；
④检验检测报告出具的时间应在2025年1月1日至本项目投标截止时间。
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	办公椅1
	常规（样品：一张）
	▲气压棒：符合GB/T 29525-2013 、GB/T 9792-2003、 GB/T 17897-2016、JB/T7901-2023、GB/T 229-2020、GB/T 6465-2008、GB/T 2423.34-2024、GB/T 351-2019、GB/T 15822.1-2024；结果要求：外观质量、力特性（标称力允许偏差、摩擦力、开启力、启动力、弹力比率、锁定力、密封性能、耐高低温性能、循环寿命）、转化膜质量符合要求；三氯化铁点腐蚀试验符合要求；均匀腐蚀全浸试验48h：98%浓硫酸的腐蚀速率≤0.50mm/a；冲击试验符合要求；腐蚀膏腐蚀试验24h：试样表面未出现腐蚀点，保护等级10级；温度/湿度组合循环试验240h符合要求；电阻率符合要求；磁粉检测：未发现缺陷，评定为合格（1级）。
	
	投标时同时提供：
①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查；
②提供检测报告证书在官网全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询记录作为得分依据，因该平台升级等原因导致无法查询的，则提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。

注：①对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；
②检测报告封面产品名称与所投产品不一致的需作书面说明，否则该项不得分；
③检测报告中委托单位为投标人或产品制造商；
④检验检测报告出具的时间应在2025年1月1日至本项目投标截止时间。
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	办公椅2
	常规（样品：一张）
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