婴儿床（含锐器盒安装架）

一、项目概况
1.用途：婴儿床用于病房新生儿的日常安置。
★2.本项目不接受进口产品投标。
二、主要技术及系统要求
1.规格：床体长≥825mm，宽≥530mm，高≤910mm，全床重量≤18kg；睡盆长≥830mm，宽≥490mm，高≤250mm； 
2.床体采用优质钢材，采用（电泳＋粉末）复式喷涂，经过耐挤压性、耐重物落下性、耐开水性、耐盐水喷雾性（盐雾≥500小时）、耐湿性等相关测试；（提供彩页或说明书证明）； 
3. 直径≥100mm的双面树脂脚轮，对角刹车；（提供实物测量图片） 
4.床框四角为圆弧形设计，床垫须防水、抗菌、阻燃、无毒； 
5.采用优质气泵弹簧，有角度调节手柄，可以使睡盆在0°～12°之间进行无极角度调节；睡盆采用全透明食品级ABS材料，环保、无毒、抗腐蚀； 
★三、单台配置要求
1.睡盆                  1 个 
2.床架                  1 个
3.床垫                  1 个 
4.气压弹簧              1 个 
5.杂物篮                1 个
6.脚轮                  4 个
7.中文说明书            1 套（另电子版1份）
9.中文操作流程卡(过塑)  1 套
10.中文维修手册         1 套（另电子版1份）
四、商务条款及其他要求
（一）★交货日期：签订合同后，根据采购人实际需求数量分批送货，经采购人通知后30（天）日历日内交货。
（二）交货地点：采购人指定地点。
（三）报价：人民币报价；工地交货价。
（四）付款条件：签订合同之日起两年内，中标人根据采购人需求数量分批送货，总数量不超过合同规定数量，采购人根据每次送货数量据实支付设备款。
（五）如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（六）★免费保修期内售后服务要求
1.在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换。
2.对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期自质保期满起计算。
3.免费保修期（质保期）内，所有服务及配件全部免费。
4.保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
5.投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。
6.在质保期内，投标人须保证设备的开机率＞95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：（1）90%＜开机率≤95%按一赔二延长质保期；（2）85%＜开机率≤90%按一赔五延长质保期；（3）开机率低于85%，供应商须无条件更换新机，并重新计算质保期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（七）★免费保修期外售后服务要求
1.由设备制造商提供售后服务，2小时内响应，12小时维修工程师到位，并在24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
2.投标时，供应商承诺保修期外，能及时为采购人提供备品备件、专用试剂及耗材。
（八）★其他服务要求
1.投标人须在签订合同之日起3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
2.运输、安装按照仪器说明书要求。
3.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。
4.现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.投标人所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，投标供应商承担全部责任。 
6.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
（九）★交货时，设备出厂时间：≤1年。
（十）★配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求。
[bookmark: _Toc99727042]五、综合评分表（综合得分60分以下的视为投标无效）
	评审部分
	评审因素
	评分细则
	分值（分）

	一
	技术部分（56分）

	1. 
	所投产品技术参数响应情况评价
	（一）评分内容：
“一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得40分；每负偏离一项扣8分，最低0分。
（二）评审依据：
《用户需求书条款响应一览表》。
	40

	2. 
	样品
	（一）评分内容：
评审委员会根据“样品要求”样品清单的内容进行打分。
（二）评分依据：
1.提供符合“样品清单”中技术参数要求的样品得8分，未提供或不符合规格要求的不得分。
2.在此基础上，由评审委员进行评价：
（1）优：样品制作工艺精湛，外观无缺陷，涂膜无颗粒、无剥落，功能设计符合临床使用习惯，完全满足临床使用需求的，得8分； 
（2）良：样品制作工艺良好，外观无明显缺陷，涂膜无明显颗粒、无明显剥落迹象，功能设计比较符合临床使用习惯，较能满足临床使用需求的，得4分； 
（3）中：样品制作工艺一般，外观无明显缺陷，涂膜无明显颗粒、无明显剥落迹象，功能设计基本符合临床使用习惯，部分满足临床使用需求的，得1分； 
（4）差：样品制作工艺差，或外观有明显缺陷，或涂膜有明显颗粒或有明显剥落迹象，或功能设计不符合临床使用习惯的，不加分。若评审为差，需书面说明理由并记录在档。
未按要求提供或提供的材料不能证明相关情况的或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	16

	二
	商务部分（14分）

	1. 
	项目实施方案
	（一）评分内容：
投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于以下内容：
1、项目到货计划；
2、项目实施计划；
3、项目运输保障；
4、安装调试（如计划步骤、人员安排等）。
（二）评分依据：
以上内容，每提供一点得1.5分，最高得6分。
在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：
（1）投标文件响应内容全面；
（2）投标文件响应内容具体；
（3）投标文件响应内容针对性强；
（4）投标文件响应内容科学合理；
（5）投标文件响应内容可操作性强。
满足以上五项要求的评价为优,加6分；
满足以上四项要求的评价为良,加3分；
满足以上三项要求的评价为中,加1分；
其他情况评价为差,不加分。如果评价为差，要求专家书面说明理由，并记录存档。
	12

	2. 
	诚信
	投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。
	2

	三
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重
备注：
1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。
	30

	合计
	100


 
样品要求：
	序号
	样品名称
	数量
	单位
	样品规格
	要求

	1
	婴儿床整床样品
	1
	张
	床体长≥825mm，宽≥530mm，高≤910mm
睡盆长≥830mm，宽≥490mm，高≤250mm
	床体采用优质钢材，采用（电泳＋粉末）复式喷涂。



麻醉车

一、项目概况
1.用途：用于手术室麻醉药品器械存放，辅助麻醉操作，保障术中抢救物资取用。不作医疗器械管理。
★2.本项目不接受进口产品投标。
二、主要技术及系统要求
（一）麻醉车A
1.规格尺寸要求: 650*480*950mm±10mm；
2.车体主要材质采用冷钢喷塑件，板材厚度≥1.0mm; 
3.喷涂冷轧钢材料，经过微生物测试试验，大肠杆菌和金黄色葡萄球的抗菌效果，符合以下要求：大肠杆菌AS1.90（抗菌样品24h后平均回收菌数（cfu/片）＜20，抗（细）菌率(%)≥99.99）；金黄色葡萄球菌AS1.89（抗菌样品24h后平均回收菌数（cfu/片）＜20，抗（细）菌率(%)≥99.99；
4.正面:备≥5层抽屉（2小抽、2中抽、1大抽），带不锈钢护栏; 
5.左侧：配有副工作台、网篮、洗手液支架; 
6.右侧：中控锁，3L锐器盒，分色污物桶；
7.背后：≥双排可伸缩十联置器盒; 
8.底部：车体四周安装有防撞装置；≥4寸万向轻音轮（其中≥2只带刹车功能）。
（二）麻醉车B
1.规格尺寸要求: 710*450*880mm±10mm；
2.车体主要材质由ABS工程塑料与冷钢结构组成；
3.ABS工程塑料面板材料，经过抗菌试验，符合以下要求：大肠杆菌ATCC 8739（U0≤4.11，Ut≤6.00，At≤1.60，抗菌活性值R≥4.4，抗菌率(%)≥99.9）；金黄色葡萄球菌ATCC 6538P（U0≤4.18，Ut≤6.08，At≤1.33，抗菌活性值R≥4.8，抗菌率(%)≥99.9）；
4.台面：ABS面板注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，配不锈钢护栏；台面上配透明软玻璃；
5.正面：配备并列≥2个中抽屉；抽屉为ABS材料；下部两只ABS旋转式污物桶分类存放垃圾；
6.左侧：配备≥2个不锈钢挂钩；
7.底部：车体四周安装有防撞装置；≥4寸万向轻音轮（其中≥2只带刹车功能）。
★三、配置要求
（一）麻醉车A
1.车主体	       14个
2.抽屉	          70个
3.副工作台       14个
4.网篮         	14个
5.洗手液支架	   14个
6.中控锁	         14个
7.锐器盒          14个
8.污物桶          28个
9.双排麻醉架      14个
10.脚轮           56个
11.过床易         5个
（二）麻醉车 B
1.车主体          11个
2.抽屉            22个
3.旋转污物桶      22个
4.脚轮            44个
5.过床易          5个
四、商务条款及其他要求
（一）★交货日期：签订合同后，经采购人通知后30（天）日历日内。
（二）交货地点：采购人指定地点。
（三）报价：人民币报价；工地交货价。
（四）付款条件：（1）签订合同和财政资金到位后，采购人支付中标人不超过合同金额70%的预付款；（2）财政资金到位后，设备送货至采购人指定地点后，可支付不超过合同总额95%的设备款；（3）财政资金到位后，设备验收合格后可支付剩余验收款（若资金不足以支付尾款，可据实支付部分款项，待资金到位后支付余款）；（4）若资金到位后且设备验收合格，可一次性支付100%验收款。当采购人2026年的资金预算不足以支付项目款项时，则需顺延至2027年支付。
（五）如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（六）★免费保修期内售后服务要求
1.在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换。
2.对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥3年，保修期3年。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期自质保期满起计算。
3.免费保修期（质保期）内，所有服务及配件全部免费。
4.保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
5.投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。
6.在质保期内，投标人须保证设备的开机率＞95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：（1）90%＜开机率≤95%按一赔二延长质保期；（2）85%＜开机率≤90%按一赔五延长质保期；（3）开机率低于85%，供应商须无条件更换新机，并重新计算质保期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（七）★免费保修期外售后服务要求
1.由设备制造商提供售后服务，2小时内响应，12小时维修工程师到位，并在24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
2.投标时，供应商承诺保修期外，能及时为采购人提供备品备件、专用试剂及耗材。
3.质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。
（八）★其他服务要求
1.投标人须在签订合同之日起3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
2.运输、安装按照仪器说明书要求。
3.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。
4.现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.投标人所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，投标供应商承担全部责任。 
6.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
（九）★交货时，设备出厂时间：≤1年（以合同签订日期为准）。
（十）★配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求。
五、综合评分表（综合得分60分以下的视为投标无效）
	评审部分
	评审因素
	评分细则
	分值（分）

	一
	技术部分（56分）

	1.
	所投产品技术参数响应情况评价
	（一）评分内容：
“一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得38分；每负偏离一项扣2.6分，最低0分。
（二）评审依据：
《用户需求书条款响应一览表》。
	38

	2.
	样品
	（一）评分内容：
评审委员会根据“样品要求”样品清单的内容进行打分。
（二）评分依据：
1、提供符合“样品清单”中技术参数要求的样品，提供样品得9分，未提供或不符合规格要求的不得分。
2、在此基础上，由评审委员进行评价：
（1）优：样品制作工艺精湛，外观无缺陷，涂膜无颗粒、无剥落，功能设计符合临床使用习惯，完全满足临床使用需求的，得9分； 
（2）良：样品制作工艺良好，外观无明显缺陷，涂膜无明显颗粒、无明显剥落迹象，功能设计比较符合临床使用习惯，较能满足临床使用需求的，得5分； 
（3）中：样品制作工艺一般，外观无明显缺陷，涂膜无明显颗粒、无明显剥落迹象，功能设计基本符合临床使用习惯，部分满足临床使用需求的，得1分； 
（4）差：样品制作工艺差，或外观有明显缺陷，或涂膜有明显颗粒或有明显剥落迹象，或功能设计不符合临床使用习惯的，不加分。若评审为差，需书面说明理由并记录在档。
未按要求提供或提供的材料不能证明相关情况的或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
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	二
	商务部分（14分）

	1.
	项目实施方案
	（一）评分内容：
投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于以下内容： 
1.项目到货计划； 
2.项目实施计划； 
3.项目运输保障； 
4.安装调试（如计划步骤、人员安排等）。 
（二）评分依据：
1.以上内容，每提供一点得1.5分，最高得6分。 
2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 
（1）投标文件响应内容全面； 
（2）投标文件响应内容具体； 
（3）投标文件响应内容针对性强； 
（4）投标文件响应内容科学合理； 
（5）投标文件响应内容可操作性强。 
满足以上五项要求的评价为优,加6分； 满足以上四项要求的评价为良,加3分； 满足以上三项要求的评价为中,加1分； 其他情况评价为差,不加分。
	12

	2.
	质保期
	（一）评分内容：
必须满足用户质保要求的情况下，质保期每增加一年得0.5分，满分1分。
（二）评分依据：
《用户需求书条款响应一览表》
	1

	3. 
	诚信
	投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。
	1

	三
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重
备注：
1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。
	30

	合计
	100


样品要求：
	序号
	样品名称
	数量
	单位
	要求

	1
	麻醉车A
	1
	套
	1.规格尺寸要求: 650*480*950mm±10mm
2.正面:配5层抽屉（2小抽、2中抽、1大抽），带不锈钢护栏；左侧：配有副工作台、网篮、洗手液支架；右侧：中控锁，3L锐器盒，分色污物桶；背后：双排可伸缩十联置器盒。





麻醉呼吸回路消毒机

一、项目概况
1.用途：用于麻醉机、呼吸机等设备回路内部消毒。需提供医疗器械注册证及消毒产品生产企业卫生许可证。
★2.本项目不接受进口产品投标。
二、主要技术及系统要求
1.采用臭氧（O3）和过氧化氢（H2O2）或者复合醇消毒液两种消毒因子对麻醉机、呼吸机回路内外面进行消毒灭菌。醇类复合消毒液有效成份明确：乙醇、异丙醇（乙醇含量（63.0±6）%（v/v）；异丙醇（15±1.5）%（v/v））。消毒剂使用说明应适用于麻醉机内部回路、呼吸机内部回路消毒机，避免不当使用消毒液导致麻醉机损坏；（提供产品说明书、消毒液产品安全评价报告佐证，佐证材料需提供完整页面）  
2.消毒机采用≥5.7英寸彩色触摸液晶显示屏； (提供产品说明书证明，佐证材料需提供完整页面） 
3.消毒工作模式：≥2个程序模式（至少包含麻醉机、呼吸机）；麻醉机程序模式包括但不限于：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥；呼吸机程序模式包括但不限于：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥 ；
4.雾化程序：工作时间范围包含10min-60min可选，步进值≤5min；消毒程序：工作时间范围包含10min-60min、30min-120min可选，步进值≤5min；干燥程序：工作时间范围包含10min-60min可选，步进值5min；雾化量(ml/min)范围包含0.2-0.5； 
[bookmark: _GoBack]5.O3浓度检测：消毒运行中随时通过传感器检测O3浓度，排气口的O3浓度：100mg/m3-187.1mg/m3；H2O2浓度：≤12.46% (w/w)； 
6.消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，内回路外环境O3浓度为≤0.06 mg/m3，可人机共存，无消毒场所面积大小要求；
7.消毒级别：能够杀灭细菌芽孢；
8.消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值为≥5.7，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均＞3.0；
9.机身带有消毒仓，可消毒包含但不限于呼吸机配件、螺纹管、手术室手术器械、袖带；(提供产品说明书证明，佐证材料需提供完整页面）
10.打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录。无键触摸屏操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。
★三、配置要求
1.主机                          1台
2.φ22螺纹管（1.1m）            2根
3.φ22硅胶堵头                  2个
4.打印模块                      1台
5.专用转接头                    1套
6.复合醇消毒液或者过氧化氢溶液  1瓶
7.中文说明书                    1套（另电子版1份）
8.中文操作流程卡(过塑)          1套
9.中文维修手册                  1套（另电子版1份）四、商务条款及其他要求
（一）★交货日期：签订合同后30（天）日历日内。
（二）交货地点：采购人指定地点。
（三）报价：人民币报价；工地交货价。
（四）付款条件：若资金到位且设备验收合格，可一次性支付100%验收款。当采购人2026年的资金预算不足以支付项目款项时，则需顺延至2027年支付。
（五）如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（六）★免费保修期内售后服务要求
1.在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换。
2.对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期自质保期满起计算。
3.免费保修期（质保期）内，所有服务及配件全部免费。
4.保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
5.质保期内保证每年有2次或以上预防性维护保养。
6.投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。
7.在质保期内，投标人须保证设备的开机率＞95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：（1）90%＜开机率≤95%按一赔二延长质保期；（2）85%＜开机率≤90%按一赔五延长质保期；（3）开机率低于85%，供应商须无条件更换新机，并重新计算质保期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（七）★免费保修期外售后服务要求
1.由设备制造商提供售后服务，2小时内响应，12小时维修工程师到位，并在24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
2.投标时，供应商承诺保修期外，能及时为采购人提供备品备件、专用试剂及耗材。
3.质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。
（八）★其他服务要求
1.投标人须在签订合同之日起3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
2.运输、安装按照仪器说明书要求。
3.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。
4.现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.投标人所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，投标供应商承担全部责任。 
6.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
（九）★交货时，设备出厂时间：≤1年。
（十）★配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。
（十一）★网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。
五、综合评分表（综合得分60分以下的视为投标无效）
	评审部分
	评审因素
	评分细则
	分值（分）

	一
	技术部分（60分）

	1.
	所投产品技术参数响应情况评价
	（一）评分内容：
“一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得60分；每负偏离一项扣6分，最低0分。
（二）评审依据：
《用户需求书条款响应一览表》。
	60

	二
	商务部分（10分）

	4. 
	项目实施方案
	（一）评分内容：
投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于以下内容：
1、项目到货计划；
2、项目实施计划；
3、项目运输保障；
4、安装调试（如计划步骤、人员安排等）。
（二）评分依据：
以上内容，每提供一点得1分，最高得4分。
在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：
（1）投标文件响应内容全面；
（2）投标文件响应内容具体；
（3）投标文件响应内容针对性强；
（4）投标文件响应内容科学合理；
（5）投标文件响应内容可操作性强。
满足以上五项要求的评价为优,加4分；
满足以上四项要求的评价为良,加2分；
满足以上三项要求的评价为中,加1分；
其他情况评价为差,不加分。
	8

	5. 
	诚信
	投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。
	2

	三
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重
备注：
1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。
	30

	合计
	100


 



