外墙清洗服务标准

一、服务范围、内容
[bookmark: _GoBack]产服科创大厦项目外墙清洗服务范围及面积：项目红线范围内，大厦总建筑面积14.67万平方米，外立面积30,502.36平方米，清洗频次1次。
二、清洗方式及要求
无人机+人工清洗。
三、质量要求
参考DB34/T3083-2018《建筑物外墙清洗服务规范》要求进行外墙清洗，具体以项目实际情况为准。
1.外墙清洗后，整体上应达到无灰尘覆盖、无污垢、无斑迹，基本呈现出原材质本色；
2.烧结材料墙面应清洁，色泽和顺；
3.天然石材墙面应洁净，原材纹路清晰，色泽和顺；
4.玻璃幕墙应清洁明亮，无污垢；
5.金属幕墙有金属光泽，无污垢，无施工划痕；
6.涂料墙面应无污垢，色泽均匀，无起皮、剥落、开裂；
7.外墙金属材料和其他材料上排水孔通畅；
8.外墙清洗不得对墙面造成损害；
9.外墙面不得有清洗剂的残留；
10.外墙检查：针对已有明显脱落迹象的泛光灯、铝条等装饰品，进行加固；
11.本次清洗幕墙需同步对建筑幕墙进行检查，检查内容包括但不限于渗漏水、幕墙玻璃损坏、结构等情况，并向发包人出具检查情况说明。说明材料应列明幕墙现状、存在的安全隐患，并附现场影像资料；
12.要求无人机清洗及检查情况要有无人机运行管理平台，保留检查记录供以后安全检查及清洗做对比；
13.清洗过程中不得造成二次污染。


