附件5
[bookmark: OLE_LINK1]技术要求偏差表
	序号
	技术参数
	技术要求
	响应内容
	响应位置

	1
	设备识别率
	白天识别率≥99.9％，得3分；
99.5％≤白天识别率＜99.9％，得2分；
白天识别率＜99.5％，该项不得分。
	
	

	2
	适应最高车速
	适应最高车速≥30KM/H，得2分；
20KM/H≤适应最高车速＜30KM/H，得1分；
适应最高车速＜20KM/H，不得分。
	
	

	3
	最大识别角度
	最大识别角度≥45°，得2分；
30°≤最大识别角度＜45°，得1分；
最大识别角度＜30°，不得分。
	
	

	4
	拟安装设备起杆时间
	起杆时间≤1s，得2分；
1s＜起杆时间≤2s，得1分；
起杆时间＞2s，不得分。
	
	

	5
	闸杆
	具有落杆遇阻返回及防砸保护功能。符合条件得2分，不符合则不得分。
	
	

	6
	辅助摄像头
	额外增加一个辅助摄像头，得2分；
额外增加两个辅助摄像头，得4分。
	
	

	7
	能否调整收费标准
	要求具有免费调整收费标准、优惠方案的功能，且具备工作日与非工作日双重区别收费功能。符合条件得2分，不符合不得分。
	
	

	8
	支持的移动支付方式
	至少支持①微信、②支付宝、③银联3种移动支付方式。符合条件得2分，不符合不得分。
	
	

	9
	支持创建子系统并设置相应权限
	符合条件得2分，不符合不得分。
	
	

	10
	支持多种月卡类型设置
	符合条件得2分，不符合不得分。
	
	

	11
	支持发放电子优惠券
	符合条件得2分，不符合不得分。
	
	

	12
	抓拍触发类型
	抓拍触发类型包括视频，线圈，视频+线圈，ETC等。
[bookmark: _GoBack]符合三项及以上得2分；
符合两项得1分；
其他情形不得分。
	
	

	13
	设备IP防护等级
	防护等级≥IP54，得2分；
防护等级＜IP54，不得分。
	
	



