# 深圳市瓶装燃气居民用户用气安全检查表

用户名称： 负责人： 负责人电话：

地址： 区 街道 社区（村） 栋 房

供气单位： 公司 站（点） 站点负责人及联系电话：

|  |
| --- |
| **在以下□内容划√标记的项目为存在用气安全隐患** |
| **检查部位** | **存在隐患** |
| ****钢瓶护罩、钢瓶检验牌**** | □1.无生产日期。□2.检测牌超期。□3.钢瓶超过使用年限。□4.无钢瓶信息二维码。 |
| ****钢瓶瓶体、底座**** | □1.瓶体明显缺陷。□2.底座明显缺陷。□3.瓶身无法直立。 |
| ****钢瓶瓶阀**** | □1.无手轮。□2.手轮松动。□3.手轮破损。□4.瓶阀变形。□5.直阀阀座内有杂物。□6.密封胶圈破损或缺失。 |
| ****连接软管及连接处**** | □1.接口、三通。□2.穿墙。□3.超过2米。□4.受热、挤压。□5.无品牌、生产日期□老化。□6.裂纹、龟裂□有气体、有声响。□7.有连续气泡产生。 |
| ****连接软管与调压器、燃气用具连接处、瓶阀**** | □1.连接软管与调压阀、连接软管与燃气用具连接处无喉码等紧固件。□2.喉码等紧固件有明显锈蚀或明显松动。 |
| ****调压器壳体、呼吸孔**** | □1.裂纹、缺陷。□2.呼吸孔堵塞。 |
| ****钢瓶瓶阀丝扣、钢瓶阀座焊缝、钢瓶瓶体环焊缝及钢瓶底部**** | □1.有气体、有声响。□2.有连续气泡产生。 |
| ****钢瓶、燃气用气设施设置环境**** | □1.地下室、半地下室。□2.环境密闭，无通风设施。 |
| ****燃气使用环境**** | □1.有易腐蚀性、易燃易爆危险物品。 |
| ****钢瓶摆放状况**** | □1.加热或曝晒。□2.倒置、倾斜、卧倒。 |
| ****燃气热水器**** | □1.无电源线。 |
| ****燃气器具**** | □1.未安装排烟管。□2.排烟管破损。□3.排烟管出口未引出室外。□4.燃气灶具未带熄火保护装置。 |
| ****钢瓶、燃气用具使用环境**** | □1.无直接对外的门或窗户。□2.无通风口。 |
| ****钢瓶与炉具的距离**** | □1.钢瓶与炉具外侧的净距离小于0.5米。 |
| ****其他**** | □1.是否存在其他安全隐患  |
| 在以下□内容划√标记的项目为存在用气安全隐患，划/标记的项目为不存在用气安全隐患用户应对发现的用气安全隐患，限期15天整改完成，未整改的不予供气。 |
| 用户签字： 检查人员签字： 安检日期：  |

说明：1.本表适用于瓶装燃气居民用户；

2.安检时携带燃气泄漏探测仪或肥皂液。