**龙岗区公共住房IC门禁卡基本信息**

根据区住房和建设局的要求，以及公共住房智慧管理系统项目代建单位及系统开发单位提供的IC门禁卡标准，本项目的IC门禁卡将采用非接触型IC卡加密CPU卡，符合国际IOS14443A标准，读写距离≤5cm，读写时间≤2ms；卡片尺寸标准为50mm×30mm，卡片样式如下图（仅供参考）：

