附件1：电梯改造项目一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 单梯 超薄 发纹不锈钢装饰 一体式 MT42/红色标准按钮 红色点阵显示 | 12 | 套 | 3-8楼电梯厅内每台电梯每层增加一套（蒂升电梯专用） |
| 2 | CF3A系列全高式发纹不锈钢主COP面板(不含按钮及电气板件） | 2 | 套 | 每台电梯一套主COP面板（蒂升电梯专用） |
| 3 | CF3A系列全高式发纹不锈钢副COP面板(不含按钮及电气板件） | 2 | 套 | 每台电梯一套副COP面板（蒂升电梯专用） |
| 4 | COP用按钮+按钮线 | 88 | 套 | 每台电梯主副面板包括22个按钮（分别停靠-2、-1、1、3-21）（蒂升电梯专用） |
| 5 | 井道电气件 (含井道分线盒， BOLT板接线盒) | 12 | 套 | 每台电梯3-8层每层增加一套 |
| 6 | 井道电缆安装附件 | 12 | 套 | 电梯3-8层 |
| 7 | 中间层加站驳接电缆部 (含厅门锁电缆及其分支，外召通讯电缆及其分支，外召电源电缆及其分支) | 12 | 套 | 电梯3-8层 |
| 8 | 井道件码板 (选层器支架组件，加强弯板组件，选层器叶片， 区域板) | 12 | 套 | 电梯3-8层 |
| 9 | S400/S8中分 1100\*2400 发纹不锈钢厅门（包括门锁、门套、地砍组件） | 12 | 套 | 电梯3-8层 |
| 10 | 门洞拆除及边框修补 | 12 | 层 | 电梯3-8层（门洞尺寸为1.3m\*2.5m） |
| 备注：供应商使用的零配件应为蒂升电梯原厂零配件，由供应商包材料费(含辅材）、人工费、包装费、运输费、装卸费、安装费、调试费、保险费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、开设电梯门洞费、垃圾清理费、电梯脱离群控及电梯楼层停靠系统编程费用、电梯报装检测费、售后期服务、质保期服务等卖方为完成本合同义务而发生的所有费用及一切税费。 | | | | |