附件1
响应文件一览表
	序号
	文件名称
	要求说明

	1
	基本情况资料
	提供营业执照彩色复印件、资质证书彩色复印件、法定代表人证明书以及身份证彩色复印件、法定代表人授权委托书（格式后附）及身份证彩色复印件。

	2
	企业资质及征信
	以采购期间国家企业信用信息公示系统的查询结果为准，查询网址为：https://www.gsxt.gov.cn/index.html

	3
	报价承诺函
	格式后附

	4
	报价单
	格式后附

	5
	体系认证情况
	提供投标人的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。详见附件2。

	6
	投标人实力
	提供投标人持有工业产品生产许可证、产品的CE、CQC认证、产品及其支持配件具备相应专利证书.详见附件2。

	7
	业绩
	投标人自2023年1月1日至本项目开标之日已完成或正在实施的商写类、产业园区、小区、医院等停车场道闸及收费系统安装项目业绩，详见附件2。

	8
	产品（软件/系统）介绍
	提供投标人拟投入本项目的产品、软件、系统介绍，包含附件2中列出的各项技术参数，特定项目需要提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告

	9
	技术要求偏差表
	格式后附

	10
	服务方案
	针对本项目提供售后服务方案，包括故障响应时间、质保期内服务方式、质保期外服务方式等内容，详见附件2。

	11
	龙岗区进一步规范政商交往行为告知书
	格式详见附件3。

	12
	报价人认为需要加以说明的其他内容
	如有。


注：1.以上材料均需加盖公章，未加盖公章资料视为无效资料。
2.整套文件 1 正 4 副密封（密封处加盖公章）


法人授权委托书
委托人：                                   （公司盖公章）
地址：
法定代表人：                          （法人签名或盖私章）


受委托人：
性别：
身份证号码：
联系电话：
工作单位：
职务：


现委托上列受委托人在 外经工业区项目停车场道闸及收费系统采购 活动中，作为我单位参加采购活动的委托人。委托权限：授权上列受委托人在上述项目中以我方主体身份参与各项事宜，包括但不限于响应文件递交、合同签约等具体事务和签署相关文件。受委托人所签署的所有文件、提交的相关材料，委托人均承担法律责任。


委托期限：自本委托书签发之日起，至    年    月    日止。


委托人：（公司盖公章）

签署日期：    年    月    日
报价承诺函

致：深圳市湾东物业服务有限公司
我方自愿参加贵司组织的外经工业区项目停车场道闸及收费系统采购，作为遴选响应人，我单位作出如下承诺：
1.根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞争，并自愿以合同总价          元（含税），按发包人要求承包对应项目工作。否则，我方愿意承担任何风险。
2.投标报价中包含的电子发票服务有效期为   年，费用为    元/年（含税），如若我方中选，服务期满后，如甲方持续选择我方电子发票相关服务，我方承诺后续电子发票服务收费标准不超过本次投标报价的电子发票服务费价格。
3.一旦我方中选，将与委托单位友好合作，并以不低于自身已有同类工作案例中最优的质量标准、进度要求、团队配置执行委托工作任务，自觉接受委托单位的日常监管和履约评价，为委托单位提供优质、高效服务，确保承接工作质量。
4.如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：
（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；
（2）履约评价评定为不合格；
（3）贵方今后可拒绝我方参与投标；
（4）国家认证主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

承诺单位（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖私章）：
签署日期：    年    月    日

报价单

	序号
	产品
名称
	产品
型号
	组件
	品牌
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	

	停车场收费系统移动支付手续费费率为千分之      ；
本产品维保      年（免费更换配件）。

	说明：
1.投标人根据自身产品及系统情况自行拟定报价清单，要求满足招标人需求，实现采购公告中的功能要求。
2.报价包含原有设备拆除，新设备安装、调试，以及可能存在的根据现场条件及设备情况进行设备基础调整等所有费用。



投标单位（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖私章）：
日期：2026年    月    日


技术要求偏差表
	序号
	技术参数
	技术要求
	响应内容
	响应位置

	1
	设备识别率
	白天识别率≥99.9％，得3分；
99.5％≤白天识别率＜99.9％，得2分；
白天识别率＜99.5％，该项不得分。
	
	

	2
	适应最高车速
	适应最高车速≥30KM/H，得2分；
20KM/H≤适应最高车速＜30KM/H，得1分；
适应最高车速＜20KM/H，不得分。
	
	

	3
	最大识别角度
	最大识别角度≥45°，得2分；
30°≤最大识别角度＜45°，得1分；
最大识别角度＜30°，不得分。
	
	

	4
	拟安装设备起杆时间
	起杆时间≤1s，得2分；
起杆时间＞1s，不得分。
	
	

	5
	闸杆
	具有落杆遇阻返回及防砸保护功能。符合条件得2分，不符合则不得分。
	
	

	6
	辅助摄像头
	额外增加一个辅助摄像头，得2分；
额外增加两个辅助摄像头，得4分。
	
	

	7
	能否调整收费标准
	要求具有免费调整收费标准、优惠方案的功能，且具备工作日与非工作日双重区别收费功能。符合条件得2分，不符合不得分。
	
	

	8
	支持的移动支付方式
	至少支持①微信、②支付宝、③银联3种移动支付方式。符合条件得2分，不符合不得分。
	
	

	9
	支持创建子系统并设置相应权限
	符合条件得2分，不符合不得分。
	
	

	10
	支持多种月卡类型设置
	符合条件得2分，不符合不得分。
	
	

	11
	支持发放电子优惠券
	符合条件得2分，不符合不得分。
	
	

	12
	抓拍触发类型
	抓拍触发类型包括视频，线圈，视频+线圈，ETC等。
符合三项及以上得2分；
符合两项得1分；
其他情形不得分。
	
	

	13
	设备IP防护等级
	防护等级≥IP54，得2分；
防护等级＜IP54，不得分。
	
	



