询价函回执

回函单位名称：（盖章）                                                
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[bookmark: _GoBack]是否意愿参与后期招标委托工作：是/否
1. 总报价：
	项目
名称
	报价人名称
	总价
（人民币/元）
	备注

	深圳（东部）人工智能产业公共服务平台四期集成服务项目
	
	
	

	情况说明：（报价人在此填写需要说明的信息，包括但不限于设备的供货周期、项目款项的支付方式等认为有必要说明的情况。）











2. 单项报价：
单价报价表
	序号
	货物/服务
名称
	技术要求
	数量
	单位
	品牌型号
	单价（元，含税）
	合价（元，含税）
	备注

	（一）服务器
	
	
	
	

	1
	AI服务器
	1、CPU：配置≥4*48核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz
2、内存：配置≥1152GB
3、硬盘：配置≥2*480GB SSD，2*7.68TB NVME SSD
4、端口：配置≥4*25GE，8*200GE
5、NPU：配置≥8*AI处理器（单颗AI处理器HBM≥64GB，FP16≥ 280TFLOPS）
6、RAID卡：配置≥1*2GB cache-RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理
7、电源：配置冗余电源≥4*2600W交流电源模块
8、服务：含三年维保
	10
	台
	
	
	
	

	2
	大数据节点1
	1、CPU：配置≥2*32核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz
2、内存：配置≥256GB
3、硬盘：配置≥2*480GB SSD，4*960GB SSD
4、端口：配置≥4*GE，4*10GE
5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60
6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块
7、服务：含三年维保
	3
	台
	
	
	
	

	3
	大数据节点2
	1、CPU：配置≥2*32核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz
2、内存：配置≥256GB
3、硬盘：配置≥2*480GB SSD，12*8TB SATA盘；
4、端口：配置≥4*GE，4*10GE
5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60
6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块
7、服务：含三年维保
	3
	台
	
	
	
	

	4
	大数据节点3
	1、CPU：配置≥2*32核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz
2、内存：配置≥256GB
3、硬盘：配置≥2*480GB SSD，6*7.68TB SSD
4、端口：配置≥4*GE，4*10GE
5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60
6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块
7、服务：含三年维保
	3
	台
	
	
	
	

	5
	裸金属数据仓库网关节点
	1、CPU：配置≥2*48核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz
2、内存：配置≥192GB
3、硬盘：配置≥2*480GB SSD
4、端口：配置≥4*GE，8*10GE
5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60
6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块
7、服务：含三年维保
	2
	台
	
	
	
	

	6
	数据仓库
节点
	1、CPU：配置≥2*32核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz
2、内存：配置≥512GB
3、硬盘：配置≥2*960GB SSD，12*1.92TB SSD
4、端口：配置≥4*GE，4*10GE
5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60
6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块
7、服务：含三年维保
	3
	台
	
	
	
	

	7
	高性能网络
节点
	1、CPU：配置≥2*64核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz
2、内存：配置≥512GB
3、硬盘：配置≥2*960GB SSD
4、端口：配置≥4*GE，8*10GE
5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60
6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块
7、服务：含三年维保
	2
	台
	
	
	
	

	8
	管理节点
	1、CPU：配置≥2*64核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz
2、内存：配置≥768GB
3、硬盘：配置≥2*960GB SSD，8*8TB HDD，2*1.92TB SSD
4、端口：配置≥4*GE，2*10GE
5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60
6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块
7、服务：含三年维保
	5
	台
	
	
	
	

	9
	通用计算
	1、CPU：配置≥2*64核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz
2、内存：配置≥384GB
3、硬盘：配置≥2*960GB SSD
4、端口：配置≥4*GE，4*10GE
5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60
6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块
7、服务：含三年维保
	9
	台
	
	
	
	

	（二）交换机
	
	
	
	

	1
	业务接入
交换机
	1、机架式设备，高度≤1U，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；
2、整机支持≥48个10GE光接口，≥6个40GE/100GE光接口；
3、支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议；
4、为了保障网络的安全性，要求关键芯片（如CPU或交换芯片或转发芯片或NP芯片，满足其一即可）为原厂商自研芯片；
5、实配：冗余电源，≥16个10GE多模光模块，≥4个40GE多模光模块，≥1根堆叠电缆。
	2
	台
	
	
	
	

	2
	BMC接入
交换机
	1、机架式设备，高度≤1U，交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥780Mpps；
2、整机支持≥24个10/100/1000M Base-T以太网端口，≥4个1/10/25GE SFP28光接口，≥2个40/100GE QSFP28光接口；
3、支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议；
4、支持两个扩展插槽；
5、为了保障网络的安全性，要求关键芯片（如CPU或交换芯片或转发芯片或NP芯片，满足其一即可）为原厂商自研芯片；
6、实配：双电源，≥4个10GE多模光模块。
	1
	台
	
	
	
	

	3
	参数面
交换机
	1、机架式设备，高度≤2U，交换容量≥25Tbps,包转发率≥8000Mpps；
2、整机支持≥32个400GE QSFP-DD光接口，≥2个10GE光接口；
3、支持RoCE网络；
4、为了保障网络的安全性，要求关键芯片（如CPU或交换芯片或转发芯片或NP芯片，满足其一即可）为原厂商自研芯片；
5、支持AI ECN、PFC功能；
6、支持VXLAN、BGP-EVPN、M-LAG等数据中心特性；
7、实配：冗余电源风扇，≥18个400G多模光模块。
	2
	台
	
	
	
	

	（三）运维服务
	
	
	
	

	1
	运维服务
	设备配套运维服务，包括设备巡检，问题处理等，总期限为三年期，按年报价。首次合同期限为三年，采购人有权根据投标人合同履行期间的服务质量、履约成效，自主决定是否续签；若续签，运维服务价款不得超过本次项目的中标运维服务价款。
	3
	年
	
	
	
	

	（四）集成服务
	
	
	
	

	1
	集成服务
	智算服务器及配套网络设备集成规划设计，初始化配置及测试、系统综合测试服务。
	1
	项
	
	
	
	

	合计
	
	

	（五）过保后延期质保服务
	
	
	
	

	1
	第四年质保续保服务
	本项目验收之后3年免费质保，第四年质保续保服务费用
	1
	项
	
	
	
	

	2
	第五年质保续保服务
	本项目验收之后3年免费质保，第五年质保续保服务费用
	1
	项
	
	
	
	



填报说明：
1.上述总价中须包括完成本项目需求书要求的所有费用。报价人对可能产生的困难以及将发生的风险及相关费用充分估计，计入报价中。
2.所有报价货币类型为人民币，保留小数点后2位。
3.本次询价结果仅供询价人相关项目定价参考，询价人不作任何中标承诺，具体项目信息以深圳阳光采购平台发布的正式公开招标公告为准。


营业执照








供应商基本情况表
	供应商
	

	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	授权代理人（如有）
	
	
	
	

	供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。




