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1、 项目概述
为筑牢新生儿安全防线，补齐产科智慧安防短板，提升医院精细化管理水平，优化孕产妇就医安全感与满意度，同步匹配医院新院区智慧医院整体信息化建设规划，本次实施婴儿防盗系统采购项目。
项目依托物联网射频识别技术，部署新生儿防拆电子标签、病区信号基站、出入口报警网关、安防管理平台等软硬件设施，实现新生儿实时定位追踪、母婴身份自动配对核验、标签非法拆卸报警、病区出入口越界声光预警、移动终端告警推送、历史轨迹回溯等核心功能，从技术层面杜绝新生儿抱错、被盗风险，减轻医护人员安全管控工作负荷，切实守护辖区新生儿生命安全，树立区域妇幼智慧安全管理标杆。
二、采购清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算总金额（万元）
	备注

	1
	婴儿防盗系统采购项目
	1
	套
	8.776
	拒绝进口


三、技术要求
	序号
	系统名称
	数量
	技术参数

	1
	婴儿防盗监控系统软件
	1
	1、首页：
1）支持单机版与对接HIS版本 ；
2）可根据楼层、科室信息，展示妈妈姓名、床位号、婴儿性别、手环编号、绑定状态信息 ；
3）可手动添加妈妈及婴儿信息 ；
4）支持双胞胎和多胞胎的信息绑定 ；
5）可进行手环绑定、解绑、更换操作，支持单个婴儿授权、一键多个婴儿授权，支持更换科室、更换床位操作；
6）可实现断带报警、低电量报警、基站离线报警；
7）床位原色以及淡绿色背景可供选择；
8）绑定手环时，自动获取识别到手环编码。

	
	
	
	2、报警管理：
1）对各类报警信息进行记录，并对报警进行处理，支持一键处理报警。

	
	
	
	3、婴儿管理：
1）可手动添加婴儿信息，包括妈妈姓名、手环编号、婴儿性别、出生日期 ；
2）可完成手环解绑、更换、授权操作。

	
	
	
	4、手环管理：
可自动添加所有识别到的手环信息，可查看手环的添加时间、绑定状态、绑定时间、电量等信息；可对手环进行启用、禁用、删除操作。

	
	
	
	5、蓝牙网关设置：
可自动识别连接成功的蓝牙网关信息，可查看蓝牙网关的编码、区域、状态信息。

	
	
	
	6、解绑绑定记录：
可记录所有手环的绑定记录信息，包括绑定时间、手环编号、操作详情以及操作人。

	
	
	
	7、医院管理：
可对科室信息、床位信息以及妈妈信息进行增删改查的相关操作。

	
	
	
	8、婴儿设置：
1）可设置手环断带后授权时间，当触发断带报警后，在授权时间内不会再次触发报警，若超过授权时间则触发断带报警 ；
2）可设置处理报警后的授权时间，当处理报警后，在授权时间内不会再次触发报警，若超过授权时间则触发相应报警 ；
3）可设置处理报警、授权操作、解绑手环时是否需要输入用户名及密码 ；
4）支持数据下发功能，可在婴儿手环上展示手环编码、床位号、妈妈姓名信息 ；
5）可设置长时间未绑定时间，当婴儿出生后，一旦达到设定时间未进行绑定，则触发报警； 
6）可设置手环解绑状态，解绑手环后妈妈立即出院，不设置时则保留妈妈信息； 
7）可设置免密时长，当设置授权密码、处理报警密码、解绑密码时，在免密时间内无需输入用户名及密码； 
8）可设置脱落报警温度(℃)。

	
	
	
	10、公共设置：
可设置日志开启关闭、日志保留天数、自动添加设备、基站离线报警、低电量报警是否开启、断带报警是否开启等功能设置。

	2
	蓝牙网关
	5
	1.1通信方式：蓝牙；

	
	
	
	1.2定位功能：支持；

	
	
	
	1.3 ▲终端接入数: ≥400个；（投标时需提供通过检验检测机构资质认定（CMA）的第三方检测（验）机构出具的加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件并加盖投标单位公章，注：对应参数在证明材料中进行标注。）

	
	
	
	1.4 ▲工作模式: 支持≥2个芯片多核同时工作；（投标时需提供通过检验检测机构资质认定（CMA）的第三方检测（验）机构出具的加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件并加盖投标单位公章，注：对应参数在证明材料中进行标注。）

	
	
	
	1.5 可接声光报警器，触发声光报警器工作；

	
	
	
	1.6 供电方式：支持POE、DC 9~15V；

	3
	监护智能环
	2
	2.1屏幕:支持OLED显示屏；

	
	
	
	2.2信息显示:可显示绑定床位对应的妈妈姓名、床位号信息；

	
	
	
	2.3 断带报警:配合智能环腕带，可实现断带报警；

	
	
	
	2.4 通信方式：蓝牙；

	
	
	
	2.5 ▲安全:辐射杂散骚扰合格（投标时需提供通过检验检测机构资质认定（CMA）的第三方检测（验）机构出具的加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件并加盖投标单位公章，注：对应参数在证明材料中进行标注。）

	
	
	
	2.6.▲防水级别：≥IPX7（投标时需提供通过检验检测机构资质认定（CMA）的第三方检测（验）机构出具的加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件并加盖投标单位公章，注：对应参数在证明材料中进行标注。）

	
	
	
	2.7 充电方式:磁吸式充电；

	4
	智能环腕带
	2
	3.1支持导电回路检测，配合监护智能环可实现断带报警；

	
	
	
	3.2尺寸：156/161/183 * 20mm 长*宽，三种尺寸可选；偏差范围±2mm；

	
	
	
	3.3人体工程学设计：有效防止压痕；

	
	
	
	3.4 ▲SVHC(高关注度物质)检测：通过（投标时需提供通过检验检测机构资质认定（CMA）的第三方检测（验）机构出具的加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件并加盖投标单位公章，注：对应参数在证明材料中进行标注。）

	5
	频闪警示灯
	4
	5.1供电方式:DC12V；

	
	
	
	5.2功能：支持声光频闪警示；

	
	
	
	5.3颜色：红色；

	6
	USB多口充电器
	1
	6.1充电接口：≥5个；

	
	
	
	6.2安装方式：桌面放置；

	
	
	
	6.3输入：220V；

	
	
	
	6.4输出：≥5V/1A；

	7
	护士智能环
	3
	1.显示屏：OLED彩色显示屏；

	
	
	
	2.充电方式：USB充电；

	
	
	
	3.供电方式：可充电锂离子电池，电池容量≥130mah；

	8
	线缆材料
	1
	/

	9
	安装调试
	1
	负责安装实施。



4、 商务要求
	序号
	目录
	招标商务需求

	1
	★服务期限
	本项目要求在自签订合同之日起3个月完成项目验收。

	（一）免费保修期内售后服务要求	

	2
	免费保修期
	★1.1 项目免费质保期至少 2 年， 时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，由中标方提供验收文件 。

	
	
	1.2 保修期内，提供7×24小时的远程技术支持，一旦项目发生质量问题，免费质保，中标方保证在接到通知后确保1小时内作出实质性响应，2小时内到达现场（如电话响应无法解决）；一般性故障4小时内修复，如在4小时内无法解决，则须提供应急解决方案，确保在12小时内恢复正常运行。

	
	
	1.3所有系统质保服务方式均为中标方上门服务，即由中标方派员到系统使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标方承担。

	3
	安装调试
	2.1 中标方须在签订合同之日起3个月内完成软硬件、安装调试、培训、系统运行。

	4
	培训
	4.1安排专业人员免费在现场对采购单位使用科室人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种软件常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

	
	
	4.2 现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常使用系统的各种功能。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	免费保修期外售后服务
	免费质保期后继续支持运维工作，并按不超过合同总金额8%收取维保费。后续软件按照科室来授权点位收费。

	（三）其他商务要求

	1
	付款方式
	采购合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内支付35%的预付款给中标人；项目验收合格后，采购人自收到发票后10个工作日内支付65%剩余款项给中标人。每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

	2
	关于知识产权
	2.1中标方所提供的产品必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范，没有侵犯第三方的合法权利和涉及第三方的诉讼。
2.2采购方在中华人民共和国境内使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标方负责。

	3
	关于验收
	3.1必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。
3.2技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。
3.3由采购方与中标方对项目进行验收，验收不合格，采购方有权要求中标方进行整改，中标方整改完成后再次组织验收，验收合格后交付采购方使收用。
3.4当满足以下条件时，采购方才向中标方签发验收报告：
3.4.1中标方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
3.4.2产品符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
3.4.5在招标文件服务范围内，具体功能以各医院实际个性化需求为准。
3.4.6系统二次开发源代码以及产生的数据归采购方所有。

	4
	基本要求
	4.1中标方需在采购方规定的时间内完成项目交付。
4.2采购方反复提出修改意见导致中标方工作不能按时完成时，可按延长时间顺延执行。

	（三）其他商务要求

	1
	关于违约
	1.1 中标方所交付产品不符合其投标承诺的或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将扣除货款，并上报主管部门。



5、 评审标准（综合得分60分以下的视为投标无效）
		序号
	评分项
	权重(%)

	1
	价格
	10

	
	
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重

	2
	技术部分
	55

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	项目实施方案
	10
	评分内容
投标人提供的项目实施方案包括以下内容：
（1）方案包括建设背景的理解、目标、内容。
（2）软件平台的技术路线、核心功能模块设计。
（3）总体业务流程、总体架构等方案。
（二）评分依据
1、考察项目实施方案，每提供以上任意一项得2分，全部提供的得6分。
2、在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容横向比较。
（1）评审为优：提供的方案完全符合采购人项目建设要求，且编写完整详细，设计思路清晰，表述严谨简练，提供有详细的总体框架设计说明、技术路线说明、业务流程、总体架构等方案，方案设计规划合理、描述准确，具备可行性、可靠性、合理性，加4分。
（2）评审为良：提供的方案基本符合采购人项目建设要求，方案编写较为完整详细，比较有针对性，加2分。
（3）评审为中：提供的方案基本符合采购人项目建设要求，但方案简单，加1分。
（4）评审为差：提供的方案不合理、无针对性、无可操作性，不加分。

	
	2
	质量保障措施
	10
	（一）评分内容
投标人提供的质量保障措施包括以下内容：
（1）实施进度计划、工期保证措施。
（2）安全控制措施、实施质量控制方案。
（3）应急保障方案。
（4）项目风险管理措施。
（二）评分依据
1、考察质量保障措施，每提供以上任意一项得1.5分，全部提供的得6分。
2、在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容横向比较。
（1）评审为优：项目质量保障措施全面具体、有针对性和可操作性的，加4分。
（2）评审为良：项目质量保障措施较全面具体、较有针对性和可操作性的，加2分。
（3）评审为中：项目质量保障措施具体性一般、针对性和可操作性一般的，加1分。
（4）评审为差：方案不合理、无针对性、无可操作性，不加分。

	
	3
	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
	10
	（一）评分内容
评委会根据投标人提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议进行打分。方案内容应包括：
（1）项目重点、难点的分析；
（2）项目重点、难点的应对措施；
（3）相关的合理化建议。
（二）评分依据
1、考察项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，每提供以上任意一项得2分，全部提供的得6分。
2、在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审,评审标准如下：
（1）评审为优：方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，加4分；
（2）评审为良：方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，加2分；
（3）评审为中：方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，加1分；
（4）评审为差：方案不合理、无针对性、无可操作性，不加分。

	
	4
	技术要求响应情况
	20
	（一）评分内容
投标人须对“技术要求”的每条参数进行逐条响应，其中标注“▲”的服务参数要求为重要服务要求。
（二）评分依据
全部满足得20分，带“▲”的重要服务要求一条不满足扣2分，未标注“▲”的参数一条不满足扣0.5分，扣完为止。

	
	5
	服务承诺
	5
	（一）评分内容
投标人在投标文件中承诺以下全部两项的得满分，否则不得分。
1.本项目服务期满后，除本招标文件要求提交的材料，投标人承诺将实施过程中可能产生的其它技术材料主动移交给采购人；
2. 投标人售后服务要求应严格按照招标文件及投标承诺履约。
（二）评分依据
投标人提供承诺函（格式自拟），原件备查，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。

	3
	商务部分
	35

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	投标人通过相关认证情况
	5
	（一）评分内容：
1.具有质量管理体系认证证书，得 5 分；
（二）评分依据：
以上资料均要求提供有效期内证书及证书官网查询 截图，加盖投标人公章，体系认证证书需提供全国认 证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）。评分 中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
投标人成立不足一年无法申请认证的，需提供成立 情况说明函（格式自拟），无需提供相关认证，亦可得分。

	
	2
	拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	9
	（一）评分内容：
拟安排的项目负责人（仅限一人）为投标单位员工（以社保为准），在此基础上，根据以下内容进行打分：
1.具有计算机相关专业本科或以上学历的得4分；
2.具备PMI-PMP项目管理专业人士认证的得5分；
（二）评分依据：
1.要求提供通过投标人缴纳的最近一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足一个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。
2.要求提供项目负责人相关证书证明资料作为得分依据。
3.要求提供学历学位证书的，要求投标人提供证书扫描件以及学信网查询记录。对于较早颁发的学历学位证书，学信网无法查询的，要求提供证书扫描件并提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明）作为得分依据。海外留学人员（含港澳台）学历无法通过学信网站查询的，应当提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证证书以及教育部留学服务中心官网查询截图。若证明文件为其它语言，必须附中文译文，以中文译文为准。
4.以上资料均要求提供相关证书扫描件，加盖投标人公章。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资 料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	3
	拟安排的项目团队成员（主要技术人员） 情况（项目负责人除外）
	16
	（一）评分内容：
拟安排的项目团队成员（主要技术人员）（项目负责人除外）不少于4人，否则本项不计分。
1.具有资格名称为“网络工程师”的计算机技术与软件专业技术资格证书，每提供一个有效认证证书得4分，最高得8分；
2.具有工业和信息化部人才交流中心颁发的工业互联网网络集成工程师认证证书，每提供一个有效认证证书得4分，最高得4分；
3.具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员(CISP)证书，每提供一个有效认证证书得4分，最高得4分；
（二）评分依据：
1.要求提供通过投标人缴纳的最近一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足一个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。
2.要求提拟安排的项目团队成员相关证书证明资料作为得分依据。
3.以上资料均要求提供相关证书扫描件，加盖投标人公章。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	4
	企业诚信
	5
	（一）评分内容：
根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3 号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得满分。
（二）评分依据：
[bookmark: _GoBack]工作人员通过信用信息查询渠道，包括“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”“国家企业信用信息公示系统”等查询供应商信用信息。








                                   		                                                    
