附件：报名资料格式

深圳市龙岗区水务局关于龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉地铁、涉城际铁路安全评估服务单位


报名资料







报名单位（公章）：



一、合格有效的企业营业执照副本复印件
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二、法定代表人证明书原件、法人代表身份证复印件、法定代表人授权委托书原件（如报名代表是法定代表人则无需）、授权代理人身份证复印件（如报名代表是法定代表人则无需）、授权代理人的联系方式信息









三、承诺书
承 诺 书

深圳市龙岗区水务局：
经我司研究考虑，有意向参与龙岗区水务局关于龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉地铁、涉城际铁路安全评估服务单位的报名，并承诺如下：
一、我司不以任何形式转包、挂靠参与本次邀请报名，一旦我司成为承包商，将全力以赴按照项目要求完成相关工作。
二、我司认真阅读了关于龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉地铁、涉城际铁路安全评估委托服务单位的方案内容，对此无任何异议。
三、我司根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本予以报价，否则，我司愿意承担任何风险。
四、我司严格执行廉政建设相关要求，严禁采用贿赂、恐吓等不法手段成为承包商。
五、我司提供相关资料全部真实（纸质版文件与电子版文件内容一致），并对其真实性负责。
我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺人：（盖公章）

四、廉政承诺书

廉政责任承诺书

深圳市龙岗区水务局：
我司有意向参与龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉地铁、涉城际铁路安全评估服务单位的报名，并且完全愿意按照承诺书要求作出承诺，同时在廉政责任方面作出如下承诺：
我方将遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，保证在征集过程中及成为承包商后不发生不廉洁行为。
我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受有关处罚。



承诺人：（盖公章）   


五、拟投入人员班子一览表

六、供征集单位择优的相关材料
（一）投标报价：提供报价书；
报 价 书
	序号
	项 目 名 称
	发包估价    （万元）
	报价下浮率
（%）
	报价
（万元）
	备注

	1
	龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉地铁、涉城际铁路安全评估
	安全评估
89.92
	
	
	

	
	
	健康度评定
10.00
	
	
	



注：1.报名单位报价采用自主报价方式，下浮率范围为≥20%，招标估价为99.92万元，投标报价上限为79.936万元。投标人所报投标报价在发包估价99.92万元基础上直接下浮，当投标人所报下浮率与所报的投标报价折算出的下浮率不一致时，以投标人所报下浮率为准，同时以所报下浮率折算出相应的报价作为投标报价。
2.如报名单位的报价超出报价要求范围的，其报名将被否决。


单位名称（盖单位公章）：_____________________________
联系人：             ，电话：
日期：2026年 月  日 

（二）企业近三年3项同类工程（服务）相关业绩（同类工程业绩指涉地铁或涉城际铁路安全评估或健康度评定业绩，提供相关业绩合同证明材料等）
近三年3项同类工程（服务）业绩情况汇总表
	序号
	合同名称
	合同金额
	合同签订时间
	合同甲方
	合同甲方        联系人
	合同甲方         联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                               报名单位盖章：
备注：1.业绩前3项情况按提供的业绩证明材料统计。2.同类工程（服务）业绩指涉地铁或涉城际铁路安全评估或健康度评定业绩。3.近三年:从本项目第一次公告截止时间倒算至 3 年前当月 1 日（以业绩合同签订时间为准）。如公告时间截止时间为 2022年 3 月 20 日，则近 3 年的区间范围为 2019 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 20 日。4. 业绩证明文件须提供中文版合同关键页（在此时间已中标暂未签订合同的，必须同时提供中标通知书及合同委托方证明，中标通知书、合同委托方证明中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明，否则不予认可），业绩以合同签订时间为准（在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准）。合同（或同时提的中标通知书及合同委托方证明）中必须清晰反映以下内容：工程名称、业绩金额（单独承担的同类业绩，若合同中包含多项服务，合同中需清晰反映涉地铁或涉城际铁路安全评估或健康度评定业绩部分的金额；若所提供同类业绩为联合体方式承接的，合同中需清晰反映本项目投标人在该联合体业绩中所承担的涉地铁或涉城际铁路安全评估或健康度评定业绩部分的金额）、签订时间、工作内容（涉地铁或涉城际铁路安全评估或健康度评定业绩。如合同无法清晰体现上述内容，需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或相关联合体证明文件（相关证明文件：可由原业绩合同委托方出具相关盖章证明文件；投标人可自行出具盖章文件（如原业绩为联合体承担的则联合体各方均需盖章），但必须清晰反映工程名称、业绩金额、签订时间、工作内容等上文提到的内容)，以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明。报名单位提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的，或提供的相关材料模糊无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标文件提供的材料无法核实清标需求相关内容的，由此造成的后果由报名单位自行承担。

（三）项目负责人近三年1项同类相关业绩（同类工程业绩指涉地铁或涉城际铁路安全评估或健康度评定业绩，提供相关业绩合同证明材料等）。
项目负责人近三年1项同类业绩情况汇总表
	序号
	合同名称
	合同金额
	合同签订时间
	担任职位
	合同甲方
	合同甲方联系人
	合同甲方联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                               报名单位盖章：
备注：1.业绩前1项情况按提供的业绩证明材料统计。2.同类业绩指涉地铁或涉城际铁路安全评估或健康度评定业绩。3.近三年：从本项目第一次公告截止时间倒算至 3 年前当月 1 日（以业绩合同签订时间为准）。如公告时间截止时间为 2022年 3 月 20 日，则近 3 年的区间范围为 2019 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 20 日。4. 业绩证明文件须提供中文版合同关键页（在此时间已中标暂未签订合同的，必须同时提供中标通知书及合同委托方证明，中标通知书、合同委托方证明中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明，否则不予认可），业绩以合同签订时间为准（在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准）。合同（或同时提的中标通知书及合同委托方证明）中必须清晰反映以下内容：工程名称、业绩金额（单独承担的同类业绩，若合同中包含多项服务，合同中需清晰反映涉地铁或涉城际铁路安全评估或健康度评定业绩部分的金额；若所提供同类业绩为联合体方式承接的，合同中需清晰反映本项目投标人在该联合体业绩中所承担的涉地铁或涉城际铁路安全评估或健康度评定业绩部分的金额）、签订时间、工作内容（涉地铁或涉城际铁路安全评估或健康度评定业绩），项目负责人姓名、拟派项目负责人在该业绩担任项目负责人职位。如合同无法清晰体现上述内容，需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或相关联合体证明文件（相关证明文件：可由原业绩合同委托方出具相关盖章证明文件；投标人可自行出具盖章文件（如原业绩为联合体承担的则联合体各方均需盖章），但必须清晰反映工程名称、业绩金额、签订时间、工作内容等上文提到的内容)，以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明。报名单位提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的，或提供的相关材料模糊无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标文件提供的材料无法核实清标需求相关内容的，由此造成的后果由报名单位自行承担。

2

定标工作流程

一、定标工作流程
（一）现采用公开询价方式择优、集体议事法方式定标委托承包商。
（二）定标工作流程
1.第一步（价格切线竞价）：投标报价（根据《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规[2024]8号）要求，具有通用技术、性能标准或者招标人对技术、性能没有特殊要求的项目，坚持低中选优原则。）如投标人的投标报价均相同不进行价格切线竞价。
投标人的投标人数量设为N。
（1）当N=3时，不进行价格切线竞价。
（2）当N=4时，进行价格切线竞价，剔除投标报价最高的1家投标人；
（3）当N=5时，进行价格切线竞价，剔除投标报价最高的1家投标人和投标报价最低的1家投标人；
（4）当N≥6时，进行价格切线竞价。以投标人的投标报价算数平均值作为基准价，保留Y家投标人（Y=N×2/3，若数量不为整数，则向上取整）进入下一步。保留投标人家数计算方法：其中，低于或等于基准价的，取Y×60%数量的投标人（若数量不为整数，则四舍五入），高于基准价的，取Y×40%数量的投标人（若数量不为整数，则四舍五入），合计保留投标人家数为Y。其余的投标人予以剔除。
备注：当保留末尾最后一家投标人出现投标报价相同导致保留投标人家数大于Y时，则将被剔除的相同报价的投标人一并保留，进入下一步。若N≥6时出现极端情况导致（4）的价格切线竞价方式无法执行时，则将N家投标人投标报价由低到高排序，保留前Y家投标人（Y=N×2/3，若数量不为整数，则向上取整）进入下一步，其余的投标人予以剔除。
2.第二步（择优）
择优要素：通过报名单位自主报价进行综合择优比选，择优要素为：(1)投标报价；(2)企业近三年3项同类工程（服务）相关业绩（同类工程业绩指涉地铁或涉城际铁路安全评估或健康度评定业绩）；(3)项目负责人近三年1项同类相关业绩（同类工程业绩指涉地铁或涉城际铁路安全评估或健康度评定业绩）








附件2：费用测算说明

龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉地铁、涉城际铁路安全评估招标估价计算说明

本项目涉地铁安全评估部分费用参照《2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）涉地铁安全评估招标方案》及《龙岗区水务工程第三方服务费用测算成果》进行取费，即参照2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）涉地铁安全评估单价进行取费，安全评估点位单价按11.24万元/评估点。经设计单位核查，本次深圳河流域排水管网系统完善工程新建排水管道的开挖位置，与地铁及城际线路共涉及29处子项位于轨道交通运营安全保护区和建设规划控制区内，经往年涉铁安全评估单位复核，其中需进行涉地铁影响评估有8处，走简易程序的21处，涉地铁、城际铁路安全评估费用为8*11.24=89.92万元。关于健康度评定初步预估不涉及，但可能因政策调整等不可预见因素，后续地铁集团可能要求开展部分健康度评定工作,故将健康度评估工作内容纳入招标范围，按暂估价10万元考虑。即龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉地铁、涉城际铁路安全评估服务招标估价为89.92+10=99.92万元。
注：结算时，健康度评定单价参照《龙岗河流域排水管网系统完善工程涉地铁隧道结构健康度评定询价情况的报告》的询价结果，涉地铁隧道结构健康度评定单价为504元/米，具体详见结算章节内容。



	龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉地铁、涉城际铁路点位清单表

	序号
	涉及地铁
	涉地铁点编号
	涉地铁内容
	涉地铁类型
	施工方式
	管道埋深
	备注

	1
	5号线
	BJ-28、W11、BJ-206、BJ-209、W11
	1.翻建DN600雨水管16m
2.改接地块污水管道DN300，55m
3.翻建DN300雨水管5m
4.翻建DN300雨水管1m
	进入安保范围线
	开挖
	2.74m
1.6m
1m
1m
	合并为一个评估点，一般报审

	2
	5号线
	Y20、Y21、Y22
	新建混凝土排水沟 800x800,2.5*2m箱涵等
	进入安保范围线
	开挖
	1.68m
	合并为一个评估点，一般报审

	3
	17号线/10号线
	Y18
	新建2.5×2.0m箱涵，375m
	进入安保范围线
	开挖
	4.1m
	涉及两条地铁线，合并为一个评估点，一般报审

	4
	17号线
	W52
	扩建DN800污水管道，432m
	进入安保范围线
	开挖
	3.46m
	一般报审

	5
	17号线
	W53
	扩建DN1000污水管道，237m
	进入安保范围线
	开挖
	4.25m
	一般报审

	6
	17号线
	SW-83、SW-101、
SW-91、SW-89
	扩建DN500~DN1200雨水管道
	进入安保范围线
	开挖
	2.5m
	合并为一个评估点，一般报审

	7
	14号线
	W25
	翻建DN400污水管1400m
	进入安保范围线
	开挖
	3.37m
	一般报审

	8
	深大城际
	W33
	翻建DN400污水管，约150m
	进入安保范围线
	开挖
	3m
	一般报审

	9
	14号线
	BJ-679
	翻建DN300雨水管4m
	进入安保范围线
	开挖
	1m
	简易程序

	10
	14号线
	BJ-693、BJ-697、
BJ-698
	翻建DN300雨水管
	进入安保范围线
	开挖
	1m
	简易程序

	11
	3号线
	BJ-834
	翻建DN400雨水管4m
	进入安保范围线
	开挖
	1m
	简易程序

	12
	5号线
	BJ-833
	翻建DN600雨水管21m
	进入安保范围线
	开挖
	2.6m
	简易程序

	13
	5号线
	BJ-826
	翻建DN300雨水管14m
	进入安保范围线
	开挖
	1m
	简易程序

	14
	5号线
	BJ-832
	翻建DN300雨水管6m
	进入安保范围线
	开挖
	1m
	简易程序

	15
	5号线
	BJ-913
	翻建DN200污水管8m
	进入安保范围线
	开挖
	1m
	简易程序

	16
	5号线
	BJ-513
	翻建DN300雨水管4m
	进入安保范围线
	开挖
	1m
	简易程序

	17
	5号线
	BJ-214
	翻建DN300雨水管2m
	进入安保范围线
	开挖
	1m
	简易程序

	18
	5号线
	BJ-563
	翻建DN300雨水管1m
	进入安保范围线
	开挖
	1m
	简易程序

	19
	5号线
	BJ-208
	翻建DN400雨水管21m
	进入安保范围线
	开挖
	2.09m
	简易程序

	20
	深大城际
	W41
	翻建DN300污水管，约240m
	进入安保范围线
	开挖
	3m
	简易程序

	21
	05号线
	BJ-6、BJ-55
	翻建DN500雨水管
	进入安保范围线
	开挖
	1m
	简易报审

	22
	17号线
	BJ-23
	翻建现状雨水管
	进入安保范围线
	开挖
	1.5m
	尝试简易程序，不通过后一般报审

	23
	17号线
	Y10、W23
	原位翻建DN800污水管道，214m
翻建DN400雨水管
	进入安保范围线
	开挖
	5.56m
	尝试简易程序，不通过后一般报审

	24
	03号线
	SW-46
	翻建DN600污水管70m
	进入安保范围线
	开挖
	2.5m
	尝试简易程序，不通过后一般报审

	25
	深大城际
	W30
	翻建DN400污水管，约69m
	进入安保范围线
	开挖
	2m
	尝试简易程序，不通过后一般报审

	26
	25号线
	BJ-464
	翻建DN300雨水管8m
	进入安保范围线
	开挖
	1m
	25号线正在推进一期工程建设，涉及龙岗区仅为坂田街道，未涉及深圳河流域；简易报审

	27
	25号线
	BJ-533
	翻建DN300雨水管11m
	进入安保范围线
	开挖
	1m
	25号线正在推进一期工程建设，涉及龙岗区仅为坂田街道，未涉及深圳河流域；简易报审

	28
	25号线
	W9、W10、W12
	新建及原位翻建DN300~DN600污水管道,1053m
	进入安保范围线
	开挖
	3.33m
	25号线正在推进一期工程建设，涉及龙岗区仅为坂田街道，未涉及深圳河流域；简易报审

	29
	25号线
	Y31、Y16、W36
	扩建DN1800雨水管道，新建DN800污水管等
	进入安保范围线
	开挖
	3.63m
	25号线正在推进一期工程建设，涉及龙岗区仅为坂田街道，未涉及深圳河流域；简易报审



附件3：不得承接我局小型建设工程的8种情形查询指引
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