附件1：

	设备清单

	序号
	名称
	规格、型号
	数量
	品牌
	位置

	1
	螺杆机
	PFS Y 5L KSF /F 3009_RE _2/02209_FK _2_NHCA
名义工况制冷量1162.0kW
功率198.1kW
性能系数5.87
制冷剂、充注量R134a/280kg
	1
	麦克维尔
	3A负一层

	2
	离心机
	WSC087MAT57F/E3012-BE/C3012-DL-FC
名义工况制冷量2110.0kW
功率357.1kW
性能系数5.9
制冷剂、充注量 R134a/523kg
	2
	麦克维尔
	3A负一层

	3
	水泵
	功率45kW
电压380V
	6
	荏原
	3A负一层

	4
	水泵
	功率30kW
电压380V
	4
	荏原
	3A负一层

	5
	板式换热器
	M15-BFG
	2
	阿法拉伐
	3A22层

	6
	板换层水泵
	WE-DA180ME-D2
功率22kW
电压380V
电流40.5A
频率50Hz
转速2950r/min
功率因数cosΦ0.89
效率[%]92.7
	3
	荏原
	3A22层

	7
	冷却塔
	SC-104HD-H-5-1
电机功率15*5kW
长*宽*高5100*15940*4507mm
循环水量297*5m3/h
风机直径2439mm
	5
	新菱
	3B天面
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