婴儿床（含锐器盒安装架）

一、项目概况
1.用途：婴儿床用于病房新生儿的日常安置。
★2.本项目不接受进口产品投标。
二、主要技术及系统要求
1.规格：床体长≥825mm，宽≥530mm，高≤910mm，全床重量≤18kg；睡盆长≥830mm，宽≥490mm，高≤250mm； 
2.床体采用优质钢材，采用（电泳＋粉末）复式喷涂，经过耐挤压性、耐重物落下性、耐开水性、耐盐水喷雾性（盐雾≥500小时）、耐湿性等相关测试；（提供彩页或说明书证明）； 
3. 直径≥100mm的双面树脂脚轮，对角刹车；（提供实物测量图片） 
4.床框四角为圆弧形设计，床垫须防水、抗菌、阻燃、无毒； 
5.采用优质气泵弹簧，有角度调节手柄，可以使睡盆在0°～12°之间进行无极角度调节；睡盆采用全透明食品级ABS材料，环保、无毒、抗腐蚀； 
★三、单台配置要求
1.睡盆                  1 个 
2.床架                  1 个
3.床垫                  1 个 
4.气压弹簧              1 个 
5.杂物篮                1 个
6.脚轮                  4 个
7.中文说明书            1 套（另电子版1份）
9.中文操作流程卡(过塑)  1 套
10.中文维修手册         1 套（另电子版1份）
四、商务条款及其他要求
（一）★交货日期：签订合同后，根据采购人实际需求数量分批送货，经采购人通知后30（天）日历日内交货。
（二）交货地点：采购人指定地点。
（三）报价：人民币报价；工地交货价。
（四）付款条件：签订合同之日起两年内，中标人根据采购人需求数量分批送货，总数量不超过合同规定数量，采购人根据每次送货数量据实支付设备款。
（五）如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（六）★免费保修期内售后服务要求
1.在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换。
2.对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期自质保期满起计算。
3.免费保修期（质保期）内，所有服务及配件全部免费。
4.保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
5.投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。
6.在质保期内，投标人须保证设备的开机率＞95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：（1）90%＜开机率≤95%按一赔二延长质保期；（2）85%＜开机率≤90%按一赔五延长质保期；（3）开机率低于85%，供应商须无条件更换新机，并重新计算质保期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（七）★免费保修期外售后服务要求
1.由设备制造商提供售后服务，2小时内响应，12小时维修工程师到位，并在24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
2.投标时，供应商承诺保修期外，能及时为采购人提供备品备件、专用试剂及耗材。
（八）★其他服务要求
1.投标人须在签订合同之日起3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
2.运输、安装按照仪器说明书要求。
3.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。
4.现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.投标人所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，投标供应商承担全部责任。 
6.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
（九）★交货时，设备出厂时间：≤1年。
（十）★配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求。
[bookmark: _Toc99727042]五、综合评分表（综合得分60分以下的视为投标无效）
	评审部分
	评审因素
	评分细则
	分值（分）

	一
	技术部分（56分）

	1. 
	所投产品技术参数响应情况评价
	（一）评分内容：
“一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得40分；每负偏离一项扣8分，最低0分。
（二）评审依据：
《用户需求书条款响应一览表》。
	40

	2. 
	样品
	（一）评分内容：
评审委员会根据“样品要求”样品清单的内容进行打分。
（二）评分依据：
1.提供符合“样品清单”中技术参数要求的样品得8分，未提供或不符合规格要求的不得分。
2.在此基础上，由评审委员进行评价：
（1）优：样品制作工艺精湛，外观无缺陷，涂膜无颗粒、无剥落，功能设计符合临床使用习惯，完全满足临床使用需求的，得8分； 
（2）良：样品制作工艺良好，外观无明显缺陷，涂膜无明显颗粒、无明显剥落迹象，功能设计比较符合临床使用习惯，较能满足临床使用需求的，得4分； 
（3）中：样品制作工艺一般，外观无明显缺陷，涂膜无明显颗粒、无明显剥落迹象，功能设计基本符合临床使用习惯，部分满足临床使用需求的，得1分； 
（4）差：样品制作工艺差，或外观有明显缺陷，或涂膜有明显颗粒或有明显剥落迹象，或功能设计不符合临床使用习惯的，不加分。若评审为差，需书面说明理由并记录在档。
未按要求提供或提供的材料不能证明相关情况的或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	16

	二
	商务部分（14分）

	1. 
	项目实施方案
	（一）评分内容：
投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于以下内容：
1、项目到货计划；
2、项目实施计划；
3、项目运输保障；
4、安装调试（如计划步骤、人员安排等）。
（二）评分依据：
以上内容，每提供一点得1.5分，最高得6分。
在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：
（1）投标文件响应内容全面；
（2）投标文件响应内容具体；
（3）投标文件响应内容针对性强；
（4）投标文件响应内容科学合理；
（5）投标文件响应内容可操作性强。
满足以上五项要求的评价为优,加6分；
满足以上四项要求的评价为良,加3分；
满足以上三项要求的评价为中,加1分；
其他情况评价为差,不加分。如果评价为差，要求专家书面说明理由，并记录存档。
	12

	2. 
	诚信
	投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。
	2

	三
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重
备注：
1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。
	30

	合计
	100


 
样品要求：
	序号
	样品名称
	数量
	单位
	样品规格
	要求

	1
	婴儿床整床样品
	1
	张
	床体长≥825mm，宽≥530mm，高≤910mm
睡盆长≥830mm，宽≥490mm，高≤250mm
	床体采用优质钢材，采用（电泳＋粉末）复式喷涂。
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